	 
Генератор Д-30С-Т400-1РМ1 ТСС Славянка,

Для выработки электроэнергии в местах, где не возможно подключится к центральному электропитанию или для непрерывного электроснабжения в качестве резервного источника питания используют дизельную генераторную установку. Подобные генераторы используют на строительстве, на буровых установках, в отдаленных поселках  в больницах, банках, на складах, заводах, в магазинах, гостиничных, санаторных комплексах. Применение возможно как в автономном, так и резервном режиме питания.
В комплекте дизельному  генератору идут глушитель, аккумуляторная  батарея. Каждый  Генератор перед поступлением в продажу проходит тестирование и обкатку до двух часов, для выяснения соответствия техническим характеристика и их требованиям. Гарантийный срок данной установки один год. Дизельный электрогенератор оснащается двигателем четырехцилиндровым, легко поддающимся обслуживанию и ремонту. Автоматическое управление дизелем позволяет настроить автозапуск установки во время отсутствия питания в сети и отключение генератора, когда питание сети возобновится, а так же для аварийной защиты ДГУ и аварийной сигнализации.
[bookmark: _GoBack]Преимуществами , дизельного генератора, являются легкость в обслуживании и произведении ремонтных работ, доступности запасных деталей, эксплуатационные расходы не требуют больших затрат, широкий выбор устройств автоматики, высокий срок эксплуатации. Установку можно изготовить по индивидуальному заказу.
Технические характеристики 
	1) максимальная мощность, 33кВА
	2)номинальная, 30кВА
	3)напряжение, В400/230
	4)количество фаз 3
	5) марка двигателя Д-243-449
	6)частота вращения 1500 оборотов в минуту
	7)жидкостное охлаждение
	8)генератор TSS-SA-30
	9)бак 250л
	10)степень автоматизации
	11)стационарное или передвижное исполнение
	Расход топлива 6.9 литра в час, вес дизельного генератора 1022кг. Можно дополнительно использовать наружный бак для топлива, защитный кожух от шума, предпусковой подогреватель для  охлаждающей жидкости и масла дизельный ПЖД или электрический (220В). Установка генератора в утепленном блок – контейнере. 

