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За последние 5 лет своего существования светодиодные ленты зарекомендовали себя как шикарный презент для каждого дизайнера - и профессионала, и новичка. Такому подарку обрадуется и просто человек, который мечтает преобразить свое жилище, добавить в него насыщенных красок и динамичных переливаний. Полоски получили свое название от светодиодов, встроенных на поверхность ленты. Заметьте: диодные приборы используются не только для придания аккуратного вида интерьеру, они также широко применяются в качестве:
· альтернативного освещения;
· подсветки рекламных вывесок, билбордов, витрин;
· декора для автомобилей и бассейнов.
Нередко сейчас увидишь машину со светящимся салоном и «горящими» колесами или магазин, украшенный светодиодными полосками. 
Устройство представляет собой плоскую гнущуюся плату для монтажа, которая усыпана SMD светодиодами. Также на поверхности помещены небольшие резисторы, которые ограничивают ток, проходящий через полупроводник. Гибкие проводящие дорожки соединяют все компоненты, а питание к диодным полоскам подается с помощью специальных блоков питания — регуляторов или адаптеров. Они отвечают за преобразование стандартного переменного напряжения 220 Вольт из розетки в оптимальное для ленты — 12В, иногда 24 и даже 48.
Как работает светодиодное освещение
Полупроводниковый элемент, с помощью которого излучается световой поток, состоит из 2 кристаллов. Если рассмотреть все на атомном уровне, в первом камне содержатся электроны, а во втором при имении микроскопа можно заметить отверстия. В том случае, когда при подключении этой конструкции полюса совпадают, то есть плюс идет к отверстиям, а минус стремится к электронам, через него пройдет ток. 
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Свечение возможно только когда полюса совпадают. Светодиод начнет мерцать, если его подключить к источнику тока. Кристаллы небольшого размера — в среднем 5 мм в диаметре. Если через эти камни провести ток, сила которого равна 15 амперам, они перегорят. Из-за этого полоски подключаются к блокам питания, которые принимают полное напряжение 220В и понижают его до необходимого уровня.
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Каждый регулятор имеет диодный мост и RC-фильтр, который сглаживает нарушения напряжения. За счет этого фильтра можно определить уровень работоспособности адаптера. Микросхемы используются в дорогостоящих вариантах, RC-фильтры — в более дешевых. 
Производители выпускают диодные устройства на 12 и 24 В. Напряжение регулятора должно соответствовать этим параметрам. 
Ниже приведена схема блока питания для лент. Стоит заметить, что она мало чем отличается от схемы для ламп, работающих на тех же светодиодах.
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Полоску можно представить как 3 комплекса светодиодов:
· монохромный (одноцветный)
Содержит один кристалл, из-за чего может светить только одним цветом.
· RGB (трехцветный);
3 кристалла позволяют смешивать 3 цветовых спектра и получать новый оттенок.
· RGBW (четырехцветный с добавлением белого).
4 кристалла смешивают 3 цвета и еще один белый.
Как уже было сказано, осветительные полоски делают своеобразный микс из 3 или 4 цветов и получают новые. Например, из смешивания зеленого и синего можно получить бирюзовый, из смеси красного и синего — фиолетовый и так далее.
RGB лента
Это разноцветные устройства, по названию которых можно определить, какие цвета смешиваются:
· R – red - красный;
· G – green - зеленый;
· B – blue - синий.
Как хамелеон или осьминог, они переливаются оттенками и представляют новые цвета. По этому принципу работают и экраны телевизоров, и компьютерные мониторы, и дисплеи смартфонов. У RGB-прибора 4 вывода:
· общий;
· красный;
· зеленый;
· синий.
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Для более удобного управления используется контроллер, с помощью которого можно регулировать яркость свечения, интенсивность, скорость переливания и другие параметры.
Есть 3 самые распространенные модели: 
· 12В;
· 24В;
· 220В.
Эти особенности нужно учитывать при покупке контроллера и стабилизирующего блока. Если для 24 В ленты приобрести адаптер на 12 В, осветительное устройство просто не запустится. Если 12 Вольтный прибор подключить к 24 В стабилизатору, полоска моментально перегорит.
Что нужно учесть при выборе RGB-ленты
Предприятия из Китая выпускают устройства в 5 метровых бобинах и для увеличения продаж пишут полное количество диодов всего прибора, а не каждого метра. Если на упаковке написано 250 светодиодов, подсчет произведен по всей протяженности ленты. 1 метр не может вмещать столько диодов.
Чтобы выбрать действительно качественный товар, нужно акцентировать внимание на следующих деталях:
· Тип светодиодов, установленных на ленте;
От этого зависит яркость свечения и общая степень освещенности. Если не требуется насыщенное свечение, например, для подсветки рабочего места на кухне, можно специально подобрать более тусклые варианты. Однако чаще ценятся яркие светильники.
· Мощность;
Мощность, как уже было сказано, определяет параметры регулирующего блока. О том, как рассчитать мощность, мы поговорим позже.
· Число диодов;
Чем больше светодиодов, тем интенсивнее свечение.
· Напряжение питания;
· Уровень защищенности;
Не для каждого случая нужны влагозащитные герметичные аппараты, на чем можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей.
· Методика установки.
Напряжение и мощность
Параметры каждой ленты можно узнать у производителя. На прилавках магазинов встречаются приборы с номиналом:
· +5В;
Применимо для аппаратов, которые питаются от USB-порта компьютера или в аналогах, использующихся для украшения обуви. 
· +12В;
Самый популярный вариант для функционирования светодиодных лент.
· +24В;
В основном используется для резервирования питания при потере напряжения.
· +36В.
Применяются реже остальных. Причиной этому является нежелание производителей выпускать эти товары. Поэтому заменить сгоревший блок питания с такими параметрами будет непросто.
Расчет светодиодов
1. Электричество, нужное для работы диодной полоски, можно рассчитать, умножив число ампер на напряжение питания. Для этого используют мультиметр. 
2. Рассчитать мощность можно также другим способом при условии, что вы знаете, сколько энергии потребляет светильник. Параметр электропотребления одного метра умножается на протяженность необходимого отрезка. 
3. Определить точную мощность можно по типу светодиодов, установленных на ленте. 
Если к блоку питания будет подключаться несколько лент, то измеряется каждая лента по отдельности, а результаты суммируются. Чтобы стабилизатор проработал долго и бесперебойно, рекомендовано учесть запас в 30 процентов. В том случае, когда человек намерен расширять площадь свечения, лучше сразу приобрести БП с запасом в 50%.
Для того чтобы стало понятнее, приведем пример. Есть конструкция из пятиметровой ленты с 60 диодами на каждый метр, трехметровая полоска со 120 светодиодами на метр и 2 метра с 60 компонентами. В сумме общая мощность равняется 170Вт. Подойдет блок питания на 210-220 Вт с учетом запаса. 
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