Разъемы, Соединители

На сегодняшний день трудно себе представить электроприбор не имеющий в своей конструкции разъемов. Современный рынок данных товаров переполнен самыми различными предложениями, где каждый предлагаемый тип разъема уникален по строению и набору параметров, которые непосредственно и предопределяют их основное направление применения и соответственно функциональные возможности. 

Особенности разъемов и соединителей 

Разъем – это специализированное устройство электромеханического типа, основное предназначение которых заключается в обеспечении соединения между кабельной продукцией и оборудованием или соединении двух кабелей друг с другом. Разъемы являются неотъемлемой частью самых различных по предназначению, размеру и конструкции электрических приборов. 

Учитывая то, что разъёмные соединения имеют две части, различают двух парные их виды:
- вилка – элемент штыревого типа;
- розетка – элемент гнездового типа. 

Разобраться в строении разъемов не составит труда, ведь их конструкция очень проста и состоит из: корпуса, кабельного ввода и контактов. Ведущие производители отрасли предлагают потребителям несколько вариантов исполнения корпуса. В зависимости от предстоящих условий эксплуатации и поставленных задачах, приобрести разъём можно как в монолитном исполнении, так и разборном. 

Для того, чтобы удовлетворить стремительно растущие потребности покупателей касательно разъёмов, гарантировать качество и при этом не потерять занимаемые позиции на рынке, производители в процессе создания данных устройств применяют исключительно прочные и надёжные комплектующие и материалы. Больше всего в процессе создания изделий принимают участие пластинки самого различного типа и вида, резинотехнические элементы, керамика и металлы. 

Выгодное приобретение 

Подобрать разъемное соединение на сегодняшний день не составит труда, ведь рынок переполнен самыми различными предложениями от различных торговых марок, которые между собой отличаются как рядом параметров и характеристик, так и ценой. При этом не стоит забывать, что сотрудничать стоит исключительно с проверенными и достойными компаниями, которые способны гарантировать качество товара и длительный срок его эффективного применения. 

Наша компания предлагает разъёмные соединители по самым приемлемым ценам от производителей известных во всём мире. Каждое предлагаемое решение непременно соответствует установленным стандартам качества. 

Категория разъёмов и соединителей на столько широка и разнообразна, что к процессу подбора идеального решения стоит подходить со всей ответственностью. В первую очередь стоит определиться с основными задачами, которые будут возлагаться на данное устройство, а так же предстоящими условиями эксплуатации. 

Корректно подобранные основные параметры и характеристики в комплексе с высоким качеством товара, гарантируют его максимально длительное и эффективное функционирование. 


1. Разъемы системной платы - Принадлежности

Системная плата, которую на практике так же очень часто называют материнской платой, представляет собой главную и самую большую часть системы внутри системного блока персонального компьютера. Именно через системную плату происходит подключение и образовывается связь между иными составляющими ПК. 

Важность принадлежностей для разъёмов системной платы

Неотъемлемой частью системной платы являются
- разъёмы, посредством которых происходит подсоединение процессора, ОЗУ;
- слоты расширения;
- северный и южный мост;
- контроллеры шин и периферийных приборов. 

Основная задача, которая возлагается на системную плату заключается в гарантии корректного рабочего процесса центрального процессора, модуля ОП, видеокарты, накопителя памяти и много чего иного. Процесс обмена информацией межу данными устройствами осуществляется между секторами системной платы. От применяемых типов разъёмов и особенностей конструкции непосредственно зависит какие именно элементы будут включены в процесс окончательной сборки ПК. 

Системная плата играет очень важную роль в процессе функционирования всего компьютера, ведь с её помощью происходит согласование рабочего процесса каждого компонента. Среди ряда функциональных обязанностей, которые возлагаются системную плату, можно выделить соединение всех частей ПК друг с другом, что трудно себе представить в некоторых ситуациях без соответствующих разъёмов. 

Разъемы, как большинство иных элементов и комплектующих могут корректно, эффективно и длительно функционировать только в комплекте с определёнными принадлежностями. Принадлежности для разъёмов системных плат занимают особое место в процессе функционирования всего ПК. 

Особенности приобретения принадлежностей

Современный рынок принадлежностей для разъёмов системных плат широк и разнообразен, что позволяет покупателям приобрести идеально подходящее решения для предстоящих условий эксплуатации и выполнения конкретных поставленных задач. Но среди столь огромного ассортимента сотрудничать стоит исключительно с проверенными и достойными компаниями, продукция которых узнаваема благодаря своему качеству, прочности и надёжности.

Воспользовавшись услугами нашей компании вы гарантированно сможете приобрести именно такие принадлежности для разъёмов системных плат, от ведущих производителей отрасли в рамках выделенного бюджета. Качество товара гарантируется, а производители предоставляют на свою продукцию гарантию, ведь в процессе её создания применяется исключительно высококачественный материал и достойные комплектующие. 

Качественное и правильно подобранное решение по всем параметрам и характеристикам способно гарантировать получение желаемого результата. Учитывая это, к процессу подбора принадлежностей для разъёмов системных плат стоит подходить со всей ответственность и особое внимание уделить:
- типу принадлежностей;
- статусу, серии;
- стандартам;
- упаковки;
- возможности применения с конкретными изделиями;
- иным параметрам (внешним и внутренним). 

2. Разъемы системной платы - ARINC

Говоря о разъёмах системной платы, особое внимание стоит уделить разъёмам ARINC. Данные решения доступны потребителям в достаточно широком ассортименте, где каждое изделие уникально по своим внешним и внутренним параметрам и характеристикам. 

Особенности разъёмов системной платы ARINC

Предлагаемые известными торговыми марками данной отрасли серии разъёмов системной платы ARINC очень разнообразны и отличаются они одна от другой уникальным набором параметров и характеристик. Учитывая это, для того, чтобы приобрести идеально подходящее решения для выполнения поставленных задач и корректного функционирования в конкретных условиях эксплуатации, необходимо иметь представление о ключевых особенностях каждой отдельной серии, которые непосредственно определяют их основное направление применения. 

Среди всего предлагаемого ассортимента можно выделить серию разъёмов ARINC 600 BKA от компании-производителя ITT Cannon. В процессе их создания каждый этап выполняется в строгом соответствии с установленными стандартами, ведь основное место их применение – авиационное и радиоэлектронное оборудование. Данное решение представляют собой полный аналог разъёмов СНП345. 

Разъёмы системной платы ARINC серии 600 BKA от ITT Cannon предлагаются к приобретению в нескольких конфигурациях (с тремя и шестью группами), могут быть оснащены до 800 контактами 22-го размера в одном разъёме. Допустимо осуществление замены вставки на месте, в процессе применяется стандартный набор инструментов. Для данной серии характерно расположение ключа со стороны сопряжения. 

Соединители выполненные в самых различных корпусах ARINC могут быть применены для фильтров или панелей, где основной задачей остаётся необходимость передачи данных. Много решений оснащены защитой от ЭМИ посредством специальных материалов. 

Правильный выбор разъёма ARINC

К процессу подбора разъёма системной платы ARINC стоит подходить со всей ответственностью, учитывая их широкое разнообразие на рынке данных товаров. В первую очередь стоит определиться с производителем, которые предлагают данные решения в достаточно широком ценовом диапазоне, при этом не стоит забывать о качестве приобретаемого товара.

Воспользовавшись услугами нашей компании можно приобрести разъём системной платы ARINC в рамках выделенного бюджета и при этом высокого качества. В каталогах компании представлены решения от ведущих производителей отрасли, чья продукция узнаваема на рынке своим качеством, прочностью и надёжностью. 

Определившись с производителем особое внимание стоит уделить подбору таких параметров и характеристик:
- серии, статусу и упаковке;
- присущему типу выводов;
- особенностям, примечанию;
- классу;
- типу исполнения корпуса соединителя;
- коду класса;
- размеру корпуса соединителя;
- тип герметичности;
- тип наружной облицовки корпуса. 

Только комплексный подход в виде отличного качества товара и точного подбора его свойств может гарантировать получение желаемого результата. 


3. Разъемы системной платы - ARINC вставки

Разъемы системной платы - ARINC вставки занимают значимое место в столь огромной категории разъемов и соединителей. Потребителям не составит труда подобрать идеально подходящее решение по всем предъявляемым критериям и характеристикам, ведь предлагаемый ведущими производителями отрасли ассортимент просто огромен. 

Особенности вставок ARINС

Над созданием разъемной системы платы ARINС вставки трудятся известные торговые марки, имеющие соответствующую репутацию, которую они заработали благодаря производству качественной продукции. Данные электронные компоненты стоит подбирать в индивидуальном порядке, ведь каждое решение уникально из-за присущего ему набора параметров и свойств, что и предопределяет основное направление их применения. 

Большой популярностью пользуются у покупателей ARINС вставки производства компании Cannon. Основная причина в том, что данный производитель является ведущим мировым изготовителем соединительных систем для промышленного производства и таких отраслей, как медицина, транспорт, энергетика, оборона, аэрокосмос. Именно Cannon является связующим звеном в процессе передачи важной информации для тех, кто в ней нуждается. 

Компания способна удовлетворить все стремительно растущие потребности потребителей в данной отрасли благодаря наличию всех необходимых мощностей, основных средств, а так же усердному труду сотрудников компании, которые неустанно работают над созданием новых инновационных решений. 

Разъёмы системной платы - ARINС вставки серии 600 и 600ВКА очень востребованы среди покупателей. В основном такая популярность обусловлена наличием таких особенностей изделий:
- доступны в самых различных конфигурациях вставки и извлечения контактов (передняя или задняя сторона);
- соединение контактов происходит методом обжима, пайки монтажа на печатную плату или накрутки проводов;
- ключ размещён со стороны сопряжения;
- для выполнения соединений не нужно прилагать существенные усилия;
- доступны разные комбинации поляризации ключа;
- не составит заменить вставку в полевых условиях;
- есть возможность приобретения волноводных соединений;
- до 800 контактов 22 размера на разъём. 

Выгодное сотрудничество 

В каталогах нашей компании представлен широкий ассортимент ARINС вставок от достойных и проверенных производителей, чья продукция узнаваема на рынке благодаря своему качеству, прочности и надёжности. Каждое решение изготавливается из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать длительный и продуктивный период эксплуатации каждого устройства. 

Кроме качества, что гарантируется производителем, для корректного функционирования всей системы, необходимо выполнить правильный подбор основных параметров и характеристик, а именно:
- тип;
- код класса;
- схемы контактных групп.

Кроме быстрой доставки заказа любого объёма, покупатель может выполнить оплату за товар в удобной для него форме (наличными или переводом на счёт). 


4. Разъемы системной платы - Контакты

Материнская плата представляет собой значимый элемент любого компьютера, ведь посредством её участия происходит подключение всех основных компонентов, а именно процессора, оперативной памяти, видеокарты и накопителя. Несмотря на то, что это многослойная печатная плата, на которую нанесены тонким слоем дорожки и монтированы самые различные радио-элементы и разъёмы, она организовывает взаимодействие всех подсоединяемых к ней систем. 

Проводники, которыми оснащена плата, в основном находятся внутри самой платы, ведь она имеет многослойную структуру (слой заземления, пара силовых и сигнальных), но некоторые расположены и снаружи. Диэлектрический лак применяется для внешнего покрытия платы и выполняет защитную роль для дорожек от короткого замыкания и негативного влияния со стороны. 

Контакты в разъемах системной платы 

Важное значение во всей конструкции платы занимают контакты. 24-х контактный разъём АТХ размещён с боковой стороны платы. Посредством такого контактного разъёма плата от блока питания получает основное напряжение в 12,5 и 3,3 вольта. Данные напряжения получают разные компоненты на плате и подсоединённые через разъемы (USB или PCI Express). 

Немного выше центрального места на плате расположен сокет, по которым принято понимать разъём для подсоединения процессора. Собой он представляет большой массив контактов и прижимную пластину. Стоит обратить внимание на то, что конкретные процессоры могут корректно функционировать исключительно с конкретными типами сокетов. 

Возле с сокетом устанавливается контактный разъём 4 (АТХ12V) или 8(EPS12V), предназначенный для питания процессора. Материнские платы, которые предназначены для монтажа мощных CPU, оснащаются несколькими такими разъёмами, но проходить чрез них будет 12 вольт, учитывая то, что современные процессоры имеют дело с напряжением немного большим за 1 вольт. 

Учитывая вышесказанное, к процессу подбора разъёмов системной платы – контактов, стоит подходить со всей ответственностью. В результате это позволит подобрать идеально подходящее по всем параметрам и характеристикам решение. 

Выбор разъемов системной платы-контактов

Современный ассортимент разъёмов системной платы – контактов широк и разнообразен. Это позволяет потребителям подобрать решение для предстоящих условий эксплуатации и выполнения поставленных задач. В каталогах нашей компании представлены варианты от ведущих производителей отрасли, которые гарантируют качество своего товара и длительный и эффективный процесс его эксплуатации.

Кроме качества, важным моментом в получении желаемого результата от процесса функционирования контактов в системе, где они будут неотъемлемой составляющей, является точность подбора основных свойств. Особое внимание стоит уделить подбору:
- производителя;
- серии и статуса;
- типа;
- используемое покрытие контактов;
- выполненная толщина покрытия контактов;
- сечение проводника;
- кабельное окончание;
- контакт или гнездо.


5. Разъемы системной платы - DIN 41612

Разъемы системной платы - DIN 41612 представляют собой высококачественные разъемы, посредством которых возможно обеспечить надёжное и безопасное соединение в оборудовании телекоммуникационного предназначения. Потребителям доступны двухрядные и трёхрядные решения. 

Особенности разъемов системной платы - DIN 41612

Разъёмы типа DIN 41612, не зависимо от встроенного количества контактов (в каждой модели они разные), привлекают внимание покупателей рядом присущих им преимуществ, среди которых можно выделить:
- наличие латунной вилки;
- изолятор из полистирола усилен при помощи стекловолокна;
- диапазон рабочих температур составляет от минус 55 до плюс 105 градусов по Цельсию;
- допустимо до 50-ти циклов соединений-разъединений;
- показатель предельного напряжения 1000В АС на протяжении 60 секунд.

Разъемы DIN 41612 между собой разделяются на несколько серий, где каждая уникальна, ведь наделена рядом индивидуальных параметров и характеристик. В общем это низкочастотные прямоугольные устройства с ключом, где на 2-х или 3-х рядных соединителях могут размещаться контакты в количестве 32, 64 или 96. При этом шаг контактов равен 2,54мм. Основное предназначение таких разъёмов – выполнение соединений «плата-плата». На практике чаще всего можно встретить данные решения в оборудовании телекоммуникационного типа или автоматики, АТС. 

Модификация разъёмов DIN 41612 в зависимости от расположения контатков следующая:
- трёхрядные на 32 контакта – в рядах «а» и «с» есть заполнение по 16 контактов через один, «b» - посередине пустой;
- трёхрядные на 64 контакта – в рядах «а» и «с» есть заполнение по 32 контакта, «b» - посередине пустой;
- трёхрядные на 96 контакта – в рядах «а», «b» и «с» заполнение полное по 32 контактов;
- двухрядные на 64 контакта - в рядах «а» и «b» всё заполнено по 32 контакта 

Среди основных свойств можно выделить размер длины вертикальных выводов на плату в 4мм и разъемы, где длина выводов равна 13мм, что позволяет накрутить провод специальным инструментом на вывод с насечкой. В процессе создания контактов применяются такие материалы, как медь для вилки и фосфорная бронза для гнезда. Покрытие выполняется из олова или золота. Для изготовления изолятора используют полистирол усиленный волокном. Что касается показателей, то значение предельного тока – 2А, напряжения – 500В АС. 

Выгодное приобретение 

Воспользовавшись услугами нашей компании, не составит труда приобрести DIN 41612 в количестве от одной штуки в рамках выделенного бюджета. Клиентам предлагаются выгодные условия для долгосрочного сотрудничества, а так же возможность заказа оптом товара в любом размере. 

В каталогах компании представлены решения от ведущих производителей отрасли, которые изготовлены по специально разработанным технологиям, прочного и проверенного материала и комплектующих. Это позволяет гарантировать корректное функционирование всех приобретаемых соединений в телекоммуникационном оборудовании.

Не составит труда приобрести двухрядные и трехрядные разъёмы в любом количестве, ведь они постоянно в наличии, поэтому покупатели могут рассчитывать на оперативную сборку заказа любого объёма. 


6. Разъемы системной платы - Жесткие метрические, Стандартные

Категория разъемов системной платы широка и разнообразна, ведь каждое решение уникально, имеет ряд индивидуальных параметров и характеристик, которые непосредственно и предопределяют их основное направление применения. Среди столь огромного ассортимента данных товаров, для того, чтобы сделать правильный к процессу подбора стоит подходить со всей ответственностью, а так же иметь представление об основных свойствах того или иного решения.

Особенности жёстких метрических и стандартных разъемов 

Особого внимания среди столь огромного разнообразия разъемов системной платы заслуживают стандартные и жёсткие метрические разъемы. Производители данной отрасли в стремлении удовлетворить все требования и предпочтения покупателей неустанно работают над созданием новых моделей и усовершенствованием уже имеющихся разъемов. Это позволяет приобрести покупателю товар для предстоящих условий эксплуатации и выполнения всех поставленных задач. 

Определившись с компанией-производителем, продукцию которой планируете покупать, особое внимание стоит уделить побору таких отличительных для каждой модели параметров и характеристик:
- серия, статус, упаковка;
- присущий вид монтажа;
- допустимый диапазон рабочих температур;
- тип встроенного вывода;
- особенности;
- показатель токовой нагрузки;
- тип коннектора;
- количество позиций, рядов;
- число имеющихся контактов;
- примеряемый материал для выполнения покрытия контактов;
- в какую толщину выполнено покрытие контактов;
- шаг;
- показатель номинального напряжения;
- исполнение соединителя и его применение.  

Ведущие производители отрасли к каждому своему товару прилагают техническую документацию, изучив которую можно получить больше необходимых сведений о конкретно выбранном стандартном или жестком метрическом разъёме. 

Выгодное сотрудничество 

На сегодняшний день приобрести разъем стандартный или жесткий метрический не составит труда. Известные торговые марки неустанно трудятся над расширением уже имеющегося ассортимента товаров данной категории. Предложения различаются между собой по цене, от которой непосредственно и зависит качество разъёма и его функциональные возможности, срок продуктивного использования. 

Воспользовавшись услугами нашей компании, каждый покупатель сможет осуществить выбор среди большого разнообразия измерительного оборудования, которые среди иных предложений на рынке данных товаров выделяются своим отличным соотношением цены и качества. В каталогах представлены решения исключительно качественных товаров по приемлемым ценам. регулярно происходит обновление товара и пополнение новинками. Осуществление регулярного мониторинга цен конкурентов позволяет сделать для клиента наилучшее предложение. 

Действуют выгодные предложения для оптовых покупок и приобретения в розницу. По любому интересующему вопросу можно обратиться к квалифицированным сотрудникам компании, которые подскажут как выбрать качественное оборудование по выгодной цене. 

7. Разъемы системной платы - Корпуса

Под системной платой принято понимать основную плату, куда подсоединяются все составляющие компьютера. Располагается она в системном блоке. Основная задача, которая на неё возлагается, заключается в обеспечении соединения и гарантии общего процесса функционирования всех частей компьютера. Неотъемлемой частью любой системной платы является порты и разъёмы, которыми она дополнена просто в огромном количестве. При этом у каждого разъёма имеется своё предназначение. 

Особенности корпусов для разъемов системной платы 

Расположение разъёмов на платах может быть, как внутреннее, так и внешнее. Неотъемлемой частью разъемов системной платы являются корпуса. Основное предназначение таких корпусов заключается в обеспечении защиты соединения «кабель-разъем». 

Современный рынок товаров данной категории широк и разнообразен, что позволяет потребителю приобрести товар идеально подходящий для предстоящих условий эксплуатации и выполнения поставленных задач. Между собой корпуса различаются по ряду параметров и категорий, на которые стоит обращать особое внимание при их подборе. 

Среди важных свойств корпусов, которые непосредственно предопределяют их функциональные возможности можно выделить:
- серию и статус;
- упаковку и цвет;
- особенности;
- присущий вид монтажа;
- применяемый тип коннектора;
- примечание;
- размер шага;
- количество рядов и позиций;
- исполнение и применение соединителя. 

Корпуса имеют свои индивидуальные наименования, по которым можно сразу определить возможности их применения. Для примера рассмотрим нанесённое наименование на корпус, "9/15 VGA pin". Оно свидетельствует о возможности его двойного применения, а именно он отлично подходит для двухрядного разъема 9 контактов (DB-9х) и разъема трёхрядного типа обладающего высокой плотностью 15 контактов (DHS-15x VGA). 

В зависимости от типа разъема, для которого подбирается корпус, непосредственно будет зависеть и характеристики последнего и его комплектация. Это могут быть:
- корпуса с декоративным металлическим напылением;
- укомплектованные винтами для выполнения монтажа при помощи отвёртки;
- дополненные удлинёнными винтами для выполнения ручного монтажа;
- корпуса предназначенные для панели и стандартных разъемов. 

Большим спросом среди покупателей пользуются корпуса из термопластика дополненные стекловолокном с целью усиления параметров. 

Выгодное сотрудничество

Воспользовавшись услугами нашей компании, можно приобрести разъемы системной платы – корпуса по самыми приемлемым ценам от ведущих производителей отрасли. Среди столь широкого ассортимента предлагаемых вариантов не составит труда приобрести идеально подходящее решение по всем параметрам и характеристикам. 

Кроме доступного по цене высококачественного товара, клиентам предоставляются максимально выгодные условия сотрудничества, среди которых можно выделить:
- возможность осуществления оплаты любым удобным способом (наличными перевод на счёт);
- быстрое получение заказа любого количества;
- оформление оптового заказа или приобретение корпуса в количестве от одной штуки. 


8. Разъемы системной платы - Специальное

Современные системные платы кроме разъема центрального процессора оснащены и рядом иных самых разнообразных разъемов. В первую очередь можно выделить:
- слоты модулей ОЗУ, которые выполняют роль места подсоединения модуля ОП конкретного типа;
- разъемы с разным количеством линий, предназначенные для монтажа самых различных приборов, на плате их может быть размещено некоторое количество;
- разъемы позволяющие подсоединить периферийные устройства, накопителей информации, быстрых накопителей информации;
- разъёмы посредством которых подсоединяется блок питания. 

Особенности специальных разъёмов системной платы 

Особого внимания заслуживают специальные разъёмы системной платы. Данные разъемы уникальны по своим параметрам и характеристикам, которые непосредственно их и различают между собой. Одно из основных мест применения специальных разъёмов на системной плате является система охлаждения. Корректно функционировать без охлаждения не может ни один ПК, чем лучше процесс охлаждения, тем длительнее период его работы. Для достижения данной цели и соответственно эффективного охлаждения необходимо установить на компьютере вентиляторы. Самым основным считается тот вентилятор, который охлаждает процессор и вмонтирован просто в него. 

Именно для обеспечения процесса питания таких вентиляторов, системная плата оснащается специальными разъемами, которые могут иметь 2, 3 или 4 контакта:
- два контакта – представляют собой стандартный кулер;
- три контакта – это вентилятор с тахометром;
- четыре контакта – кулер, в процессе своего функционирования использующий широтно-импульсный преобразователь, допускающий возможность смены скорости вращения. К данному разъёму подсоединяется именно процессорный кулер. 

Правильность подбора

Специальные разъемы системной платы отличаются между собой по ряду критериев, что и предопределяет их непосредственное направление применения. Чаще всего применение соединителя происходит на объединительной плате, дочерней плате и ином. 

К процессу подбора специальных разъемов системной платы стоит подходить со всей ответственностью, а особое внимание необходимо уделить подбору таких параметров и характеристик:
- производитель, серия, статус;
- цвет, упаковка;
- присущий вид монтажа;
- диапазон допустимых рабочих температур;
- особенности;
- встроенный тип вывода;
- показатель токовой нагрузки;
- присущий класс воспламеняемости материала;
- используемый тип коннектора;
- имеющееся количество позиций и рядов;
- количество монтируемых контактов;
- используемый материал для выполнения покрытия контактов;
- толщина покрытия контактов;
- шаг;
- показатель номинального напряжения;
- схема контактных групп;
- исполнение и применение соединителя;
- имеющееся число столбцов. 

В каталогах нашей компании можно приобрести специальный разъем по самым приемлемым ценам от ведущих производителей отрасли наилучшего качества. Ряды предложений регулярно пополняются новинками и более усовершенствованными решениями. 


9. Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда - Принадлежности

Разъемы типа банан представляют собой разъемы штекерного типа. На сегодняшний день очень распространены среди пользователей благодаря их широкому применению в системах акустического назначения, измерительной аппаратуре, а так же лабораторных блоках питания. 

Особенности принадлежностей для штепсельных разъемов типа «банан» и однополюсных гнёзд

Разъёмы типа банан представляют собой коннекторы, предназначенные для установки на приборную панель с фиксацией посредством гайки. Диметр гнезда разъема равняется 4 мм и предназначен для идеального соединения с штекерами типа банан. Гнездо банан можно коммутировать с U-образными наконечниками, где клеммы зажимаются посредством применения изолированной гайки разъема. 

Ведущие производители отрасли в процессе создания данного решения для выполнения изоляции применяют такой материал, как нейлон. Самыми популярными цветами для разъёмов являются чёрный и красный, которыми обозначаются минус и плюс. 

Среди ряда основных параметров и характеристик, которые непосредственно предопределяют основное направление применения конкретного решения и их функциональные возможности, можно выделить:
- показатель предельного тока эксплуатации гнезда типа банан равняется 10А;
- значение рабочего напряжения не превышает 250В;
- показатель сопротивления контактов клеммы не может быть выше 0,02Ом.

Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда – Принадлежности выделяются среди ряда иных решений присущей им простотой монтажа и удобством в эксплуатации. Кроме того, сфера их применения достаточно разнообразна и огромна. 

Все принадлежности для штепсельных разъемов типа «банан» и однополюсных гнёзд уникальны, поэтому процессу их подбора необходимо уделить достаточно времени. В процессе нужно осуществить точный подбор: производителя, с которым вы желаете сотрудничать, серии товара и его статус, тип принадлежностей, возможность применения с необходимым оборудованием, необходимый стандарт. 

Выгодное сотрудничество

Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда – Принадлежности в каталогах нашей компании можно приобрести в самом различном исполнении и по приемлемым ценам. Ряды предлагаемой продукции регулярно пополняются современными решениями от ведущих производителей отрасли. Данные предложения выделятся среди ряда иных на рынке данных товаров своей прочностью, качеством и длительным сроком продуктивного использования. 

Это может быть разъём типа «банан», предназначенный под пайку для кабелей которым присуще сечение в 6мм. Материал, который применяется для выполнения коннектора – бериллиевая бронза. Само устройство может быть позолочено без применения никеля или посеребрено. Так же это могут быть решения для кабелей с сечением до 4мм. 

Среди принадлежностей моно выбрать идеально подходящий коннектор для колоночных кабелей разъем типа «банан» или большой банан для монтажа под винт или пайку (кабель до 7мм). 

10. Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда - Переходники

[bookmark: _GoBack]Разъемы типа банан монтируются на приборную панель и фиксируются при помощи гайки. Основное их предназначение – коммутация акустических приборов и иной самой различной акустики. Не обходится без данных устройств в конструкции таких устройств, как мультиметры, тестеры, лабораторных блоках питания и ряде иных измерительных приборах. Разъемы оснащены гнёздами, диаметр которых равняется 4 мм, что позволяет им функционировать одновременно со штекерами одинакового типа. 

Особенности переходников для штепсельных разъемов типа «банан» и однополосных гнёзд

Разъемы штыревого типа с размером диаметра в 4мм, являются штекерами помещенными в диэлектрический корпус, сделанный из металла или пластика (второй вариант на практике встречается чаще). Данные решения представляют собой изделия, одни из самых популярных из существующих на сегодняшний день соединителей, не только для Hi-Fi-аудио, но и для всей электротехники. 

На самом деле, штепсельные разъемы типа «банан» и однополюсные гнезда очень просты по всей конструкции, ведь появились более 100 лет назад, но при этом способны гарантировать максимальную надёжность и длительный срок эксплуатации , ведь вывести данные устройства из строя маловероятно что получится. В процессе монтажа акустического кабеля в «бананах» могут применяться самые различные виды винтовых соединений или метод простого механического обжима. 

Среди ряда преимуществ, которые присущи штепсельным разъемам типа "банан" и однополюсным гнездам – переходникам, есть и некоторые недостатки при применении таких решений в акустических колонках. В основном это касается наступления момента болтания в гнезде, что в результате приводит к снижению качества электро соединения. На сегодняшний день ведущие производители отрасли решили данную проблему и начали производить «бананы» с рассеченным кончиком, в котором допустимо увеличение зазора при необходимости, что в результате позволяет получить более плотное соединение или имеющее вид трубки. Идеальный вариант заключается в дополнении такого штекера подпружиненными боковыми лепестками, которые должны быть исполнены из такого же металла, как и сам разъем. С целью минимизации потерь передаваемого сигнала в обязательном порядке необходимо проверять поверхность штекера, которая должна быть максимально чистой, а для этого периодически очищать ее от окисла. 

Выгодное сотрудничество 

Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда – переходники на максимально выгодных условиях и по самым приемлемым ценам можно приобрести в нашем магазине. Ассортимент предлагаемых решений очень широк и разнообразен. Ряды предлагаемой продукции регулярно пополняются новинками от ведущих производителей отрасли. 

Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда – переходники уникальны по присущим им параметрам и характеристикам. Между собой отличаются набором таких критериев:
- серия и статус;
- цвет;
- особенностями;
- допустимым диапазоном рабочих температур;
- показателем токовой нагрузки;
- значением общей длины;
- соединительным концом А и В. 

