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Строительные смеси
Готовые строительные смеси стали широко использоваться в строительстве из-за их универсальности и превосходных характеристик, что даёт им преимущество перед традиционными растворами. Компания «Арсенал Групп» предлагает смеси различных модификаций и другие строительные материалы, работая с заказчиками по всей России. В состав смесей входят определённые компоненты, отвечающие за различные технические характеристики готовых растворов. Минеральные компоненты для связки смеси состоят из разновидностей цемента и гипса. Ещё в строительные смеси добавляют составляющие из микрокремнезёма и известь. Иногда изготавливают смеси без минеральных связывающих веществ, а вместо них добавляют полимерные связующие в виде порошка. Также предусмотрено в смесях использование веществ, регулирующих процесс их застывания, морозостойкие добавки и наполнители.
Использование строительных смесей
  Для различных видов работ применяются и соответствующие растворы:
· Для штукатурных работ.
· Для возведения кладки.
· Для шпаклёвочных работ.
· Для оклеивания плиткой.
· Для стяжки полов.
· Работы по расшивке готовой каменной кладки.
· Для гидроизоляционных работ.
Строительные смеси для кладочных работ занимаю лидирующее место по выпускаемым объёмам, и состоят из цемента и песка, к которым добавляют необходимые пластификаторы и минеральные добавки. Если возведение кладки происходит в зимний период, смеси обогащают противоморозными добавками. Простейшие штукатурные растворы содержат цемент и песок, а для проведения декоративной штукатурки используют достаточно сложные строительные смеси с содержанием модифицированных полимеров заполнителей и цветовых добавок. Применение определённого вида штукатурных смесей зависит от качества и шероховатости поверхностей, на которые она наносится. Для придания нанесённому слою штукатурки теплоизоляционных свойств в смеси добавляют  наполнители с пористой структурой и пенообразующими свойствами. Внутренняя отделка осуществляется гипсовыми смесями. Оштукатуренная поверхность затем шпаклюется для финишного выравнивания. Такие смеси в своей основе содержат различные связующие компоненты либо минеральные, либо полимерные. Стяжка полов осуществляется самовыравнивающимися смесями с комплексным содержанием добавок. Оклеивание плиткой происходит с помощью строительных смесей на основе портландцемента и специальных наполнителей. Заказать строительные смеси можно, посетив Сайт: arsenalgrp.ru.

