Виниловые панели 

Сайдинг, предназначен для защиты стен от воздействий разного рода внешней среды. Кроме защитных свойств материал выступает отделочным материалом для фасадов. Обшивка своего дома таким материалом позволит обеспечить долговечность стен, придать дому красивый внешний вид, а линейка цветовой гаммы позволит выделить его из массы. С достаточно большим выбором виниловых панелей, можно легко самому выбрать вид своего дома. Ведь кроме цветового разнообразия панелей, еще существуют разные фактуры. Такой вариант является дешевле, нежели, монтаж плитки или каменной кладки. Но вид и красота при этом не теряются, а установка будет легкая и быстрая. 
Сайдинг бывает нескольких видов, все зависит от того из чего он сделан:
1. Деревянный
2. Металлический
3. Виниловый
4. Цокольный
Но рассмотрим исключительно такой вид, как виниловый. Такой вид является наиболее распространенным и пользуется необычайным спросом. Его основное преимуществ, таково, что можно выбрать определенную фактуру, которая будет очень похожа на любой желаемый материал и расцветка будет соответственная.  
В чем же еще плюсы винилового покрытия? К примеру, при окрашивании фасада дома, со временем краску следует обновлять, а значит перекрашивать. В то время как виниловые панели требуют всего-навсего мытья, после мойки их вид вновь будет как новых. При этом не нужно ничего устанавливать по-новому. Кроме этого, так же можно отнести к плюсам материала, его легкость установки, которая не требует определенных навыков. Плюс ко всему виниловые панели не гниют и не подвержены коррозии. Они неплохо показали себя на температурных испытаниях, и строк эксплуатации таких панелей достигает 30 лет. Материал очень легенький, а значит проблем с разгрузкой и загрузкой авто для транспортировки возникнуть не должно. 
В состав виниловых панелей входит поливинилхлорид и перфорированная кромка для гвоздей.  Данный материал может быть использован не только для отделки новых стен, домов, но и для реставрации старых поверхностей. 
Правила использования виниловых панелей.
1. При монтаже необходимо оставлять расстояние между панелями, примерно 5-8мм., для случаев, если панель расширится или сузится от температуры. 
2. Прибивая панели сайдинга, следует оставить небольшой зазор, между обрешеткой и панелью. Это необходимо для вентиляции. 
3. Устанавливаются виниловые панели только на вертикальные части.
4. Монтируя панели, не следует давить на них, это может привести к ее деформации, которую изменить нельзя будет.
5.  Ни в коем случае не перетягивайте панели саморезами, лучше оставить маленький зазор между панелью и шляпкой самореза. 
Несколько полезных советов и правил по выбору виниловых панелей:
1. Информационный. Производится виниловый сайдинг по методу соединения двух частей друг с другом. Сначала обе части готовятся отдельно, а потом сплавляются вместе. Именно из-за этого виниловая панель имеет две поверхности. Одна из которых, внутренняя, вторая – наружная. Наружная сторона противостоит солнечным лучам и прочим повреждениям, которые могут быть из-за контакта с окружающей средой. Внутренняя часть отвечает за жесткость всей панели. Соответственно она устойчива к резким перепадам температур. 
2. Толщина сайдинга и отверстие для гвоздя или самореза. Самой оптимальной толщиной виниловой панели считается 1,1мм. Если же панель тоньше данного размера, при ее установке может произойти поломка или трещина. Если же панель слишком толстая, то соответственно она не такая гибкая, поэтому не будет давать усадку, а дом в свою очередь пусти много трещин. Гвозди или шурупы должны быть все одинаковые. 
3. Цвет панелей. Внутренняя и наружная часть могут быть разных оттенков. Ничего страшного в принципе нет. Просто при производстве панели добавили меньше красителя, чем нужно. Таким образом, фабрика сэкономила на краске, ибо краска совсем не дешевая.  
4. Ценник. Хорошая виниловая панель стоит не дешево. Все за счет того что красители, покрытие для защиты и сам пластик довольно качественные. Завезенные из Европы, а соответственно не дешевые. Самым хорошим и дорогим, считаются канадские панели.
5. Упаковочный материал. Может поведать много интересного о самой панели. Качественный сайдинг, обычно пакуют в жесткую коробку из картона. Это нужно для того чтобы материал хорошо сохранился и нормально транспортировался. Об этом заботятся производители. Правда, конечно, переплата будет не только за хороший сайдинг, но и за картонную коробку. 
6. Внешняя поверхность панели. Самым популярным является рисунок напоминающий структуру дерева. Каждый производитель создает свою структуру, которой нет больше ни у кого. 
7. Замки на панели. Представляет собой маленький загиб вверху панели. На замках не должно быть трещин и загибов. Тогда он будет плотно закрываться. 


