Как выбрать хорошую колбу для кальяна?
Колба в кальяне служит для фильтрации и охлаждения дыма. Также она является основанием, на котором держится вся конструкция. Форма колбы является более-менее стандартной и называется ''колокол''. Если вы увидели кальян с колбой другой формой, убедитесь, что это никак не повлияет на его устойчивость.
Разновидности колб:
При изготовлении колбы, традиционно используются следующие материалы:
-обычное стекло. Сосуды, изготовленные из обычного стекла наиболее практичны и доступны, в том числе по цене. Приобретая стеклянную колбу, внимательно осмотрите ее и убедитесь, что она хорошего качества, отсутствуют повреждения днища, трещины и сколы. Основание кальяна должно быть произведено из толстого стекла, иметь правильную форму, которая обеспечит функциональность и устойчивость. Чаще всего стеклянные колбы делают для кальянов из Египта и Сирии. Цвет зависит от ваших предпочтений, традиционными считаются синий (голубой) и зеленый.
-богемское стекло. Богемское стекло считается прочнее обычного стекла, но стекло есть стекло, и оно бьется. Цена же изделия из стекла, выполнено по чешской технологии, на порядок выше. Следует заметить, что такое изделие радует глаз и самолюбие его обладателя. 
-хрусталь. Хрусталь используется для изготовления высококлассных кальянов, это хороший материал, но довольно хрупкий и очень дорогой. 
-металл. Основное преимущество металлической колбы – она не бьется. Из металла создают колбы особого стиля, украшенные на поверхности оригинальным орнаментом. Но наравне с этим, такие колбы обладают рядом недостатков. Не видно сколько воды в колбе, да и не полюбуешься на бурление воды. Металл впитывает запахи, и легко деформируется. Основной проблемой становится свойство металла покрываться ржавчиной, окисляться, особенно в месте соединения с шахтой.
-пластик. Пластиковые колбы легко окрашиваются, впитывают запах, и не намного прочнее стеклянных. 
-глины (керамики). Этот материал использовался в первых кальянах.

Рекомендации по выбору
1) Лучше выбирать колбу, крепящуюся к шахте без резьбы, а с плотной прокладкой, чтобы можно было подобрать новую, если разбили родную. В крайнем случае, прокладку можно надеть и на резьбу. Уплотнитель время от времени необходимо менять. 
2) Выбирайте емкость, горлышко которой снабжено дополнительной металлической накладкой, ободком в месте соединения с шахтой, чтоб защитить самое уязвимое место емкости от повреждений при соприкосновения с шахтой, традиционно выполненной из металла (меди, латуни).
3) Обратите внимание на правильный диаметр горлышка. Оно должно плотно прилегать к шахте с уплотнителем, не болтаться, не скользить, чтобы соединить колбу с шахтой, должно требоваться некоторое физическое усилие.
4) Края горлышка должны быть ровными, иначе теряется герметичность конструкции.
5) Размер колбы должен быть таким, чтоб шахта не упиралась в дно, трубка опускалась в воду на 1-2 см.
6) Выбрав прозрачную колбу, вы будете наслаждаться видом бурления воды, с легкостью контролировать ее уровень.

