

Тайтл: Газ аргон у склопакетах. – Блог Panorama
дескрипшн: Склопакет з аргоном у енергозберігаючих вікнах. Навіщо аргон у склопакеті? Як відбувається закачування аргону в склопакет? Блог студії вікон Панорама. Авторизований торговий партнер Rehau у Миколаєві.


[bookmark: _vlweysoskzty]Навіщо аргон у склопакеті?
Велике значення для теплоізоляційних характеристик металопластикових вікон мають енергозберігаючі склопакети. У них важлива кількість камер, наявність енергозберігаючого або мультифункціонального напилення на склі та, звичайно, аргону.
[bookmark: _3foezcoy1j6u]Функції газу аргону у склопакетах
Аргон – це інертний “благородний” газ, який не вступає у реакції з будь-якими іншими хімічними елементами. Він повністю безпечний, не має запаху, не горючий, не отруйний (що важливо у разі розгерметизації).
Його молекули рухаються в рази повільніше за молекули повітря. Через що він має вкрай низьку теплопровідність. При закачуванні аргону в склопакет, втрати тепла через вікна стають значно нижче.
Наприклад, склопакет з формулою 4-16-4i (однокамерний з одним енергозберігаючим склом) має теплопровідність Ug= 1,36 Вт/м²K. При додаванні цієї формули аргону 4-16Ar-4i його теплопровідність знижується до Ug= 1,12 Вт/м²K, тобто приблизно на 18%.
У склопакеті з формулою 4-14-4-14-4i (двокамерний з одним енергозберігаючим склом) теплопровідність дорівнює Ug=1,14 Вт/м²K. У формулі 4-14-4-14Ar-4i теплопровідність нижча на 17% (Ug= 0,945 Вт/м²K).
Як бачимо, навіть якщо аргон додати лише в одну камеру, покращення теплових характеристик цілком відчутне. Коли газ закачується в обидві камери склопакета, його теплопровідність ще нижча.
Важливо! Інертний газ доцільно використовувати лише у поєднанні з енергозберігаючим або мультифункціональним склом. Самостійно його ефективність у плані збереження тепла буде мінімальною.
[bookmark: _viftogltfphk]Як перевірити склопакет із аргоном?
Переконатись у наявності аргону в склопакеті можна двома способами:
1. Перевірити маркування із формулою. У ній має бути позначення "Ar" поряд із цифрою, яка позначає ширину камери.
2. Знайти вихідний клапан, який закачувався газ у камеру.
[bookmark: _st2ygxrzcfhe]Витік аргону у склопакеті: міф чи правда?
Один із найпоширеніших міфів, які стосуються інертного газу у пластикових вікнах – це те, що він швидко вивітрюється, і тому немає сенсу його закачувати.
Звичайно, аргон, як і будь-який інший летючий газ, поступово просочується навіть у мікроскопічні щілини. Однак при сучасних стандартах виробництва склопакетів і високій якості їхньої герметизації аргон з вікон випаровується в обсязі не більше 1% на рік. Тобто кількість газу, що реально може вплинути на теплоізоляційні характеристики скління, вивітрюється протягом багатьох років.
Чи може аргон випаровуватися швидше? Так, але лише у разі розгерметизації склопакета. І причина витоку не у властивостях газу, а у якості зборки.
Ціна закачки аргону в одну камеру склопакета неймовірно низька. І на загальну вартість скління майже не впливає. При цьому вікна з інертним газом окупають себе дуже швидко.
Фахівці компанії Панорама підберуть вам той варіант енергозберігаючих склопакетів для вікон, який оптимально підійде для вирішення ваших завдань.
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[Ero MOneKynl ABAT3IOTCH B Pasbl MEANIEHHee MONeKyn B03AyXa. W13-3a uero oH 06n1anaeT KpaiHe HK3KOi TennonposoaHOCTE. Mpu 3aKauke aproHa 8 YHiKansrocTe. 100% Opdorpadis. [
CTEKNONZKET, TEN/IONOTEDU UEDES OKHa CTZHOBRTCA CYLLECTEEHHO HUXE. Beerocmeono 2033 amnamnesocs 5206 [
Hanpymep, CTexonaer ¢ Gophynof4-16-4i (03HOKaMEPHAI C R HepTOCOEpErarLLMY CTexno) oGagaeT Tenonpoa0aHocTs Ug= 1,36 Br/ Sesrposenoe 2540 Boma 16%

M2K. Mpy foGaaneru & STy GopMyny aproka 4-16Ar-4i ero TennONPOBOAHOCTL CHIMKAETCH A0 U= 1,12 BT/M2K, TO eCTb NPUMEPHO Ha 18%. Konnsecrso cnos 400  3amera ciMBOnOE 4

B Crexonakere ¢ Gopuynoli 4-14-4-14-41 (nsyxauepHuii C 07 3HeprocheDeraoLYIY CTekoN) TenonposonHocTs paska Ug:
Gopyne 4-14-4-14Ar-4i TeNMONPOSOAHOCT Hike Ha 17% (Ug= 0,945 BT/12K).

14 Br/M2K. B

KaK BUgM, f12e 07V 3DrO 0B3BUTE TONSKO B DY KaMEDY, Y7yHlLe-e Tenossx XBpaKTEDYICTVIK BN OLLYTHMO. KOTA3 133 33Kz 1B3eTCH & o6e
KaMeps! CTeKI0NakeTa, €ro TennonposoAHoCTs GyAeT ewe HInke.

Baxo! WUHeDTHAIA 133 UENeCo0BPa3H0 UCTONs308aT, TONSKD B COMETEHMM C SHEPTOCORDETaIOLLAM W MYLTUDYHKLIMOHAEHM CTEKTON.
CaMOCTORTeN=H0 £r0 3HEKTHBHOCTS B MNaHe COXDaHeHWA Tenna GyneT MAHMMansHa.

K3K DOBEDUTS CTEKNONaKET € 3prowon?.

VBSUTSCH & HATVLUN 3PTOHE B CTEKTIONaKETe MOXHO A8YMS CIOCOBaNY:

TIpOBEDHTS MZDKADOZKY C ODMYION. B Heli A0MKHO BT 0B03Hauesve "Ar” PROM C LABPOT, KOTODES 03HAUAET LUMDHHY KaMEpH.
HaliTh BLX00H0M KIaNaH. UEDE KOTOPHIA 33KAUMBANCH 123 8 KaMEPY.

VedKa aDrOKa B CTRKNONAKETe: MU Wik Npaana?

(OB U3 CaMiX DACTIDOCTP3HEHHSIX MU0, KOTOPSIE KACAIOTCH VHEDTHOD 333 8 MIACTUKOBBIX OKHBX — 370 = s, 1
OSTOMY HET CHICTa €10 SaKadMEaTs.
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Kokeuo, aprow, kak u 11050/1 AYIO NIETY i 13, NOCTENEHHO NPOCAMBAETCA AZKE B CAVIE MUKDOCKONM|ECKWE Lienu. OpHaKo
NIpH COBDENEHHSIX CTaHAAPTAX NPOV3B0ACTES CTEKTIONAKETOR W BbICOKOM Ka|ECTEE VX FEMETUIALIM APTOH M3 OKOH YNIETYMHBAETCH
& 0Bbewme He Gorce 1% & 108, To CTh KONMHECTEO 13, KOTOPOE PEATSHO MOKET MOBMVIAT Ha TENNIOMSONALMOHHHIE
XBPEKTEDUCTHM OCTEKTIEHHS, BLIEETPUBAETCA B TEHEHNE 1HOTX N1ET.

MO 111 2proH yneTyuBaThCa GsicTpee? [la, HO TOMBKO & Clyae pasrepMeTHaaLy CTeknonakeTa. U npuuia yTedkn He 5
CBOjiCTEaX ra3a, a B KavecTse CoopKiL

Liewa 3aKasKu aproa & OJHy KaMepy CTEKTIONAKETa HEBEPOATHO Hiskast. W Ha 00110 CTOUMOCTS OCTEKTEHHS: 1047 He BNUAET. Mpn
STOM OKHa C UHEPTHLIM Fa30M OKYNIAET CEGA O1eHs GHICTPO.

CnelmanicTsl komnakum MNaropama noaBepyT ANA 5ac TOT BapUaHT 3HeprocGeperatolX CTEKNONAKETO. ANA OKOH, KOTOPBIi
ONTUMATTHO MOAOAAET ANA PELLIEHIA B3L1I/X 3373

7.6 s 20 npespoeHii 52 CTon-criosa. OCHOBHLIE MPOBNeNS: HeoDberTVEHEA OLeHka
V) 3O 1o wrane maspena 404 cnosa, 2938 34ak0s. CnabLii maron oBosLEHYIE TUUH0S MECTOMNEHE YCHTUTEN:

T3BPEA MOMOTAET OYWICTHTL TEKCT OT CIIOBECHOTO MyCOpa, MPOBEPAET Ha COOTEETCTBHE UH(OPMALMOHHOMY CTUIO. PaccKakuTe

© Mnaspene Bcem, KTo nweT.
MonesHan PacCHKa O CHIbHOM TEKCTe. YPOKH, COBETS!

B oeiicoyk W Teurep [0 Browtakte 4109 G rym-nnioc W NPUMEPSI Kaxayto Helento, 6e3 cnama.
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Maxcim Wnssxos, Asaronuii Bypos. C 1 gexabpa 2014 roga.  Miwwre: mail@givrd ru
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