ВИДЫ ОБСАДЫ
Чистовая T-образная обсада (шип-монолит)
Специалисты различают несколько способов изготовления обсады. Один из них – Т-образная окосячка. В случае реализации такого способа в торце оконного или дверного проема вырезается паз, а в боковины окосячки имеют Т-образный профиль. В качестве верхней перемычки обсады (вершника) используется доска толщина которой зависит от выбранного материала для изготовления окосячки. По гребню, имеющемуся на наружной стороне боковины обсады, осуществляется вертикальная подвижка при усадке здания, никак не влияющая на функциональность оконной или дверной конструкции. Значит, Ваши двери, и окна никогда не перекосит и открываться-закрываться они всегда будут без проблем. Такая технология называется «в шип монолит».

Чистовая П-образная обсада (в колоду)
Окосячка (обсада) проемов в деревянных домах является не частью украшения здания, а функциональным элементом, гарантирующим безупречную работу окон и дверей, не зависимо от усадки самого сооружения. Обсада надежно защищает установленные внутри неё оконные и дверные конструкции, принимая на себя давление, вызываемое усадкой деревянного сооружения. Существует несколько вариантов выполнения обсады. Один из них – П-образная окосячка. Нашими специалистами накоплен огромный опыт изготовления такой обсады. Эту работу мы выполняем регулярно, ведь деревянное строительство в последние годы переживает настоящий бум.

