Утеплитель для стен

Каждый здравомыслящий человек, который задумал ремонт или строительство нового дома должен подумать об утеплении внешних стен здания. Ведь благодаря этому экономится примерно треть теплоэнергии на отепления. Так же, качественная теплоизоляция позволяет удерживать температурный режим внутри помещения.
Различают два основных вида утепления: внутренне и наружное. К внутреннему утеплению прибегают реже, ввиду нескольких основных причин. К этим причинам относятся:
· Уменьшение  площади помещения

· Перенесение точки росы в помещение, что влечет за собой промерзание стены

· Образование конденсата между утеплителем и стеной

Что касается наружного утепления, то существует несколько проверенных и эффективных материалов, о которых мы вкратце поговорим.
Итак, самые распространенные утеплители для стен.

1. Базальтовая минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород или металлургических шлаков (их смесей). Применение:  используется в качестве теплоизоляции всех типов зданий; как утеплитель в вентилируемых фасадах.
2. Стекловата – рулонный или плиточный волокнистый материал. Применение: наружная теплоизоляция или в вентилируемых фасадах.
3. Пенопласт (пенополистирол) – это газонаполненный материал, из разряда пластмасс. Его ячеистая структура состоит из воздуха на 98%. Применение: используется во всех видах зданий, в качестве утеплителя или уплотнителя.
4. Экструдированный пенополистерол – это один из видов пенопласта.
Применение: рекомендуется применять при утеплении несущих конструкций, которые воспринимают нагрузку от всего здания (фундамент, фундаментные стены и пр.)

5. Пенополиуритан – это  неплавкая газонаполненная пластмасса на основе полиуретана. Применение: теплоизоляция наружных стен методом напыления (по принципу монтажной пены).
6. Пеноизол – это мягкий пенопласт, монтаж которого производится в жидкой форме. Преминение: в качестве среднего слоя утепления стен, полов и пр., так же заполняет пустоты в стенах
7. Ленточная пакля: - это  материал для утепления и уплотнения щелей в стенах со сруба (пропитанная смолами хвойных деревьев). Применение: утепление стен с бруса (деревянные дома и котеджи).
