Алюминиевые радиаторы
Радиатор алюминиевый считается одним из наиболее востребованных устройств для отопления на сегодняшний день. Это оборудование можно устанавливать, как в централизованных, так и в автономных отопительных системах жилых и промышленных помещений. Помимо универсальности для таких батарей характерна демократичная цена и высокая тепловая мощность.
Основные характеристики радиаторов из алюминия
Большой спрос и актуальность алюминиевых приборов обуславливаются свойствами материала производства.
Именно за счет алюминиевого сплава такие радиаторы наделены многими преимуществами, а именно: 
· Высокий уровень тепловой отдачи.
В силу высокой теплопроводности, из всех разновидностей изделий радиаторы из алюминия наделены наибольшей тепловой мощностью. У некоторых моделей, у которых межосевое расстояние равносильно 500мм тепловая отдача при ∆Т=70ºС превышает 200 Вт на секцию.
· Инновационное дизайнерское оформление.
Для агрегатов характерно эстетичное стильное дизайнерское решение, благодаря которому они станут дополнением любого интерьера. 
· Низкий коэффициент инерционности.
Поскольку секции являются малообъемными, а у алюминия высокая теплопроводность, устройства максимально быстро реагируют на изменение температурного режима теплового носителя. 
Если сравнивать алюминиевые радиаторы с чугунными, тепловая энергия в них не накапливается, а сразу равномерно распространяется по всей площади помещения. Они очень экономичны, в особенности в закрытых отопительных системах. 
· Небольшой вес.
В силу того, что секции весят мало, это существенно облегчает монтаж и перевозку подобного оборудования. Соответственно, вы потратите меньше средств, как на установку, так и на сам прибор.
· Множество типоразмеров.
Современные батареи из алюминия разительно отличаются габаритами по высоте. Начиная от миниатюрных (с межосевым расстоянием 200 мм), заканчивая по-настоящему габаритных – высота превышает 2,5 м. 
· Универсальность эксплуатации. 
За счет соответствующих ТЭНов устройство может быть модернизировано из водяного в электрическое.
Разновидности батарей из алюминия
Отопительные радиаторы отличаются формой конструкции, они бывают:
· Литыми.
· Комбинированными.
· Экструдированными.
Вся разница заключается лишь в технологии изготовления.
Литый тип радиаторов производится согласно литий-ионной технологии под высоким давлением. Такой метод изготовления дает возможность получать секции, которые имеют идеально точные габариты и максимально гладкие поверхности. Они могут соединяться друг с другом за счет ниппелей, тем самым формируя любые отопительные блоки.

Экструдированные детали разрабатывают по экструзивной технологии. Размягченный сплав алюминия продавливается через прочный профиль из стали, а заготовки, которые получились спрессовываются и с использованием пайки соединяются между собой.
Заплатки из стали надежно фиксируют блоки, которые вследствие и реализуются на рынке устройств для отопления. Форма у этих элементов отнюдь не плавная, а края радиаторов нередко бывают излишне заостренными. Затраты на изготовление такой аппаратуры намного ниже. Поэтому, если вы находитесь в поиске бюджетных моделей, выбирайте экструдированные радиаторы из алюминия.
Комбинированная технология сочетает в себе два вышеупомянутых метода. В итоге создаются батареи с вертикальными экструдированными деталями, собранными в литые коллекторы. 
Купить алюминиевые радиаторы можно в нашем интернет-магазине по демократичной стоимости с гарантированной доставкой на дом. Обращайтесь к нам прямо сейчас, с нетерпением ждем!
https://text.ru/antiplagiat/5bfd8bd6eac0f
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