	Как правильно шпаклевать автомобиль? 
	При получении повреждений транспортного средства и необходимости в рихтовке перед покраской, автовладельцы используют шпаклевку для выравнивания поверхности кузова. Зачастую возникает потребность шпаклевать автомобиль своими силами, при этом далеко не каждый владелец машины может похвастаться тем, что умеет делать это правильно. 
	Существуют различные виды шпаклевки (стекловолоконная, однокомпонентная, финальная шпаклевки), тонкости и нюансы в ее нанесении и маленькие хитрости, используемые для того, чтоб шпаклевка легла ровно, дольше держалась и не была заметна невооруженным глазом. Ведь даже идеально окрашенный автомобиль смотрится не совсем эстетично, если на кузове присутствуют следы "кустарной" обработки, рытвины и бугристость.
	Процесс работы со шпаклевкой для автомобиля
	Начать нужно с того, что вымыть кузов и тщательно удалить следы краски и ржавчины. Если оставить ржавчину, коррозия не прекратиться и в какой-то момент ваши труды пойдут насмарку: шпаклевка попросту отвалится, а с краской материал имеет минимальное сцепление, потому результат может быть совершенно плачевным. Если имеются сильные вмятины и повреждения, по возможности их надо максимально выровнять и выгнуть с обратной стороны, т.к. чем тоньше будет слой шпаклевки, тем выше вероятность того, что она продержится долгое время. 
	Теперь приступаем непосредственно к нанесению шпаклевки. Для начала необходимо обезжирить поверхность нанесения. Следующий этап - замешать стекловолоконную шпаклевку с отвердителем, она используется для грубого выравнивания основных дефектов. На этом этапе необходимо знать маленькую хитрость, чтобы правильно нанести на машину шпаклевку. При нанесении в любом случае останутся швы и неровности при нанесении. Чтобы избавиться от них быстро и эффективно, шпаклевщики используют тонкий нож: через пять минут после нанесения шпаклевка становится "резиновой" по консистенции и все изъяны легко срезаются ножом, не приходится тратить много сил и времени на шлифовку поверхности. Полное высыхание первого слоя занимает от 45 минут.
	Третьим этапом наносится тончайшим слоем полиэфирная шпаклевка, этот слой является корректирующим и завершающим, основные неровности и дефекты уже удалены при помощи первого слоя. Отводим на высыхание корректирующего слоя еще 30 минут.
	На следующем этапе можно приступить к шлифовке полученной поверхности и подготовке ее под покраску. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. Для удобства "шкурку" нужно слегка смочить водой, но делать это нужно с умом: слишком много воды заставит ее размокнуть, а сухое наждачное приведет к образованию огромного количества пыли и слишком частой необходимости его замены. 
	Последним, завершающим этапом перед покраской становится нанесение грунта на готовую поверхность, чтоб обеспечить лучшее сцепление с ней краски. Можно приступать к покраске автомобиля. 


