Военный стандартный бинокль
1. как использовать бинокль

как фокусировать

1.1.1 регулировка расстояния между центрами окуляров

Прежде всего, необходимо отрегулировать соответствие расстояния между окулярами расстоянию между вашими глазами. Это делается следующим образом: возьмите бинокль двумя руками и настраивайте его до тех пор, пока не увидите единое круглое изображение. Обратите внимание: изображение будет нечетким.
1.1.2. настройка бинокля под одновременное использование очков или солнечных очков

Данный рельефный бинокль предназначен для дальних дистанций. Это значит, что в комплекте имеется гибкий резиновый окуляр. Рельефный бинокль для дальних дистанций позволяет человеку в очках видеть полное изображение, а не усеченную картинку. Если вы не носите очки держите гибкий окуляр в вытянутом вертикальном положении. в случае использования очков опустите резиновый окуляр вниз.

1.2.3. настройка качества и четкости изображения

В отличие от других биноклей, имеющих центральный фокус, данная модель располагает индивидуальными фокусирующими устройствами. Для индивидуальной настройки необходимо отрегулировать каждый окуляр. приложив бинокль к глазам, закройте левый глаз. Пальцами правой руки настраивайте окуляр до достижения идеально четкого изображения цели, на которую вы смотрите. опустите бинокль и запомните отметку диоптрии для правого глаза. Закрыв правый глаз, повторите процедуру для настройки левого окуляра. запомните  показатели диоптрий для обоих глаз – это позволит быстро настроить бинокль, в случае, если его настройки будут изменены другим пользователем.
1.2 как использовать окулярную шкалу измерения азимута

1.2.1. что такое азимут?

………………………………………………

Шкала мила может измерить угол азимута, верхний и нижний угол, расстояние и размер предмета или цели. Шкала предела видимости может измерить расстояние обычного предмета, при условии, что заданный предмет, по крайней мере, 2 м в высоту.
1.2.2. как измерить азимут?

…………………………………………………..

1.2.2.А. если азимут 2 целей меньше чем азимут диапазона измерений (-50 +50) внутри окуляров , направьте линию шкалы с одной стороны сетки на цель. Затем прочтите цену деления шкалы на которой расположена другая цель в сетке. цена деления и есть измеренный азимут мил.
1.2.2.В. если азимут 2 целей больше чем азимут диапазона измерений внутри окуляров, необходимые измерения следует делать поэтапно. Сумму ценовых делений каждого этапа используют, чтобы получить искомый азимут.

Если азимут цели длиннее, чем азимут диапазона измерений внутри окуляров, вы можете зрительно подсчитать общий азимут мил, используя вертикальную линию на окулярной шкале, настроив изображение так, чтобы вертикальная линия раздвоила изображение. Вам понадобиться двойное считывание изображения. В уме поделите условно горизонт тремя исходными точками. Точка А – отметка в 50 мил в дальнем левом углу. Точка В – точка пересечения вертикальной и горизонтальной линий. Точка С – отметка в 50 мил в дальнем правом углу. Первое считывание изображения – милы между А и В. Второе считывание – от С  до В. Подсчитав милы для каждого из считываний, вы можете суммировать их и получить общее считывание азимута.
1.2.3. измерение верхнего и нижнего углов

Верхний и нижний угол – угол, заключенный между 2 целями (или 2 концами 1 цели) напротив вертикальной линии окулярной шкалы измерений

1.2.3.А. измерение верхнего и нижнего угла похоже на измерение азимута.

…………………………………………………….

1.2.4. как использовать окулярную шкалу для измерения расстояния?

1.2.4.А измерение расстояния может быть произведено с использованием окулярной шкалы измерений мил.
Формула измерения расстояния: D (KM)≈ h(M)/K 

D(KM)=H(M)/K, где D- расстояние между наблюдателем и целью (км)
                                    Н-высота цели (м)

                                    К-верхний и нижний углы азимута цели, измеренные с помощью окулярной шкалы бинокля (мил)

Прежде чем измерить расстояние, оцените /определите высоту или ширину цели, затем измерьте верхний и нижний углы цели. Затем вычислите расстояние. Используя формулу.

На пример:

Есть взрослый человек, чей рост составляет 1.70 м (Н=1.7)

Высший и нижний углы – 0-40 мил (К=0-40)

L=H/K=1.7\40=0.0425 km=42.5 m
Таким образом, расстояние между наблюдающим и указанным взрослым составляет 42.5 м.

1.2.4.В как измерить расстояние, используя только окулярную шкалу (рис 5)

На пример, если высота цели составляет 2 метра, поместите нижнюю часть цели на горизонтальную линию окулярной шкалы так, чтобы ее верхняя часть находилась напротив линии угла шкалы. Считывание производится по верху цели. Точка соприкосновения верхней части цели с угловой линией шкалы и есть расстояние между наблюдающим и целью (цена деления шкалы-100м). как показано на рис 5 расстояние между целью  наблюдающим – 550 м.

1.2.5. как определить размер цели (высоту и ширину) используя считывания азимута

Исходя из формулы измерения расстояния, можно вычислить высоту:

Н=DхК. Прежде чем измерить размер, определите расстояние до цели, затем азимут верхнего и нижнего углов.

На пример: расстояние между наблюдающим и целью-0.6 км. Полученный азимут – 60 (0-60), а верхний и нижний углы  -30 (0-30). Используя формулу, получим:

Высота: Н=0.6х30=18м

Ширина: h=0.6х60=36м

1.3 как человек в очках может использовать свойство дальнего рельефного вида
если вы носите очки по причине плохого зрения или солнечные очки, вы также можете получить полное четкое изображение, повернув/опустив вниз наглазники (визирной лупы) на каждом из окуляров. Все модели данного бинокля, поддерживающие функцию дальнего рельефного вида, имеют наглазники, но только эта модель позволяет их использование для людей, носящих корректирующие зрение очки.

2. аксессуары бинокля

7х окуляр 1шт

Транспортная лента 1шт

Окулярная крышка 1шт

Щетка 1шт

Лоскут для чистки линз 1 шт

Инструкция 1копия

Сертификат 1копия

Мягкий футляр с транспортной лентой 1шт

3. хранение и эксплуатация

Бинокль - точный оптический прибор. Чтобы продлить срок его службы необходимо придерживаться бережного обращения и хранить в соответствующих условиях.
общие правила эксплуатации

линзы: всегда очищать линзы после использования и перед тем, как поместить их в футляр. После каждого пользования очищать возможную грязь или пыль с помощью специальной щетки, входящей в комплект бинокля. После чистки щетки аккуратно протереть каждую линзу специальным тканевым лоскутом для очистки оптических приборов. Не протирать линзы пальцами. Не использовать другой материал, кроме специально предназначенного для очистки линз. Всегда иметь в футляре указанный лоскут.

не смотря на то, что  окуляры разработаны для индивидуальных особенностей каждого потребителя, не поворачивайте регулятор за отметку, установленную производителем. Применение силы к данному устройству повредить качество оптического прибора и приведет бинокль в нерабочее состояние.

после использования, не забывайте вернуть настройку диоптрий в исходное положение во избежание возможных повреждений окулярной системы.

избегайте чрезмерной тряски или ударов по корпусу бинокля. Это может испортить внутреннюю оптику и призмы. Храните бинокль в сухом, хорошо проветриваемо месте.
хранение

в случае обнаружения неисправностей в работе бинокля, не пытайтесь устранить их самостоятельно. Иначе вы можете аннулировать своими действиями гарантию на указанный продукт. Ремонт должен производить профессиональный мастер. В противном случае, верните продукт производителю.

