Кладка кирпича своими руками: терпение и немного опыта!

Как  известно, значительную долю в себестоимости строительных объектов, будь то жилой дом или кирпичный забор, составляет цена работы, но кирпичная кладка своими руками даст вам возможность сэкономить время и деньги. Освоив основы кладочных работ и приобретя некоторые навыки и опыт, со временем вы сможете обойтись своими силами в большинстве случаев, когда вам понадобятся услуги каменщика. Изготовив несколько кирпичных столбиков, ступеньки на крыльцо дачного дома, а позже – и внутренних стен, можно не опасаться по крайней мере частично взять эти работы на себя. К примеру, можно заказать профессиональным строителям возведение коробки жилого дома, но самостоятельно сложить его внутренние стены и простенки. 

От чего зависит качество кладочных работ? В первую очередь – от качества раствора и его соответствия виду кирпича и виду кладки; во вторую – от того, верно ли выбран способ кладки в зависимости от назначения и условий проведения работ. Учитываются и такие параметры, как влажность кирпича, пора года, требования к чистоте фасада. К примеру, у кладки стен под оштукатуривание и кладки из облицовочного кирпича есть и сходные черты, и различия

Но даже если вы не собираетесь всерьез осваивать профессию каменщика, знание основ кладочных работ позволит вам найти общий язык с профессиональными мастерами , суметь проконтролировать их работу и оценить качество кирпичных стен, печи или камина.

Раствор и его свойства

Один из главных факторов надежности, прочности и долговечности кирпичных стен – грамотно приготовленный строительный раствор. Его состав должен соответствовать назначению и виду кладки, составляющие должны быть качественными и он должен быть правильно замешан. Даже самый опытный каменщик не сможет сложить красивую и прочную стену на неправильно составленном или приготовленном растворе. 

В общих чертах раствор для кирпичной кладки это обычная  песчано-цементная смесь (1 ч. цемента / 4 ч. песка). Разводится она водопроводной водой «на глаз», и со временем вы научитесь правильно подбирать нужную консистенцию раствора для разных видов кладки. Для некоторых видов кладки в него добавляются различные вещества для придания ему дополнительных характеристик. Так раствор для внутренних стен с добавлением извести или глины становится более пластичным, иногда в цементно-песчаную смесь добавляют специальные пластификаторы, а в индивидуальном строительстве – жидкое мыло (например моющее средство «Фейри»).

Виды раствора

Кроме цементно-песчаного раствора, которого обычно достаточно для изготовления кирпичной кладки, расвор может быть: цементный; цементно-глиняный; цементно-известковый. Каждый из них имеет особые свойства и характеристики. Так, разные виды раствора используют для внешних и для внутренних работ, для помещений с влажностью до или выше 60 %; для кладки фундаментов (ниже гидроизоляции и уровня земли) и так далее. Чем больше в растворе цемента, тем он жестче, цементно-глиняные и цементно-известковые растворы более текучи и пластичны. Так для облицовки стен пустотелым кирпичом часто применяют «жесткий» цементный раствор, а для внутренних работ – более пластичный и «теплый» цементно-известковый, но класть на него пустотелый кирпич нужно с осторожностью – жидкий раствор забивает его щели и полости и лишает кирпич способности держать тепло.

Приготовление раствора

Как правило, раствор удобно готовить в бетономешалке, но если его нужно относительно немного, то делать это можно в старой ванной привезенной для этого на участок, в цинковом корыте и т. п. Если же их нет, строительный раствор допустимо смешивать на любой твердой поверхности (например, лист железа или линолеума). Не стоит сразу смешивать много раствора – он быстро садится (твердеет), и его приходится время о времени перемешивать. Гораздо удобнее и в конечном счете быстрее смешивать очередные порции раствора по мере необходимости, потому что использовать его можно только в течение полутора часов после смешивания.

Насыпьте к в бетономешалку, в емкость или на твердую поверхность необходимое количество песка, добавьте второй сухой компонент (песок, известь), потом долейте воду с пластификатором и перемешивайте, пока не получится однородная масса. В зависимости  от вида по густоте раствор может напоминать густую сметану, мед или густой творог. Учитывайте, что неоднородный недостаточно перемешанный раствор испортит любую кладку – он расслаивается, и стена со временем разрушается. 

Для цементно-песчаных растворов очень важно качество песка. Чтобы он равномерно смешивался с цементным порошком, его нужно просеять. Настолько же важно и качество воды для затворения. Если на участке есть централизованный водопровод, вам можно не беспокоиться – качества этой воды вам достаточно. А вот воду из природных источников нужно вначале проверить. Ее могут «испортить» промышленные и бытовые стоки, могут в ней оказаться и примеси различных солей и кислот, попадающих в воду из грунта.

Инструмент

Даже если у вас умелые руки, вы гораздо быстрее научитесь делать качественную кладку, вооружившись качественными инструментами, а не используя подручные средства.

Вам будут нужны как минимум

1. Кельма (она же – «мастерок»); 

2. Расшивка (она похожа на стамеску с заостренным рабочим краем) и молоток-кирка. Оба инструмента используют для отбивания кирпича и придания его профилю нужной формы.

3. Контрольные инструменты:

–  горизонтальность кладки выверяют строительным уровнем, вертикальность – отвесом;

–  ряды кирпичей, толщину шва проверяют порядовкой – длинной пластиковой или деревянной линейкой со сделанными на ней отметками;

– наружный ряд кладки стен контролируют длинной (до двух метров) пластиковой или металлической линейкой, которую называют «правилом».

– углы выверяют строительным угольником.

Также вам понадобятся шнуры для проведения контрольной линии кладки; облегчит работу резиновый молоток для осаживания кирпича на место (хотя это можно делать и ручкой мастерка) и некоторые другие второстепенные инструменты.

Общие понятия и правила кладки

Основное понятие, которое используется в кирпичных раблотах это «ряд», то есть горизонтальный строй кирпичей. Он может быть ложковый (снаружи видны длинные грани кирпича, ложки) или тычковый строй (снаружи видны короткие его грани – тычки). При этом первый кирпич ложкового ряда называется ложковым, а тычкового, соответственно, тычковым.

Для кладки используют как целые кирпичные бруски, так и их части: половинки и продольные половинки; и четверки (четвертинки). 

Способ укладки кирпича, когда верхний ряд перекрывает швы между кирпичными брусками нижнего, называтся «перевязкой» или «перевязью».

Есть три основных способа выкладывания кирпича:   вприсык; вприсык с подрезкой; вприжим. Какой способ будет использован, зависит от:

– назначения кладки;

– состояния кирпича;

– типа раствора, на котором делается кладка;

– температуры окружающего воздуха;

– влажности помещения;

Разными способами укладываются сухой и мокрый кирпич, по-разному ведут кладку облицовочного ряда и выкладывание стены под оштукатуривание; способ кладки диктуют густой или текучий раствор и т. д. Если у вас еще нет опыта, все эти сведения нужно предварительно уточнить в справочнике либо посоветоваться с опытными мастерами.

Чтобы стены по периметру знания были устойчивыми и прочными, опытные каменщики ведут кладку по периметру равномерно. Если один или несколько рядов будут значительно обгонять другие по высоте, нагрузка на стену будет распределяться неравномерно, и стену может перекосить.

Кладка перестенка

Самый лучший способ набраться опыта в работе с кирпичом – кладка кирпича своими руками. Не стоит сразу браться за сложную задачу – выкладывание коробки здания и тем более печи или камина. Лучший способ «потренироваться» и освоить основные приемы кладки из кирпича – возведение перестенка в жилом или служебном помещении. 

Кладка внутренних стен делается впустошовку (если вы будете их штукатурить) на цементно-известковом растворе. Для кладки впустошовку нужен достаточно пластичный, но не жидкий раствор! Иначе он будет выдавливаться между кирпичами и пачкать стену. Штукатурить такую стену будет достаточно сложно.

Толщина слоя раствора обычно составляет 8-10 миллиметров. Чтобы кирпичи  меньше впитывали раствор (а значит, лучше держались на нем), перед укладыванием на стену каждый кирпич можно замочить в тазу с водой. Кладка из мокрых кирпичей более прочна, чем из сухих. 

Ход работы

Как и любые строительные операции, кладка кирпича, начинается с разметки (горизонтальная разметка на полу и вертикальная – на стене). Не позволяйте себе лениться и не поддавайтесь желанию сэкономить время на разметке. Если стену придется переделывать, вы потеряете гораздо больше времени, чем сэкономили. 

Итак:

1. Первый ряд при выкладывании стен кладется по разметке на полу (без шнура). Перед тем как наносить раствор, выложите ряд на сухую, чтобы проверить, сможете ли вы использовать только целые кирпичи или вам будут нужны половинки и четвертинки. Только после этого можно класть раствор и начинать работу.

2. После того как первый ряд выполнен, натяните леску или шнур по углам крайних в ряду кирпичей. Закрепить шнур можно несколькими способами, но проще всего вставить гвозди в еще не застывший шов между кирпичами и натянуть между ними разметку. Шнур нужно натягивать поближе к угловому краю кирпича, отступив от него на несколько миллиметров. Придерживайтесь этого расстояния во время дальнейшей работы, и ваша кладка будет ровной. Если каждый кирпич будет гранью касаться направляющего шнура, то стена не будет «выпячиваться» (профессиональные каменщики называют такое выпячивание «пузом»).

Помогает придерживаться горизонтальности и отметка на стенах – ориентируясь на нее, даже неопытный мастер сумеет вести ряды строго горизонтально.

3. Очередной ряд  уложен? Переставьте гвозди вместе с разметочным шнуром на ряд выше и продолжайте работу. След от гвоздей в растворе легко загладить, а если стена пойдет под штукатурку, то он и вовсе не имеет значения. 

4. Если необходимо, выполните обустройство дверного проема. Строго контролируйте его вертикальность и горизонтальность! Поверх проема устанавливается бетонный блок перекрытия, после чего кирпичная кладка продолжается в том же порядке.

5. При выкладывании внутренних стен кладка обычно ведется  «впустошовку». Этот термин означает, что раствор на стены выкладывается так, что после укладывания на него кирпича он до конца не выдавливается между кирпичами и не дотекает до лицевой части стены. Таким образом, между кирпичами остаются промежутки-пустоты. При оштукатуривании именно эти шероховатости   помогают штукатурному раствору прочнее держаться на стене.

Секреты для начинающих мастеров

1. Пластификаторы (моющее средство), как правило, добавляются в раствор при строительстве в жаркую погоду или при внутренних работах в теплых помещениях. Тогда раствор не будет застывать слишком быстро и его не придется постоянно перемешивать.

2. Зимой не рекомендуется добавлять в раствор присадки против замерзания: они уменьшают прочность раствора и плотность кладки.

3. Чтобы получить одинаковые по толщине швы, нужно каждый раз класть на кирпичи приблизительно одинаковые порции раствора. Раствор для этого должен быть одинаковой густоты. 

4. При выкладывании стен после нанесения раствора на очередной ряд и его выравнивания заостренным концом кельмы проделайте посередине неглубокую канавку. Когда вы уложите кирпич и будете постукивать по нему для установки, раствор не будет выдавливаться из-под него слишком быстро.



http://www.youtube.com/watch?v=E3QfzGSBSjI
дополнительно (не обязательно)

http://www.brickytool.com/how_it_works.html 

http://www.brickytool.com/index_eng.html 

