заказ 7

Кровля баня

необходим текст с неоднократным вхождением ключевого слова - 

кровля бани

Количество символов в готовой статье:

Минимум:2000 Максимум:2300
Строительство бани – это дело не простое и требует тщательной подготовки. Мало выполнить прекрасный проект и разработать дизайн, нужно еще продумать использование строительных материалов и выбрать подходящие. Особое внимание нужно уделить кровле бани, так как именно через верх чаще всего уходит тепло, когда была применена не соответствующая теплоизоляция.

Прежде всего позаботитесь о теплоизоляции потолка. Основным признаком плохой теплоизоляции является конденсат пара на потолке.  Если такой признак появился, следует увеличивать толщину утеплителя. В различных банях используют различные виды кровли. В бревенчатой бане обычно применяют, так называемый, накатный потолок. Он представляет собой деревянные полосы, толщиной 50-60 мм, которые плотно прилегают друг к другу. Сверху доски покрываются материалами, которые не пропускаю пар и влагу: фольга, толь или пергамин. После чего материал закатывается слоем глины. Отделка производится цементом или другой плотной смесью.  Чтобы у вас была возможность перемещаться по чердаку бани, на слой утеплителя установите деревянный настил в виде досок. Там, где проходит основная печная труба, следует позаботиться о невозгораемой материале, таком, как керамзит. 
Непосредственно кровлю самой бани сегодня выполняют из более доступных и более дешевых материалов.  Это в основном шифер, рубероид или же кровельная сталь. Когда-то давно для кровли бани использовали так называемую древесную дранку или целые пласты необработанного дерна. Сегодня такой вид кровли не очень практичен и удобен.

Для кровли башни шифер укладывают на деревянное ограждение из брусьев, которые находятся друг от друга на расстоянии 100 сантиметров. Шифер необходимо закреплять не просто гвоздями, а антикоррозийными закрепителями, чтобы они держались долго и обеспечили длительный срок эксплуатации. Такие гвозди забиваются в шифер и поддерживаются уплотняющими шайбами из резины или толи. В завершение конек кровли бани перекрывается листами из оцинковки. 
Вариант рулонной кровли осуществляется с помощью рубероида, толи или пергамина. Этот материал стелется на деревянный настил.

Кроме того, современный строительный рынок предлагает большие возможности других различных материалов для кровли бани. Возможно, ценовая политика вас устроит и такой материал будет более надежным и более профессиональным. 

