Профессиональный подход наших специалистов к монтажу отопления в Клинском районе

Монтаж системы отопления – задача не простая. Однако, когда специалисты подходят к ее выполнению профессионально, желаемый результат будет обеспечен. Грамотные специалисты компании «ТеплоМонтаж» именно так относятся к выполнению заказов своих клиентов.

Мы обеспечиваем выполнение всего комплекса работ по монтажу системы отопления в Клину. Начинаем с проектирования, потом подбираем необходимое оборудование и комплектующие. Конечный этап этого комплекса – непосредственный монтаж, испытание и сдача в эксплуатацию выполненной отопительной системы.

Заказчику такой подход к выполнению монтажа системы отопления очень удобен. Единый подрядчик по инженерии выполняет все работы качественно. Это также избавляет от необходимости в случае каких-либо поломок искать того, кто их устранит. Есть один исполнитель – он и гарантирует качество своей работы на всех этапах, обеспечивает сервисное обслуживание, устраняет возможные недостатки.

Сотрудничество с компанией «ТеплоМонтаж» - это возможность решения всех вопросов отопления в стадии проектирования и монтажа систем отопления в Клину. В таком случае не возникает необходимость что-то доделывать и переделывать.  Наши специалисты также устанавливают возможные теплопотери в домах и подсказывают пути их устранения.

При выполнении заказов на монтаж отопления в домах или квартирах Клина специалисты направляют свои усилия не только на непосредственный монтаж. Они обращают внимание и на другие проблемы тепла в жилище,  предоставляя подробные консультации по качественному решению этого вопроса. Заказчику вовсе нет необходимости становиться мастером этого дела, изучая все стороны вопроса. Консультация будет полной и исчерпывающей абсолютно по всем интересующим его вопросам.

Это касается и непосредственно самого отопления. Мы расскажем, как лучше выполнить монтаж отопления, какие есть виды оборудования по назначению и стоимости. Заказчик получает полную информацию о плюсах и минусах всего, что касается непосредственно отопительных систем. Интересует разводка трубопроводов – спрашивайте. Познакомим с различными разновидностями и раскроем их секреты, а потом вместе выберем наиболее подходящими вариантами.
Эффективный монтаж систем канализации в Клину от компании «ТеплоМонтаж»

Система водоснабжения в любом доме будет лишь тогда функционировать эффективно, если будет предусмотрена, спланирована и правильно смонтирована грамотная система канализации, то есть отведение использованной воды.

Компания «ТеплоМонтаж» предлагает жителям Клина полный монтаж систем канализации, как внутренних, так и наружных. Наши специалисты сделают разводку труб из ПВХ либо полипропилена в помещениях по всем точкам водозабора, а также к тем местам, где требуется установка отводов сточных вод. Если у заказчика возникает необходимость, то можем также установить энергозависимую станцию напорного отведения и полного измельчения отходов канализации.

Наши специалисты осуществляют и наружные работы по монтажу систем канализации по заказам жителей города Клин. При выполнении наружной канализации они монтируют надежные емкости, предназначенные для хранения и переработки стоков. Выполняются земляные работы, необходимые для обеспечения прокладки подземных каналов, которые идут от септика к зданию, между самими септиками.  Канализационные трубы укладываются на глубину не менее 0,6 метра и под уклоном как минимум 3 градуса. Когда необходимо устанавливают фекальные насосы.

В качестве септиков используются накопительные герметичные емкости из пластика, различные системы полной биологической очистки стоков, либо же самые обычные бетонные кольца. Все зависит от пожеланий заказчика и требований к системе канализации.

Технически грамотное выполнение монтажа систем канализации позволяет в итоге получать полнофункциональные и надежные системы, которые служат нашим клиентам на протяжении длительного срока.

Специалисты компании «ТеплоМонтаж» при получении заказа на монтаж системы канализации обеспечивают качественное выполнение всего спектра необходимых работ. Это – проектирование, приобретение необходимого оборудования и комплектующих материалов, выполнение монтажа, испытание системы канализации и ее сдача в эксплуатацию с последующим обслуживанием, если для этого есть желание клиента.

Надежная система канализация обеспечивает комфортное проживание людей. Об этом всегда помнят в компании «ТеплоМонтаж», а потому порученную работу выполняют только качественно и полном соответствии с требованиями.

Преимущества использования дерева для строительства дачных домов

Наша беспокойная жизнь в современных мегаполисах толкает к мысли о необходимости строительства дачного домика. Дачный участок – это возможность отдохнуть от суеты. Целью этой статьи является помощь в строительстве дачного дома.

По традиции основным и наилучшим материалом для стен таких зданий является дерево. Его не могут превзойти никакие современные материалы. Причина – во множестве важных достоинств древесины.

К таким положительным характеристикам стоит отнести:

· Доступность обработки и отделки;

· Легкое склеивание, доступность соединения шурупами, гвоздями и т.д.;

· Высокая плотность и прочность;

· Долговечность;

· Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

· Сравнительно небольшой вес.

Отрицательных характеристик намного меньше. Здесь можно назвать:

· Осадочную деформацию в первые пару лет эксплуатации;

· Невысокая огнестойкость. 

К счастью, современные технологии позволяют легко преодолевать эти недостатки. Огнестойкость повышается при помощи пропитки древесины специальными средствами. 

Рубленые и брусчатые стены дачных домов будут самыми комфортными, если они будут возведены из хвойных пород деревьев. Мастера больше ценят хвойную древесину из-за того, что она обладает правильной формой ствола и меньше подвергается загниванию.

Долговечность дерева определяется такими параметрами, как:

· Прочность,

· Плотность, 

· Стойкость против процессов гниения,

· Стойкость к растрескиванию,

· Износостойкость,

· Невысокая твердость,

· Низкая сучковатость,

· Небольшой вес,

· Высокая колкость.

Надо знать, что прочность древесины обычно определяют породой дерева, его влажностью и плотностью, а также наличием пороков.

Влажность древесины есть свободная и связанная. Первая отличается тем, что из дерева испаряется она очень легко, достаточно нескольких часов. Проверить это легко: вспомните, как после дождя быстро высыхает дерево. А вот связанная влага испаряется медленно. Без специального оборудования и специальных технологий дерево высушивается на протяжении нескольких лет.

Если количество связанной влаги увеличивается, то прочность древесины уменьшается. Переход предела гигроскопичности (30 процентов) приводит к тому, что влажность не имеет никакого влияния на прочность материала. Различия между двумя видами влаги в древесине имеют практическую ценность. Ее суть в том, что испарение свободной влаги изменяет лишь тяжесть дерева. Испарение связанной влаги влияет и на изменение объема – происходит усушка. 

Уменьшение объемов при этом по разным направлениям разное. В толщину объем уменьшается больше, в длину – меньше. Сама влага при сушке дерева испаряется неравномерно. Из внешних слоев она испаряется быстрее, из внутренних – дольше. Неравномерное испарение приводит к возникновению внутреннего напряжения, которое приводит к растягиванию древесины на поверхности и сжиманию внутри. Результатом этого являются возможные трещины.

Породы дерева по усыханию делятся на:

· Малоусыхающие (это - ель, белый тополь, кедр, пихта, сосна и др.)

· Среднеусыхающие (к ним относятся: дуб, осина, черный тополь, вяз, бук, ясень, мелколистная липа и др.)

· Сильноусыхающие (в этой группе - лен остролистный, береза, граб, лиственница).

Плотность и влажность древесины имеют тесную связь со способность этого материала удерживать металлические крепления, которые к нему крепятся. Больше плотность – сложнее выдернуть гвоздь или шуруп. Во влажную древесину гораздо легче забить гвозди.

Существует три группы древесных пород по степени твердости, то есть по сопротивлению проникновению твердых тел в нее.  К каждой группе относятся разные породы:

К мягким: сосна, ель, пихта, кедр, ольха, тополь, осина, липа.


К твердым: береза, бук, лиственница сибирская, вяз, карагач, яблоня, ясень, ильм, клен.

К очень твердым: граб, кизил, акация белая, самшит, береза.

Под износостойкостью древесины подразумевается способность противостояния разрушениям, которые могут возникать при трении. Больше плотность и твердость древесины – меньше изнашиваемость.

При высокой сучковатости однородность строения этого строительного материала нарушается, а, значит, снижается прочность и затрудняется обработка. 

Чрезвычайно важно с полной ответственностью подходить к выбору древесины для строительства дачного дома. Качественная древесина – это снижение трудоемкости, ускорение строительного процесса, высокое качество строительства, возможность длительной эксплуатации строения без проблем.

 

Материалы для стен жилых домов

На выбор конструкции стен и материала для их изготовления влияют многие факторы. Это и условия климата в местах строительства, и архитектурное исполнения здания, и факт наличия местных строительных материалов с подходящими физико-механическими и экономическими показателями.

Срок службы любого здания определяется во многом долговечностью стен. Наружные конструкции должны иметь теплозащитные характеристики, которые соответствуют определенным нормативам. Важны и такие характеристики, как морозостойкость, воздухо- и паронепроницаемость.  Эти показатели в любое время года обеспечивают необходимый режим влажности и температуры, являющийся основой комфортного и уютного проживания.

Определенные звукоизолирующие свойства должны быть характерны  наружным и внутренним стенам. Конструкции и материалы следует выбирать, исходя из технических требований.

Термическое сопротивление многослойных стен зависит от их толщины, а также от коэффициента теплопроводности каждого слоя материала. Следует иметь в виду, что при повышении влажности стеновых материалов ухудшаются теплозащитные свойства. 

Ячеисто-бетонные стены

Поговорим о стенах, выполненных из ячеистого бетона. Стеновые материалы из этого материала пользуются все большей популярностью в строительстве малоэтажных зданий. Основной вид ячеистого бетона – автоклавный газобетон. В его состав входит:

· Портландцемент,

· Известь,

· Молотый кварцевый песок.

Образование высокопрочной ячеистой структуры происходит благодаря поризации формовочной массы, осуществляемой газом, который выделяется в результате  взаимодействия газообразователя (это - алюминиевой пудры) и гидроксида кальция. Автоклавной обработкой повышают прочность материала, уменьшают капиллярную пористость. Появляющиеся небольшие сферические поры при объемном водонасыщении не заполняются. 

В Российской Федерации крупными компаниями-производителями таких изделий из ячеистого бетона являются Самарский, Санкт-Петербургский и Липецкий заводы.  Они производят стеновые блоки различных геометрических размеров. Это позволяет осуществлять кладку на цементно-песчаном растворе и специальном минеральном клее. При этом толщина швов в кладке не превышает три миллиметров. 

Такой способ изготовления стен полностью исключает образование мостиков холода в цементно-песчаных швах. Ячеисто-бетонные стены способны «дышать», не препятствуя воздухообмену. Высокая паропроницаемость способствует регулированию влажности воздуха.

Положительный результат от использования стен из ячеистого бетона – создание благоприятного климата, максимально близкого к микроклимату домов из дерева. Этому материалу присущи и высокие шумопоглощающие свойства.

Наружная отделка ячеисто-бетонных стен осуществляется влагозащитными газопроницаемыми покрытиями. Популярной является водно-дисперсионная акриловая краска. Можно использовать для облицовки и лицевой кирпич. Правда, в этом случае должен быть предусмотрены вентиляционные продухи и воздушный зазор. 

Отдельные застройщики ячеистый бетон используют не только для строительства стен, но и для изготовления перекрытия, перемычек, покрытия и т.д. 

Керамзитобетонные стены

Использование в качестве заполнителя керамзита позволяет производить строительные блоки и другие стройизделия сравнительно малой плотности – порядка 500-1200 кг/куб. м. Как физико-механические, так и теплотехнические характеристики блоков из керамзитобетона зависят во многом от вида используемого песка. Единственный недостаток – невысокая прочность.

Керамзитобетон обладает немного меньшим коэффициентом теплопроводности в сравнении с пустотным кирпичом – 1200 кг/куб. м. Керамзит дает материалу крупнопористую структуру, что усложняет его обработку. А вот эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики блоков из керамзитобетона улучшены за счет поризации.

Монолитные стены

При строительстве стен монолитных домов применяются сборно-разборные опалубочные системы либо несъемные опалубки. Стены в первом случае возводятся из тяжелого бетона. Для утепления фасадов дополнительно применяются утеплители, которые размещают внутри стен в процессе заливки бетонного раствора в опалубку. 

Практика показывает, что подобная технология оправдана экономически лишь тогда, когда осуществляется строительство нескольких домов одновременно, а также коттеджных поселков.

Сейчас популярностью пользуются разные технологии бетонирования монолитных стен с применением несъемных опалубок, становящихся после окончания бетонирования элементами стен и выполняющих декоративное или теплоизолирующее предназначение. 

Популярно использование пустотных пенополистиролбетонных блоков. Полость после сборки заполняется армированным бетоном. Утеплителем выступает опалубка. Бетонное ядро служит для обеспечения прочности конструкции. 

Оригинальные запчасти Хонда – эксплуатация без проблем 
Японские автомобили издавна славятся своим высоким качеством. Но ничего в этом мире нет вечного. Так и эти машины. Они также приходят в негодность из-за выхода из строя агрегатов и узлов. Случись такое неприятное событие, и владелец быстро ринется по местам ремонта и местам продажи запасных частей. И разбегутся у него глаза, и растеряется человек: автозапчасти Хонда, например, в самом широчайшем ассортименте. Продавцы наперебой расхваливают товар, а что покупать, как не ошибиться водитель не знает. Как не попасться на удочку ловкачам и не приобрести неоригинальные запчасти сомнительного качества? Ведь в таком случае, установка подделки может создать еще больше проблем.

Избежать подобных неприятностей можно в том случае, если обращаться в специализированные торговые точки, которые предлагают фирменные автозапчасти Хонда. Ассортимент предлагаемых запасных частей широк: от тормозных колодок и дисков до амортизаторов, от передних панелей до фар и крыльев, от лобовых стекол до бамперных усилителей и решеток. Да, разве все перечислишь? Хоть новое авто собирай! Кстати, в таких торговых точках вам могут предложить и не оригинальные запчасти, но вы сможете, в случае чего, и претензии им предъявить, и замену потребовать.

На ремонте экономить не следует, ведь это и беспроблемная эксплуатация японского автомобиля, и ваша безопасность, и безопасность окружающих. Автозапчасти Хонда высокого качества – это качественная работа автомобиля, и гарантия долгой и безаварийной езды на вашем четырехколесном коне. 

Если вам удастся приобрести автозапчасти Хонда в фирме, которая имеет прямые связи с заводом-изготовителем, то вам не придется переплачивать приличные суммы за то, что есть сомнительные компании, перекупающие запчасти друг у друга, и осуществляя при этом солидные накрутки. Цены растут, но качество остается на одном уровне.

Официальный дилер – это гарантия, что автозапчасти Хонда соответствуют всем мировым стандартам и требованиям. Он сможет прямо на месте провести диагностирование подбираемых комплектующих.
Японская техника – это качество и лидирующие позиции в мире среди автопроизводителей. И не надо разными поддельными запчастями приводить в негодность свою иномарку.

Компьютерная безопасность

Компьютер так прочно вошел в нашу жизнь, что уже не представляем, как можно обойтись с ним. Ведь он – помощник во всем. Он – наша работа, наша наука, наше развлечение, наше решение жизненных проблем. Но с его появлением в нашей жизни появились и досадные нюансы, связанные с защитой информации. Компьютерные технологии шагают вперед семимильными шагами, за ними стремится и система обеспечения безопасности. Разработчиками применяются действенные меры по обеспечению компьютерной безопасности. Но, увы! Они всегда успевают, а точнее их обгоняют. 

Неискушенный пользователь, приобретая, допустим, антивирусную программу, думает, что он в безопасности. Действительность же показывает далеко противоположное состояние дел. 

На момент разработки применяемого антивируса это, может, так и было. Но сегодня, установив его на свой компьютер, вы и не думаете, что база вирусов должна обновляться практически ежедневно. А тем временем, некоторые вирусы действуют таким образом: распространяясь во всемирной паутине, ищут свои жертвы, т.е. вас, и вам подобным. И находят. В свое время так наносили вред вирусы Korgo, Gaobot и другие. Не надо думать, что вирус попадет к вам только с почтой или при работе с файлами. Развенчивая этот миф, скажем: 100-процентной уверенности в защите нет, даже при использовании самых современных программ. 

У грибников есть неписанное правило: не знаешь гриб – лучше не клади в лукошко. Подобное правило есть и компьютерщиков: не знаешь, от кого электронное послание – не открывай. Но гарантирует ли это стопроцентное спокойствие? Конечно же, нет! 

Пользование электронной почтой требует повышенного внимания. К сообщениям, даже и от достоверно известных источников, относись с подозрением, перестраховывайся. При малейшем подозрении – в корзину. Особенно будь внимательным к тем, которые предлагают удовлетворить безграничное человеческое любопытство. Кое-кто из пользователей жестоко поплатился, когда открыл послания с эротической клубничкой, - там оказался коварный вирус Bropia. После «общения» с них долго не хотелось никакой эротики.

Наверное, для самоуспокоения, отдельные начинающие пользователи говорят о том, что, дескать, пусть вирусных атак боятся высокоскоростники, т.е. те, у кого Интернет высокоскоростной. Я, мол, модемным пользуюсь, и мне ничего не грозит. Да миф это очередной.
А зависит группа риска не от способа соединения, а от времени, проводимого в сети. Исследования показывают, что брандмауэры ежесуточно предотвращают по полсотни и больше попыток проникнуть в компьютер. Вот о чем надо подумать сразу, так это об установке брандмауэра, а также программу, которая встанет на пути нежелательных шпионских программ и блокирует их.
Программы-шпионы собирают всю мыслимую и немыслимую информацию о вас. Если даже вы не храните секретных сведений на своей машине, вам все равно не надо успокаиваться. Изучив ваши действия в сети, шпион забросает вас рекламой, которая, по его мнению, вам интересна. А ведь это мешает работе компьютера, замедляет его работоспособность. Таким же образом, могут у вас выскакивать такие картинки, которые вашим детям еще и смотреть не следует. В конце концов, с той же рекламой можете вирус подхватить!

Как видите, чувствовать абсолютно защищенным ни у кого не получается. Разве, что у того пользователя, который держит компьютер взаперти и отключенным от всего: от Интернета, от электрической сети, и от жизни вообще. Говорят, что лучший способ защиты – нападение. У пользователей эта аксиома звучит немного по-другому: недопущение нападения – лучшая защита. Не делай проступков – не надо будет исправлять.


