Деревянные дома 150 – 200м2 и их строительство
Все знают, как благоприятно воздействует на человека природа и общение с ней. Красивые пейзажи в любое время года радуют глаз уставших от постоянной суеты горожан. Чистый воздух, пахнущий луговыми цветами и травами, очищает не только тело, но и душу. Тишина, которую нарушает лишь пение птиц. Возможность пройтись рано утром босиком по утренней росе. Всё это заставляет всё большее количество людей приобретать участки земли за городом и строить там экологически чистые деревянные дома. 
Популярные дома 150 – 200м2 из дерева.
Для строительства деревянных домов используются различные породы деревьев. Компания “Сальтус Дом” для постройки пользующихся спросом деревянных домостроений предлагает брус из таких хвойных пород деревьев, как сосна и ель, которые растут на севере Кировской области. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью. Компания возводит как деревянные дома от 150м2, дома 150 – 200м2, дома от 200м2, так и деревянные бани. Технологический процесс возведения деревянных домов включает в себя несколько очень важных этапов. Это:
· разработка проекта с учётом всех пожеланий заказчика;

· так как деревянные дома относятся к категории сборных домов, поэтому их детали изготавливаются по отдельности в соответствии с проектом;

· сборка дома на земельном участке заказчика.  
В среднем скорость сборки деревянных домов 150 – 200м2 составляет около 30м2 за 2 недели. 

Дома 150 – 200м2. Этапы строительства. 

Чтобы деревянные дома сохраняли определённый микроклимат – зимой хранили тепло, а летом – прохладу, были долговечными и прочными, необходимо соблюдать определённые технологические правила при их строительстве.

1.Для строительства деревянных домов применяется 200мм оцилиндрованные брёвна, которые обрабатываются на специальном современном оборудовании.

2.С помощью высокоточного специального оборудования производятся дверные и оконные проёмы, а так же чаши.
3.Транспортировка основных и дополнительных стройматериалов к непосредственному месту сборки на специальном технологическом транспорте компании.
4.Сборка дома 150 – 200м2, которая включает несколько этапов:

· укладка оцилиндрованного обработанного бруса согласно проекту с пошаговым фиксированием и фиксированием в узлах с помощью деревянных нагелей;
· укладка в качестве теплоизоляции джута или льноволокна между брусьями;

· монтаж строительных лесов;

· использование при сборке дома высококачественных крепёжных инструментов и материалов;

· прокладывание напольных лаг с теплоизолирующими материалами;

· прокладывание потолочных балок  и теплоизоляции;

· установка и крепление кровельных лаг, изолирующих средств и последующая обрешётка досками.
