Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу:
витрата палива за звітний період — В, т;
густина природного газу — r = 0,723 кг/м3;
нижча робоча теплота згорання палива — Qгазу= 45,75 МДж/кг.
Показники емісії забруднюючих речовин:
	Назва показника емісії
	Умовне позначення
	Значення показника, 
г/ГДж

	Оксиди азоту
	kNOx
	64,311

	Оксид вуглецю
	kCO
	248,75

	Діоксид вуглецю
	kCO2
	58 748,13


Для початку переведемо показники використаного природного газу з метрів кубічних у тонни:
B = 1 м3 х 0,723 кг/м3 = 0.723 кг = 7,23 х 10-4 т
Розрахуємо валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згорання 7,23 х 10-4 т  природного газу.
Валовий викид оксидів азоту:
ENOx = 10-6kNOxQгазB = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т= 2,127х10-6 т = = 2,127г;
Валовий викид оксиду вуглецю:
ECO = 10-6kCOQгазB = 10-6 × 248,75 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т = 8,23х10-6 т = =8,23г;
Валовий викид діоксиду вуглецю:
ECO2 = 10-6kCO2QгазB = 10-6 × 58 748,13 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т = 
=1,943 х 10-3 кг = 1943г.

