Карманный осциллограф
       Карманные осциллографы уверенно захватывают рынок, вытесняя громоздкие дорогие и малофункциональные аналоговые модели. Большим плюсом цифровых моделей является возможность записывать сигнал и просматривать его многократно. При наладке электронных устройств часто случается самый неприятный вид неисправностей, которые проявляются эпизодически.
       Поймать и рассмотреть такой сигнал на аналоговом оборудовании весьма проблематично и, зачастую, удается только «на опыте». Цифровая модель позволяет вывести сигнал на монитор и спокойно рассмотреть. Практикующие электронщики знают цену этому качеству прибора. Карманные модели имеют еще одно неоспоримое преимущество – малый вес и габариты, что позволят легко доставить их к неисправному оборудованию.
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       Множество моделей карманных осциллографов приводят в замешательство не очень опытных пользователей. Проблема выбора иногда становится непреодолимой. Однако вопрос не безнадежен. Помните, что возможности осциллографа четко и однозначно определяются его техническими характеристиками. Если вы знаете, с какими сигналами придется работать – выбирайте прибор, который предназначен для них.
       Если вы приобретаете прибор для занятий электроникой, не зная, какие устройство придется налаживать – выбирайте из разряда универсальных. В любом случае нужно знать и понимать суть технических характеристик устройства.
Технические характеристики цифровых карманных осциллографов
       Можно перечислить десятки характеристик, которые описывают работу осциллографов. О большинстве из них «любители поковыряться в схемах» даже не слышали. И это не беда. Эти характеристики имеют значение в лабораторных или исследовательских приборах. Миниатюрные осциллографы, которые описываем мы, не воспроизводят сигнал с высокой точностью. Для их описания достаточно несколько основных характеристик:
· полоса пропускания;
· частота дискредитации;
· время нарастания;
· размер дисплея;
· емкость батареи.
Полоса пропускания
       Характеризуется максимальной частотой сигнала, которую можно наблюдать на данном устройстве с искажениями, не превышающими 3 дБ по амплитуде на синусоидальном сигнале. В цифровых осциллографах различают две полосы пропускания: аналоговую и импульсную.                                                                           
        Аналоговая полоса пропускания характеризует условия наблюдения за повторяющимися сигналами. Импульсная полоса определяет условия наблюдения за одиночными импульсами.     Для удовлетворительного воспроизведения сигнала на дисплее необходимо, чтобы полоса пропускания превосходила частоту исследуемого сигнала, как минимум, в десять раз. 
       Например, если вы работаете со звуковой аппаратурой, которая воспроизводит сигналы до 20 кГц, то вас вполне устроит осциллограф карманный с частотой пропускания 200 кГц. Именно с такой полосы начинаются бюджетные модели. Однако не огорчайтесь: такой осциллограф позволяет работать и с подавляющим большинством устройств автоматики и промышленной электроники.
Частота дискредитации
       Это количество измерений напряжения в единицу времени, которые делает мини осциллограф. Далее эти точки наносятся на экран и соединяются между собой программными методами. Если вам приходилось рисовать графики по результатам каких либо исследований, то вы легко представите себе, как это работает.
 Естественно, чем больше точек, тем точнее отображается форма сигнала. Самые совершенные осциллографы имеют до 1 миллиарда выборок в секунду.
 Время нарастания
       Это время, за которое импульс нарастает от 0,1 до 0,9 своей амплитуды. Осциллограф портативный карманный должен иметь время нарастания меньше, чем исследуемый сигнал. В противном случае изображение будет искажено.
Что предлагает рынок
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      Рынок начинается с моделей стоимостью порядка 20 долларов. Для начинающих электронщиков и огромной армии домашних умельцев, этого может хватить на всю оставшуюся жизнь. Как правило, такие приборы строятся на базе микроконтроллера ATmega (хотя можно встретить десятки других вариантов). Для тех, кто умеет держать паяльник в руках, есть масса моделей самостоятельной сборки. Это намного дешевле и познавательней.
       Полоса пропускания у таких моделей до 200 кГц, что обусловлено АЦП до 1М семплов. Они имеют достаточный диапазон чувствительности 5 – 20 мВ/дел. и вполне приличный набор режимов ожидания (аналог режима развертки): 
· простой триггер по переднему или заднему фронту (ждущий режим);
· автоматический режим;
· с установкой срабатывания по уровню сигнала.
       На входе имеют зонд, рассчитанный на напряжение до 50 В. Питаются от 9-ти вольтового аккумулятора. Весят не более 200 граммов. Такие устройства позволяют настраивать аудиотракты, несложные ШИМ блоки, частотные преобразователи сварочных инверторов и много другой электронной техники.
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      Дальнейшее наращивание функционала движется в направлении рабочей полосы до 5мГц и оцифровкой в диапазоне 20 MSPS. Такие модели, в основном, еще одноканальные, но у многих уже имеется возможность записи сигнала. Оснащаются стандартным коннектором BNS и встроенным аккумулятором емкостью до 1500 мАч.
       Максимальные показатели, которые может выдать карманный цифровой осциллограф на сегодняшний день, лежат в следующих пределах:
· полоса частот – 110 мГц;
· частота дискредитации – 500 МВыб/сек;
· память – 240000 точек;
· емкость аккумулятора – 3000 мАч.
 
         Надеемся, что этих сведений хватит для того, чтобы купить карманный осциллограф, который умножит ваши возможности в познании хитростей схемотехники и наладке сложного электронного оборудования.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Знаков без пробелов  4698. Уникальность 100% по content – watch.ru

 






	
	№ кластера
	Ключевая фраза
	Частотность

	
	Кластер 1
	мини осциллограф
	70

	
	Кластер 1
	мини осциллографы
	70

	
	Кластер 1
	карманный осциллограф
	50

	
	Кластер 1
	мини осциллограф купить
	40

	
	Кластер 1
	купить карманный осциллограф
	30

	
	Кластер 1
	осциллограф карманный
	20

	
	Кластер 1
	карманные осциллографы
	10

	
	Кластер 1
	мини осциллограф купить украина
	10

	
	Кластер 1
	карманный осцилограф
	10

	
	Кластер 1
	карманный цифровой осциллограф
	10

	
	Кластер 1
	карманный осциллограф купить
	10

	
	Кластер 1
	карманный осциллограф купить в украине
	10

	
	Кластер 1
	осциллограф портативный карманный
	10

	
	Кластер 2
	миниатюрный осциллограф
	70

	
	
	
	



image1.png




image2.png




image3.png




