Датская фирма «Devimat» (сокращенно «Devi») уже много лет предлагает вниманию клиентов качественные, безопасные, сертифицированные материалы и комплектующие для ремонта, а также утепления полов.  
Для основного и дополнительного обогрева можно использовать нагревательный кабель. Это такой специальный тонкий резистивный греющий кабель, который укладывают на полипропиленовой сетке. Для монтажа такого вида теплых полов в обязательном порядке нужно создать теплоизоляцию (в отличии от мата), иначе придется греть слишком долго плиту перекрытия и расходы на электроэнергию станут «космическими». За счет накопления тепла в стяжке, система работает более экономно. Еще одними приятными преимуществами кабельного подогрева будет его приемлемая стоимость материалов и комплектующих, а также возможность изменять напольное покрытие без нанесения повреждений самой системе обогрева. Но кроме множества позитивных аспектов, такой вид теплого пола имеет и множество недостатков. Несмотря на дешевый монтажно-установочный материал, придется изрядно потратиться на теплоизоляцию и цементно-песчаную стяжку. Также монтаж данного электрического пола достаточно трудоемкий и сложный, самостоятельно его установить получится далеко не у каждого обывателя. Пользоваться утепленным покрытием можно исключительно после полноценного высыхания стяжки (около 26-28 дней), а первое включение системы сопровождается очень долгим нагреванием покрытия. Также стоит отметить, что уровень пола после установки поднимется минимум на 5-6 см.
Теплые полы можно укладывать также с помощью специального мата. Несмотря на быструю нагреваемость покрытия пола и минимальные потери тепла в плиту, такой тип обогрева возможен лишь как дополнительный. Простой и быстрый монтаж освобождает укладчика от теплоизоляции и цементно-песчаной стяжки. Произвести самостоятельную установку такого электрического пола, следую инструкции, вполне возможно обывателю. Даже с учетом покрытия уровень пола поднимется не больше, чем 1.5-2 см. «Теплый мат Devi» имеет также еще одно значительное преимущество – использовать напольное покрытие является возможным уже на следующий день после укладки. Установку такого вида теплого пола можно производить и поверх старых покрытий (бетон, плитка, дерево). Однако, существуют также и определенные недостатки, например: высокая стоимость материала и монтажа, больший расход материала в сравнении с экономичным кабелем, в качестве напольного покрытия нужно использовать исключительно керамическую плитку либо же камень (натуральный и искусственный).
[bookmark: _GoBack]Так какой же устанавливать теплый пол: с помощью кабеля или мата? Это вопрос индивидуальных предпочтений клиента. Каждый из видов полов имеет свои преимущества и недостатки. Дешевизна материалов кабеля не оправдывает себя при цементно-песчаной стяжке, так что сумма расходов первого вида утепления полов и второго приблизительно одинаковы. Возни с кабелем в стократ больше, нежели с установкой мата, однако, возможность экономии и смены напольного покрытия, при желании, играет значительную роль. Так что утверждать, какие теплые полы лучше – весьма проблематично, нужно смотреть какие есть потребности и предпочтения в конечном результате, консультироваться со специалистами и только уж потом приступать к работе.
