ПРИЗНАЧЕННЯ І БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ КУЛЕМЕТА
12,7-мм кулемет “Утес” є потужною автоматичною зброєю і призначений для боротьби з легко броньованими цілями, вогневими засобами, знищення живої сили і повітряних цілей противника. Дальність вогню з кулемета по легко броньованим цілям до 800 м, по відкритій живій силі, вогневим засобам і повітряним цілям і до 1500 м. Кулемет, який встановлюється на триніжному станку, називається НСВС-12,7,  а кулемет, встановлений на бойових і спеціальних машинах, – НСВТ-12,7  Для стрільби з кулемета застосовуються 12,7-мм патрони з кулями Б-30, Б-32 і БЗ-Т. Стрільба з кулемета ведеться короткими чергами (4 – 6 пострілів), довгими (10 – 15 пострілів) і безперервно.
Технічна швидкострільність – 700 – 800 пострілів на хвилину. Бойова швидкострільність – 80 – 100 пострілів на хвилину. 
Прицільна дальність стрільби: по наземним цілям – 2000 м; по повітряним цілям – 1500 м; максимальна дальність польоту кулі Б-32 – 6000 м. 
Живлення кулемета патронами здійснюється з металевої стрічки, яка вкладається в металеву коробку. Кулемети можуть мати праве або ліве живлення. Кулемети з правим або лівим живленням за своєю будовою однакові, відрізняються тільки деталями механізму подачі стрічки. Кулемет складається з наступних основних частин і механізмів: ствол, ствольна коробка з лотком, кришка приймача, рукоятка перезаряджання, затворна рама із затвором, зворотний механізм з буферним пристроєм, спусковий механізм з чекою. У комплект кулемета входять: оптичний приціл, металеві коробки зі стрічками, триніжний станок, приладдя і чохли.
Скорочення та умовні позначення		Повне словосполучення та поняття, що скорочуються

ВН						Вертикальне наведення
ГН						Горизонтальне наведення
ЗІП						Запасні частини, інструмент і приладдя	
ЗКУ						Зенітна кулеметна установка
КТ						Контрольна точка
ОКГ						Оптичний квантовий генератор
ПТРК						Протитанковий ракетний комплекс
РЧС						Розчин чищення стволів
СКП						Стрілецький кулеметний приціл		
СТВ						Середня точка влучання
ТВ						Точка влучання
ТНМ						Точка наведення механічного прицілу
ТНО						Точка наведення оптичного прицілу
ТХП						Трубка холодного пристрілювання
ШР						Штепсельний роз’єм
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OBJECTIF  ET CARACTÉRISTIQUES DE COMBAT DE LA MITRAILLEUSE
La mitrailleuse «Utes» de 12,7 mm  est une arme automatique puissante, conçue pour combattre des cibles légèrement blindées, des positions ennemies, ainsi que pour la destruction des effectifs et des cibles aériennes ennemies. La portée de tir contre des cibles légèrement blindées est de 800 mètres, tandis que contre des effectifs, des positions de tir et des cibles aériennes, le feu ouvert peut atteindre 1 500 mètres. La mitrailleuse montée sur un affût trépied est appelée NSVS-12,7, tandis que celle installée sur des véhicules de combat et spécialisés est désignée NSVT-12,7. Pour le tir, elle utilise des cartouches de 12,7 mm avec des projectiles B-30, B-32 et BZ-T. Le tir peut être effectué en courtes rafales (4 à 6 coups), en longues rafales (10 à 15 coups) ou en tir continu.
La cadence de tir technique est de 700 à 800 coups par minute. La cadence de tir au combat est de 80 à 100 coups par minute. 
La portée de tir précise contre des cibles terrestres est de 2000 m, contre des cibles aériennes – 1500 m, la portée maximale du projectile B-32 atteint 6000 m.
L'alimentation de la mitrailleuse en munitions s'effectue à l'aide d'une bande métallique insérée dans une boîte en métal. Les mitrailleuses peuvent être alimentées par la droite ou par la gauche. Les mitrailleuses à puissance droite ou gauche sont identiques dans leur construction et ne diffèrent que par les éléments du mécanisme d'alimentation de la bande. La mitrailleuse est composée des parties et mécanismes suivants: le canon, le boîtier de culasse avec plateau d'alimentation, le couvercle du boîtier du récepteur, la poignée de rechargement, la culasse mobile avec verrou, le mécanisme de recul avec dispositif tampon, le mécanisme de détente avec goupille de sécurité. L'ensemble de la mitrailleuse comprend un viseur optique, des boîtes métalliques avec bandes de munitions, un affût trépied, des accessoires et des housses de protection.
Abréviations et désignations                        Expression complète et 
conventionnelles                                           concept abrégé

PV						Pointage vertical
PH						Pointage horizontal
POA						Pièces de recharge, outils et accessoires
IAA						Installation anti-aérienne
PC						Point de contrôle
[bookmark: _GoBack]GQO						Générateur quantique optique
SMAC						Système de missile antichar
SNC						Solution de nettoyage des canons
VMF	     				             Viseur mitralleuse à fusil
PIM						Point d’impact moyen
PI						Point d’impact
PGM						Point de guidage à vue mécanique 
PGO						Point de guidage à vue optique
TPF						Tube de précision à froid
CE						Connecteur enfichable
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