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Потолок Грильято представляет собой новацию в архитектурных исполнениях подвесных потолков. Многообразие геометрических структур и разнообразность цветовых вариантов – такой подвесной потолок разрешает формировать различные вариации дизайна помещений. 
Некоторые преимущества: 
Совмещение с прочими типами подвесных потолков, такими как, кассетные или реечные, а также гипсокартонные. 
Грильято потолок имеющий превосходное сопротивление воздействию атмосферы, неплохую коррозионную устойчивость и светостойкость, с долговечным декоративным нанесением покрытия. 
Различные варианты решений относительно систем освещения. Комната, в которой используется такой тип потолка, может освещаться разными видами светильников - это модульные светильники или встроенные в ячейки решетки. Освещение, поставленное в области межпотолочного пространства - с помощью чего можно достичь интересных результатов игры света и тени. Подвесные потолки Брянск.
Такие потолки дозволяют визуально сделать меньше объем высоких стен помещения, спрятать в межпотолочном пространстве некоторые инженерно-технические разводки, способствуя легкому доступу к ним по мере необходимости для проведения сервиса инженерной системы в эксплуатации; понизить степень шумности в помещении.
Реечный потолок.
Реечный потолок является широко распространенным. Как правило, используется в общественных помещениях, в промышленных зданиях, а также в общеобразовательных организациях. 
Привычные прямые параллели линий панелей образовывают возможности для пространственного типа дизайна в помещениях. 
Кроме большого количества функциональных задач, металлический реечный потолок является также хорошим методом формирования эксклюзивного дизайна помещения более детально на сайте - bastion32.ru 
Технические параметры: 
Материал реечных панелей - алюминий листовой - 0,6 мм имеет разнообразные типы декоративного покрытия, изготовлено по заводским условиям. Стандарт длины панели -  это 3 - 4м. соответственно, можно сделать под заказы и более 6 метров длиной. При помощи особых деталей, панели связываются по длине и формируют видимость визуальной непрерывности. Ширина панели до 200 мм. 
С поддержкой регулируемого пружинного вида подвеса осуществляется закрепление подвесных потолков на других строительных конструкциях. 
Представлено разнообразие вариантов выбора цветовых решений. 
 
