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	3.1. Организация и выполнение работ в строительном производстве (а также при эксплуатации зданий) должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03, ПБ 10-382 и других нормативных правовых актов, приведенных в приложении А.


	3.1. L'organizzazione e l'esecuzione di lavori nel settore delle costruzioni (oltre che nella manutenzione degli edifici) devono essere effettuati in conformità con i requisiti di Norme e regolamento edilizio 12-03, MI 10-382 e altri atti giuridici normativi elencati nell'allegato A.

	3.2. При строительстве объектов должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. При их наличии безопасность труда должна обеспечиваться на основе решений, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содержанию соответствующих требованиям СНиП 12-03 и настоящих норм и правил.


	3.2. Durante la costruzione di oggetti dovrebbero essere prese precauzioni per evitare l'esposizione dei lavoratori ai fattori pericolosi e nocivi. Quando presenti, la sicurezza del lavoro deve essere garantita sulla base delle decisioni contenute nella documentazione organizzativa e tecnologica (POS, PPR, ecc), la composizione e il contenuto dei pertinenti requisiti di Norme e regolamento edilizio 12-03 e questi regolamenti.

	3.3. До начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории организации;
	3.3. Prima della costruzione il general contractor del cantiere deve svolgere i lavori preparatori sull'organizzazione del cantiere, necessari per garantire la sicurezza di costruzione, tra cui:

Scherma cantiere durante la costruzione nella località abitata o nel territorio dell'organizzazione;

	Физические характеристики модема:

•
габариты не более 76,8 х 77,3 х 31 мм;

•
вес не более 100 гр.;

•
диапазон рабочих температур: от -20,5°С до +50°С;

•
диапазон температуры хранения: от -40°С до +65°С.
	Le caratteristiche fisiche del modem:

• dimensioni non superiori a 76,8 x 77,3 x 31 mm;

• peso non superiore a 100 g.;

• Temperatura di esercizio: da -20,5 ° C a + 50 ° C;

• Temperatura di stoccaggio: da -40 ° C a + 65 ° C.


