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Скатная кровля
Установка скатной кровли
Процесс кровли скатной крыши напрямую зависит от предпочтений владельца-заказчика в выборе кровельных материалов. Однако рабочий процесс выглядит примерно одинаково:
1) Устройство пароизоляции;
2) Установка теплоизоляции (звукоизоляции);
3) Обустройство вентилирования промежутка под кровлей;
4) Собственно настил выбранного материала для кровли.
При использовании сложной геометрии поверхности крыши разумным будет обратиться за помощью к специалистам (кровельщикам) во избежание дальнейших демонтажа-монтажа, что значительно повлияет на финансовые и временные затраты…
Ремонт по кровле
В случае мелкого ремонта старой скатной крыши достаточно будет ограничиться заделкой найденных зазоров и мелких трещин с применением всевозможных мастик и силиконов-герметиков. В более серьезных случаях придется заняться разбором конкретных участков крыши с целью их замены либо для доступа к вентилируемому участку или пароизоляции для устранения ошибок предыдущего монтажа.
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Рулонная кровля. Монтаж
Обычно такую кровлю обустраивают на скатах с небольшим углом. Тщательно подготавливается плоскость под пароизоляцию с последующим нанесением клеящего состава (мастики) для качественной кровли крыш. Предварительно материал для покрытия долгое время выдерживается при температуре 15 градусов и выше. Также он должен быть избавлен крошки и прочего мусора. Монтаж ведется приклеиванием рулона или навариванием при помощи горелки. В местах прохода сквозь крышу воздуховодов (труб), мачт для антенн и проч., необходимо применять специальную «фасонину» для кровли крыш.
Ремонт наплавляемой кровли рулонной
Характерной особенностью данного типа крыш является регулярный ремонт, необходимость в котором возникает вследствие особенностей материала при его эксплуатации в высоких температурах летом. Обычно это трещины, расслоения, образование пузырей… Для их устранения нужно расчистить поврежденный участок, высушить его и залатать.
Затраты на ремонт данного вида крыши напрямую зависят от типа работ и площади повреждений. Самым «ощутимым» выйдет капитальный ремонт крыши с полной заменой кровельного материала. Однако при регулярном осмотре крыши можно значительно сократить эти расходы.
В данный момент широкое применение получили мембраны поливинилхлорида (ПВХ). Кровельная мембрана состоит преимущественно из вышеозвученного материала и за счет чего обладает рядом преимуществ: 
· Надежность и прочность;
· Возможность выбора ширины;
· Сокращение нахлестов;
· Перепад температур (- 45°С — + 125 °С)
· Спайка швов горячим воздухом (500 — 600°С)
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Кровля мансардная
Устройство мансарды вместо чердака имеет определенные преимущества:
· Рациональное использование холодного пространства;
· Расширение жилой площади;
· Создание комфортных условий;
· Возможность утепления и сохранения тепла;
· Улучшение эстетичного вида дома;
· Придание строению определенной «стильности».
Подготовка проекта мансарды
· Продумывание соответствия создаваемой и имеющейся инженерных систем для их синхронной работы;
· Учитывание возможности соединения имеющихся коммуникаций основы-здания с мансардой;
· Анализ на основе планировки строения при выборе разновидности мансарды с учетом геометрии крыши;
· Уделение внимания габаритам  и форме помещений, с учетом наличия наклонных либо вертикальных окон, их расположением при проектировании;
· При планировании крыши с крутым скатом обратить внимание на кровельный материал, тепло и гидрозащиту.
С учетом уклона крыши, площади дома чердак можно оборудовать одной или более комнатами под мастеровые помещения, детские либо спортзал…
Собираетесь ли вы строить новый дом с мансардой или делать надстройку в уже существующем, особой разницы в затратах по сравнению с чердаком на нее нет. Важно соблюдать технологию монтажа и выполнить доп. изоляцию по уклону крыши, не забыв об обязательной вентиляции под нею. При игнорировании данных требований в скором времени придется делать не только замену утеплителя, но и скорее всего полный демонтаж крыши. На устройство мансарды затраты повысятся на 2-а куба леса и утеплитель. Теплая мансарда имеет все шансы быть «обитаемой» зимой при оптимальном обогреве.

