При помощи чего происходит вентиляция?

Очищение воздушного пространства это и есть процесс вентиляции. Процесс обновления воздуха также позволяет  понизить влагу и температуру, ликвидировать вредные вещества. Это необходимо, чтобы обеспечить приемлемые метеоусловия и чистоту воздуха в помещении.

А вот воздухообмен является по своей сути заменой потребленного воздуха на свежий. Использованный воздух подразумевает уровень влаги и углекислого газа выше нормы. Этот процесс и происходит при помощи вентиляционной установки. А вот частично или в полном объеме зависит от типа прибора.
Теперь разберем, что такое вентиляционная установка и каких типов она бывает: 
1. Наборная,
2. Секционная, 
3. Моноблочная.
Такая установка, по большому счету, является сборной конструкцией. Именно она обеспечивает помещение необходимым воздухообменом. Что входит в комплект такого оборудования в немалой степени зависит от нормативных требований.

Принцип действия вентиляционной установки 

С улицы воздух попадает в помещение и очищается при помощи воздействия фильтра. Если, например, такая установка оснащена калорифером, тогда осуществляется и прогревание пространства. 

Потребленный воздух вновь проходит процедуру очистки. Это происходит в целях предотвращения загрязнений теплообменника, поскольку он накапливает конденсат (при прохождении влажного воздуха, калорифер начинает загрязняться). Только после этого воздух поступает наружу.

Комплектация вентиляционной установки

Универсальный прибор включает в себя:

· Вентилятор,
· Калорифер,
· Фильтр,
· Датчик фильтра,
· Автоматическую систему,
· Корпус.

Рассмотрим подробнее, что представляют собой перечисленные элементы.

Вентилятор является приспособлением, обеспечивающим необходимое направление воздуха. 

На вентустановках распределяют: 

· Приточный вентилятор.
Для обеспечения поступления воздуха внутрь здания.

· Вытяжной.
Для обеспечения вывода воздуха наружу.

Калорифер, или же нагреватель – это приспособление, обеспечивающее подогрев поступающего воздуха.

Различают два видов:
· водяной,
· электрический.

Фильтр является едва ли не самым важным и необходимым элементом установки. Ведь на нем лежит функция очищения воздушного пространства. При этом фильтр предназначен для воздушного потока – как внутреннего, так и наружного. Его различие от перечисленных выше элементов в том, что он нуждается в проведении периодических очисток и полной замене.

Датчик исправной работы фильтра. Фиксирует понижение давления после фильтрующего процесса и подает сигнал о его засорении системе автоматики.

Автоматическая система - ни что иное, чем управляющий модуль с защитной функцией. Заправляет температурным режимом. 

Корпус с термо-шумоизолирующими свойствами изготавливается из материала, впитывающего акустические вибрации в пространстве.


У кого возникает необходимость в такой установке?
В приобретении такой вентустановки заинтересованы не только хозяева частных домовладений. Она пригодится и владельцам зданий коммерческого назначения – цехов, офисов, складов. 
Данное устройство выполняет роль вентилирующей системы, а дополнительные конструктивные элементы позволяют контролировать климатические показатели, основным из которых является температура. По сути, подобная установка обеспечивает циркуляцию воздушных потоков внутри любого помещения, пропуская их снаружи и одновременно проводя очистку кислородных масс, находящихся внутри.  
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