Наиболее популярные способы декорирования помещений – оклейка обоями и покраска стен. Альтернативный им вид отделки, имеющий свои плюсы и минусы, - обои под покраску.
Виды обоев под покраску
Современные обои под покраску представляют собой особо прочный многослойный влагостойкий материал. По рисунку фактуры может повторять ручную декоративную штукатурку, иметь художественный орнамент или быть практически гладким.

Все известные сегодня виды обоев с возможностью окрашивания происходят от линкрусты. Это рельефный материал, производимый из натуральных компонентов.
В последнее время линкруста снова набирает популярность как покрытие под покраску класса люкс. 

В зависимости от основного материала рулонные покрытия под покраску бывают грубоструктурные бумажные и цельноволокнистые флизелиновые. Иногда в отдельную группу выделяют виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе.

Ещё один вид– стеклотканевые, или стеклообои, производимые по текстильной технологии. 
Обои под покраску имеют цвет белый или кремовый, что позволяет подбирать желаемый тон краски с «полным попаданием». А некоторые виды можно и совсем не красить, если искомый цвет стен – уже на полотне.
Бумажные
Бумажные обои состоят из двух, реже – из трех слоев. Нижний слой-основа пропитывается водоотталкивающим составом, обеспечивающим прочность и устойчивость к влаге.

Рельефность таким покрытиям придают помещенные между слоями древесные опилки. Их хаотическое размещение может создавать самую причудливую фактуру, что особенно важно для любителей разнообразия.
Структурированные бумажные обои выдерживают до пяти покрасок. Но учтите, что при маловыраженной фактурности их поверхность станет почти ровной после третьей смены цвета.

Среди преимуществ таких обоев – бюджетность, огромный выбор текстур, экологическая чистота.

Однако клеить такие обои нужно с особой аккуратностью. Поскольку клей наносится на само полотно, оно может растягиваться и образовывать складки.

В эксплуатации бумажные обои также довольно прихотливы. Они требуют реставрации при механических повреждениях, что сокращает срок их службы.

Флизелиновые
Обои из флизелина наиболее востребованы благодаря своим прочностным и эстетическим характеристикам. По сути, это несколько слоев прессованной целлюлозы, верхний из которых имеет рельефный рисунок.
Флизелин подобен плотному прокладочному материалу, применяемому в швейной промышленности. Его эластичность обеспечивает легкость в оклейке и отличные маскирующие характеристики.
Технология производства флизелина такова, что при растягивании он не будет морщить и рваться. Он огнестоек и не подвержен механическим повреждениям.

Этот материал незаменим при покрытии основы, подверженной деформации или усадке. Он не стягивается, не меняет форму при оклейке, отлично скрывает незначительные дефекты базовой поверхности.
Рельефность декоративного слоя этого стенового покрытия достигается способом тиснения. Это позволяет производителям создать практически любой рисунок с разной глубиной – от едва заметной до выразительной.

Подбирая фактуру флизелиновых обоев, следует исходить из вкусовых предпочтений хозяев, ожидаемого эффекта и функциональной необходимости. 
Мягко выраженный мелкий рисунок выглядит как текстильное покрытие и создает атмосферу тепла и уюта. Крупный выпуклый узор лучше скроет недостатки стен и послужит для выделения определенных зон.
Производители гарантируют возможность покраски флизелиновых обоев до семи раз, однако также нужно учитывать глубину тиснения.

Покрытия на основе флизелина дают множество вариантов для покраски, кроме традиционной сплошной:

· напыление рисунка аэрозольной краской;

· придание вида чеканки золотом при двойной прокраске;
· при выпуклом вертикальном узоре – полосатая покраска узоров вторым слоем;

· нанесение рисунка по трафарету на гладкую разновидность обоев.

Среди несомненных преимуществ такого вида покрытия – экологичность и гипоаллергкнность. Пористая структура материала воздухопроницаема, а значит, лояльна к перепадам температур и изменению влажности.

Флизелиновые обои не подвержены механическим повреждениям, не деформируются и не размокают, пожаробезопасны.
Среди минусов такой отделки можно назвать значительную ширину, что требует некоторых профессиональных навыков в оклейке.
Виниловые
Чисто виниловых обоев под покраску не существует. На уже известную нам флизелиновую или бумажную основу напыляют пеновинил, который и образует фактурный рисунок. 

Виниловое напыление отличается особой хрупкостью, легко царапается. Покрытие слоем краски обязательно, поскольку добавляет им прочности, хотя полностью не снимает проблему.

Своеобразная фактура виниловых обоев затрудняет наложение краски ровным слоем. Прокрасив изнанку латексной краской, которая проступит сквозь более тонкие участки, можно создать двухцветный узор.

При окрашивании виниловых обоев можно выбрать любой тип краски кроме масляной, иначе на гладкой внешней поверхности останутся только разводы.
Стеклотканевые
Звучит неожиданно, но такие обои изготавливаются по ткацкой технологии, только из стеклянных нитей разной толщины. Последующая пропитка модифицированным крахмалом придает стеклу стойкую форму.
Тип узора, выходящего из-под ткацкого станка, зависит от количества нитей

· обычный – из двух нитей. В результате узор получается довольно простой – ёлочка, ромбики, рогожка, диагональ и т.д.;
· жаккардовый – оригинальный дизайнерский узор, программируемый компьютером. Возможно изготовление под заказ стеклообоев с корпоративной символикой либо семейным гербом.
Стекловолоконные рулонные покрытия отличает особая прочность и долговечность. Их часто используют для помещений с высокой степенью износа – офисов, гостиниц, санаториев.
Стеклообои очень просты в уходе, поскольку не притягивают пыль и спокойно переносят чистку жесткой щеткой. Они непривлекательны для насекомых как еда или строительный материал, что тоже избавляет от лишних проблем.
Также это декоративное покрытие отличает высокая пожаробезопасность. Они не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании, и даже препятствуют распространению огня.
Состав стеклотканых обоев исключает любое вредное воздействие на живые организмы. Они производятся исключительно из натуральных компонентов – соды, кварцевого песка, глины и известняка.
Для выравнивания основания для оклейки применяются латексные грунтовки, наносимые на шпаклевку. Краску сверху можно использовать любую, но для идеального результата накладывать её стоит в два слоя.

Принимая решение, какие обои под покраску лучше, нужно учитывать следующие факторы.

· Для поверхности, оклеиваемой стеклообоями, необходима тщательная подготовка. Стена может быть не особо ровной, но однородной по цвету, иначе через прозрачную стеклоткань проступят пятна.
· При работе со стеклотканевыми обоями необходимо использовать средства защиты для рук и глаз. Если попадется некачественный рулон с крошащимися нитями, работа с ним может раздражать кожу. 

· Обычные фактуры таких покрытий состоят всего из двух нитей и не имеют выраженной рельефности. После нескольких перекрашиваний ваши «стеклостены» могут стать совсем гладкими.
· Демонтаж таких обоев будет делом очень трудным. Вероятней всего, снимать их придется вместе со шпаклевкой.

Общие плюсы и минусы
Окрашенные обои обладают рядом несомненных преимуществ перед другими видами отделки стен:

1. вы сможете продублировать в интерьере цвет обоев под покраску, увиденный на фото, и подобрать оттенок тон в тон. Это было бы довольно трудно при использовании обычных обоев;

2. благодаря огромному разнообразию рисунков и фактур позволяют реализовать любые дизайнерские задумки даже при скромном бюджете;

3. на фоне крашеных обоев аксессуары интерьера не будут создавать излишнюю пестроту. Готовые обои с рисунком такого свойства лишены;
4. не требуют тщательной подготовки основания. Клеятся на стартовую шпаклевку и не нуждаются в подгонке раппорта;
5. скрывают незначительные изъяны стен, укрепляют их, предотвращают появление трещин;

6. не требуют больших затрат в оклейке, износостойки, а любые повреждения легко маскируются простым подкрашиванием. Это свойство делает их актуальными для арендодателей;

7. отличаются длительным сроком эксплуатации, при этом их цвет легко меняется на свежий, не приевшийся;

8. благодаря своей плотности поглощают звук, сохраняют тепло в помещении;

9. не содержат вредных веществ, вызывающих аллергию;

10. влагостойки и пожаробезопасны.

Справедливости ради стоит сказать не только о плюсах, но и о минусах в использовании обоев под покраску. 

· Довольно сложно самому произвести равномерную покраску некоторых видов обоев. Вероятней всего, что придется вызывать мастера.
· Заявленное производителем максимальное количество окрашиваний нужно корректировать на глубину узора.
Обои под покраску или просто покраска?
Основная альтернатива рулонным покрытиям с возможностью покраски – просто покраска стен. На фото бывает не отличить помещения с использованием в интерьере обоев под покраску и крашеными стенами.
Действительно, у этих двух видов отделки много общего. Можно выбрать особый оттенок, не встречающийся в готовом исполнении. 

На гладком варианте обоев, как и на крашеных стенах, хорошо будут смотреться интерьерные наклейки. Также это хорошее решение для тех, кто увлекается художественной интерьерной росписью.
Чтобы принять решение, какой из двух видов финишной отделки выбрать, можно воспользоваться предлагаемым ниже алгоритмом.

· Затратная часть (стоимость материалов и работ). Для покраски стены должны быть идеально ровными. В копейку влетит профессиональное выравнивание поверхности либо покрытие гипсокартоном.
Предназначенная для оклейки обоями поверхность не требует доскональной ровности. Основная затратная часть – покупка дорогих видов обоев и последующая покраска, требующая рук мастера.
· Соответствие фактур и цветов дизайнерской задумке. Для создания фактурной поверхности без использования готовых рулонных покрытий потребуется декоративная штукатурка и услуги профессионала. 
Обои под покраску имеют уже готовую фактуру, и выбор может удовлетворить самого прихотливого покупателя. Выбор же цвета и типа краски ограничен лишь вкусом заказчика и видом используемых обоев.
· Уровень сложности отделочных работ. В большинстве случаев с обоями под покраску можно справиться самим. Для штукатурки стен под покраску помощь маляра-штукатура необходима.
· Функциональность. При технологических нарушениях подготовки поверхности крашеные стены очень быстро теряют товарный вид. Сезонное изменение влажности и температуры, наводнение, устроенное соседями, приводят к трещинам и шелушению.
Обойные покрытия влагоустойчивы, не размокают, не отклеиваются, укрепляют оклеянные ими поверхности и скрывают недостатки штукатурки.
· Возможность восстановления поверхности в случае повреждения. Потрескавшуюся и отслоившуюся краску нельзя восстановить местно. Придется очищать и перекрашивать как минимум всю стену.
С обоями ретушировать и лечить повреждения проще и быстрее. При незначительных повреждениях достаточно просто подкрасить царапину, если же дефект серьёзный – заменить кусок и закрасить.
Правда, есть случаи, когда весь ход рассуждений по предложенному порядку не имеет смысла. Бывает, что задачи, поставленные перед хозяевами, решает единственный вид отделки.

Например, если речь идет об отделке бревенчатой стены, то выбор будет в пользу покраски. Если же ремонт в новостройке, то следует отдать предпочтение обоям под покраску, которые скроют деформации стен при усадке. 

Обои под покраску объединяют в себе функциональные преимущества крашеных стен и доступность обычных рулонных покрытий. Это идеальное сочетание качества, функциональности, бюджетности и оригинальности.
Источники

http://ru-remont.com/steny/oboi/vinilovye/o-pokraske.html
http://vopros-remont.ru/steny/oboi-ili-pokraska-sten-chto-luchshe-za-i-protiv/
http://repaireasily.ru/wall/oboi-pod-pokrasku.html
http://www.supermalyar.ru/oboiilipokraska.html
http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/oboyi/vudy/steclo/1880-steklotkanevye-oboi
http://homester.com.ua/remont/oboi-pod-pokrasku/
http://www.4living.ru/items/article/wallpapers-for-painting/
