Title: Надувной матрас BESTWAY: как надуть с насосом и без
[bookmark: _uigd2rnn8gxh]Надувной матрас BESTWAY: как надуть с насосом и без. Несколько способов с пошаговым описанием
Фото 1
Надувные матрасы Bestway завоевали большую популярность благодаря высокому качеству, удобству и приемлемой цене. Практически у каждого владельца возникает вопрос: как надуть матрас Bestway с насосом и без него. Эта статья поможет вам узнать о нескольких способах накачать вашу надувную кровать.
[bookmark: _g5w3qtnj5qyf]Без насоса
Как правило, главный вопрос поднимается именно в тех случаях, когда специальный насос отсутствует. Но это вовсе не безвыходная ситуация. Чтобы накачать надувной матрас Bestway без насоса, воспользуйтесь одним из следующих методов:
[bookmark: _vq6lnkkj5f76]Ртом
Задействовать лёгкие — самый незамысловатый, но в то же время долгий и физически непростой способ. Нужно сделать следующее:
Фото 6
1. Найти клапан и открыть его.
2. Вдувать воздух через него.
3. Повторять процедуру до тех пор, пока матрас не станет наполнен воздухом примерно на 80-85% от всего объема.
4. Закрыть клапан.
Будьте осторожны с выбором интенсивности накачивания. Если взять слишком большой темп, то возможно возникновение головокружения или даже потери сознания. Поэтому лучше всего делать перерывы в процедуре, не забыв перед каждым перекуром закрыть клапан. А ещё лучше — привлечь других людей, чтобы чередоваться.
Ввиду этих физиологических особенностей не рекомендуется надувать матрасы людям субтильного телосложения, детям и пожилым.
[bookmark: _1p9zr1bigimn]Пылесосом
Фото 7
Во многих современных пылесосах есть функция выдувания воздуха. Если в вашем аппарате она тоже присутствует, то накачать надувную кровать не составит проблем:
1. Откройте клапан.
2. Соедините с ним шланг пылесоса.
3. Включите пылесос в режиме выдувания.
4. Дождитесь нужной меры наполнения воздуха (не отвлекайтесь, иначе можно легко перекачать изделие).
5. Выключите пылесос и отсоедините шланг.
6. Закройте клапан.
Если в процессе вы понимаете, что на месте соединения теряется слишком много воздуха, то можно попробовать обмотать это место скотчем или изолентой для ускорения надутия.
Этот же способ отлично применим и с воздуходувкой.
[bookmark: _x3k0wf9ju5gz]Феном
Фото 8
Обычный фен с режимом холодного воздуха также подходит для альтернативы насосу. Алгоритм прост:
1. Выберите режим холодного воздуха в настройках фена.
2. Откройте клапан.
3. Соедините с ним насадку фена.
4. Включите фен.
5. Подождите, пока изделие наполнится воздухом.
6. Выключите фен и отсоедините его.
7. Закройте клапан.
Нельзя использовать фен, выдувающий горячий воздух, ведь это может повредить материал матраса и привести к утечкам.
Как и в других случаях, место соединения фена и клапана может потребовать уплотнения скотчем.
[bookmark: _v9bq3d8ztxxi]Мусорным пакетом
Фото 9
У всех дома есть большие полиэтиленовые пакеты для мусора. Находчивость позволяет превратить их в инструмент для того, чтобы накачать матрас:
1. Откройте клапан.
2. Движением руки наберите в пакет побольше воздуха.
3. Закрутите пакет, чтобы сохранить в нём воздух.
4. Соедините закрученную сторону с клапаном.
5. Лёгким надавливанием переместите воздух из пакета в матрас.
6. Повторяйте процедуру до готовности надувной кровати.
7. Закройте клапан.
Фото 10
Метод не самый быстрый, но выручит, если под рукой нет никаких механизмов.
[bookmark: _fu4w3dhi065g]Компрессором
Воздушные компрессоры позволяют быстро надувать матрасы, ведь, по сути, это более мощные виды насосов. Сделайте следующие шаги:
Фото 11
1. Откройте клапан.
2. Выберите наименьшее давления в режиме работы компрессора.
3. Соедините патрубок 	компрессора с матрасом (не забывайте о скотче и изоленте для герметичности).
4. Включите компрессор.
5. Внимательно следите за наполнением надувной кровати.
6. Выключите компрессор.
7. Отсоедините патрубок от клапана и закройте его.
Из-за большой производительности компрессор очень быстро надует полость, поэтому нужно точно контролировать давление в изделии. Перекачка грозит повреждением швов и увеличенному риску проколов.
[bookmark: _wxwdapp4bfqz]Выхлопной трубой машины
Фото 12
Экзотический способ, который, тем не менее, работает, если есть авто:
1. Откройте клапан.
2. Соедините с ним выхлопную трубу.
3. Включите двигатель машины.
4. Подождите, пока кровать наполнится выхлопными газами.
5. Выключите двигатель и отсоедините трубу.
6. Закройте клапан.
Стоит отметить, что это совсем уж редкий способ, к которому следует прибегать лишь от безысходности. Дело в том, что выхлопные газы разъедают внутреннюю поверхность матраса, сокращая срок его службы. От одного или двух раз ничего не случится, но злоупотреблять методом не стоит.
[bookmark: _20c20bmi4rs6]С насосом
Как правило, надувные матрасы Bestway продаются в комплекте с тем или иным видом насоса.
[bookmark: _twse7ro4fryv]Встроенным
Фото 2
Если в вашем надувном матрасе есть встроенный электрический насос, как, например, в модели Bestway 67929BW, то процесс накачивания очень прост. Вам нужно:
1. Подсоединить насос к обычной розетке.
2. Включить его.
3. Подождать, пока кровать наполнится воздухом.
4. Выключить насос и отсоединить от розетки.
Вся процедура занимает лишь несколько минут и не требует вашего активного участия.
[bookmark: _4i0xjf556it]Электрическим внешним
Фото 3
Модели наподобие Bestway 67287BW поставляются с внешним электрическим насосом. Или же можно купить его отдельно, например модель 62139BW. Последовательность действий такова:
1. Открыть клапан.
2. Вставить нужную насадку насоса.
3. Подсоединить его к розетке.
4. Включить насос.
5. Дождаться нужной степени накачивания.
6. Вынуть насадку и закрыть клапан.
Внешние электрические насосы могут питаться не только от розетки, но и от автомобильного прикуривателя или батареек. В комплекте к ним идут 3 насадки, которые подходят для различных типов надувных кроватей.
[bookmark: _g9kytd90n4r0]Ножным или ручным
Фото 4
Ножные насосы наподобие Bestway 62005BW очень просты в использовании:
1. Открыть клапан.
2. Выставить режим работы устройства на накачивание.
3. Соединить насадку с матрасом.
4. Нажимать ногой на педаль до требуемой накачки.
5. Вытянуть насадку и закрыть клапан.
Фото 5
Существуют также ручные модели по типу 62002BW. Алгоритм действий с ним идентичен ножному.
[bookmark: _tuue2q64z5ia]Вывод
Теперь вы знаете множество способов того, как надуть матрас Bestway с насосом и без. Успешного вам применения и мягкого отдыха!
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