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Die zwei Verbindungs-Querträger für den beiden Hubschlitten montieren. Seitenwangen der Hubplattform mit den Hubschlitten verschrauben. Spindel-Halterung (ca.45° schräge Stange) befestigen und grob einstellen. Die Hubplattform-Querträger verschrauben aber noch nicht festziehen. Alle Fahrbleche (Sickenbleche) verschrauben. Querträger der Hubplattform festziehen.

Перевод:  

Необходимо:
· 2 соединяющие траверса установить на оба ползуна;
· боковые стенки подъемной платформы соединить винтами (болтами) с ползунами;
· фиксатор веретена (наклоненная жердь прибл. на 45º) закрепить и грубо настроить;
· траверса подъемной платформы крепить винтами (болтами), но не затягивать до отказа;
· все подвижные металлические листы (гофрированные металлические листы) соединить винтами (болтами);
траверса подъемной платформы затянуть.
