Вступление
Кирпичные столбы для забора придают конструкции отличные декоративные качества, а также дополнительную прочность. Но такая задача требует грамотного подхода, приготовлений и знаний технологии постройки. Рыхлый грунт и вес кирпичных столбов со временем приведут к неравномерному оседанию забора, и ваши усилия пропадут даром. Поэтому забор с кирпичными столбами следует строить на фундаменте. Чаще всего, строительные фирмы используют столбчатый фундамент из кирпича, но это не всегда приемлемо. Более того, услуги строительной фирмы могут стоить довольно дорого. Если вы решите строить столбчатый фундамент из кирпича своими руками, вам поможет информация ниже.
В этой статье вы узнаете:
· Как лучше выбрать фундамент под забор с кирпичными столбами

· Как приготовить раствор и правильно залить фундамент 

· Как сделать столбчатый фундамент 

· Как сделать ленточный фундамент 

· Как сделать каменный фундамент 
Общие правила
В первую очередь необходимо принять во внимание несколько факторов, которые помогу вам выбрать фундамент для кирпичного забора. К примеру, если вы планируете заполнять пролеты между столбами легкими материалами, то вам больше всего подходит столбчатый фундамент из кирпича. Но если пролеты будут заполняться тяжелыми материалами, такими например, как бетон, кованные решетки или кирпич, то вам следует выбрать более прочный ленточный фундамент. Столбчатый фундамент из кирпича не подойдет в этом случае, а также в случае если грунт, на котором будет расположен забор подвержен оседанию. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, а глубина промерзания почвы более 80 см, то лучше использовать гибрид столбчатого и ленточного фундамента.
Подготовка фундамента
Фундамент для забора из кирпичных столбов требует определенных знаний и приготовлений. В первую очередь, вам следует рассчитать сколько опорных столбов вы собираетесь использовать. Секции забора обычно делают длинной в 2,5 -3 метра. По всему периметру будущего забора нужно пробурить отверстия в которые будут устанавливать арматурные трубы, и заливаться раствор. Арматурные трубы используются, чтобы придать прочности конструкции, а в дальнейшем вокруг них будет производиться кладка кирпича столбов. Столбы несущие ворота и калитки следует сразу же делать более прочными. Для этого арматурные трубы должны быть больше диаметром, их следует закопать глубже, а в основание добавить больше проволочной арматуры.

Если вы хотите, чтобы фундамент для забора с кирпичными столбами отвечал всем нормам качества, то лучше выбрать цемент марки не ниже М400. Песок для раствора должен быть мелко-гранулированный. Пропорции раствора лучше делать 3:3:1 (песок : щебень : цемент). Для прочности, на нижних слоях фундамента, вы можете добавлять в раствор обломки кирпича и крупные камни. Не рекомендуется этого делать для верхних слоев фундамента, иначе вам будет сложно его выровнять.
Типы фундамента
Когда вы примете во внимание некоторые факторы, например как, тип грунта, климатические условия, общий вес забора, то вы сможете решить как выбрать фундамент для столбов забора. 

Самые распространенные виды фундамента для кирпичных столбов это:

· Столбчатый – для легкого забора

· Ленточный  – для тяжелого забора на пучинном грунте

· Каменный – для тяжелых материалов, имеет дополнительные декоративные качества

· Фундамент из кирпича – для тяжелых материалов, прост в строительстве, имеет дополнительные декоративные качества 
Столбчатый фундамент
Если вы решили построить изгородь своими руками, и условия позволяют, тогда столбчатый фундамент это самый доступный вариант для вас. В отличие от ленточного, это вид фундамента  заливается только под основание столбиков. Опорные столбы, размещенные на одинаковом расстоянии будут надежно удерживать материал установленный в пролетах. Столбы располагаются в заранее вырытые ямы и бетонируются. В дальнейшем кладка кирпича будет происходить вокруг столбиков, что сделает конструкцию более прочной. При желании, вместо цемента, вы можете сделать столбчатый фундамент из кирпича.
Ленточный фундамент
Этот вид фундамента так называется, потому что, по завершению работ выглядит как лента из бетона расположенная по периметру вашего будущего забора. Фундамент такого типа хорошо удерживает массивные заборы, пролеты которых заполнены тяжелыми материалами. В отличие от столбчатого, ленточный фундамент равномерно распределит вес всего забора не позволяя отдельным секциям просесть на пучинных грунтах. Хотя такой тип фундамента подходит практически для всех видов заборов. Для начала, нужно отметить периметр будущего забора и выкопать траншею глубиной около 50 см. Ширина траншеи зависит от ширины столбиков будущего забора. Далее, следует отметить места для столбов и пробурить для них ямы. Яма для столбов должна быть на 50 см глубже самой траншеи. В отверстия насыпается слой песка и щебня, устанавливается гидроизоляция, после чего вертикально устанавливаются столбы и заливается бетоном. В последствии, вокруг этих столбов будет производится кладка кирпича. На дно траншеи засыпается слой песка толщиной 15-20 см, а затем слой гравия такой же толщины. Потом в траншее строиться опалубка и устанавливаются арматурные стержни. После того как вы выполнили эти этапы, можете спокойно приступать к заливке раствора.
Каменный фундамент 
Такой вид фундамента в начальных этапах строительства напоминает ленточный. С одним отличием, что сначала дно траншеи заполняется крупными булыжниками, а только потом заливается раствором. Этот вид фундамента подходит для заборов из тяжелых материалов. Кроме того, такой забор будет иметь отличные декоративные качества. Внешне, фундамент из каменной кладки отлично сочетается с кованными оградами. Как дополнительное преимущество, такой фундамент не требует арматуры, так-как крупные булыжники, скрепленные цементом имеют достаточную прочность.  Также следует запомнить, что перед укладкой камней необходимо сделать дренажный слой состоящий из песка и щебня. Во всех остальных аспектах, постройка фундамента из каменной кладки очень похожа на ленточный фундамент. 
Полезный совет: практичнее всего устанавливать угловые столбы в первую очередь. 
Подводим итоги
В любом деле, очень важно четко просчитать все этапы работы прежде чем вы возьметесь за дело. Вы должны заранее знать такие вещи, как например: сколько материала вам понадобится, какие инструменты вам нужны, сколько времени у вас уйдет на выполнение работ. Нужно поискать дополнительную информацию, на тему заливки фундамента. Например, как вы думаете сколько времени нужно ждать прежде чем фундамент полностью окрепнет и вы начнете работать над следующими этапами постройки забора с кирпичными столбами? Как на это повлияют погодные условия? Например, что делать если фундамент подвержен палящим лучам солнца? Как хорошо вы изучили грунт на котором будет стоять ваш будущий забор? Как глубоко промерзает почва зимой, как близко к поверхности находятся грунтовые воды и многие другие вопросы.

Если вы заранее учтете всевозможные факторы, то ваша работа будет проходить легко и приятно. Вы получите огромное удовлетворение, качественно выполнив такую непростую задачу. Но если вы пропустите какой-то важный шаг, вас ждут коварные неприятности. Трудно себе представить огорчение домовладельца, который внезапно обнаружил, что всего через пол года после окончания работ, часть его забора просела и обвалилась. 

Не надо работать тяжело, лучше работать с умом, и успех вам гарантирован. 

Желаем удачи в вашем будущем проекте!
