Самостоятельная установка системы видеонаблюдения.

[bookmark: _GoBack]Системы видеонаблюдения на сегодняшний день не считаются чем-то фантастическим. С каждым днем все больше людей задумываются о необходимости установки камер у себя дома для контроля и обеспечения безопасности своей частной собственности. Эта статья поможет Вам ответить на вопросы связанные с выбором систем видеонаблюдения, их проектированием и последующим монтажом. 
Первым этапом в проектировании систем видеонаблюдения должен быть выбор стандарта. Существует три принципиальных стандарта видеонаблюдения: аналоговый, IP(сетевой) и гибридный. Долгое время аналоговые системы имели большую популярность за счет своей низкой стоимости, простоты конструкции и эксплуатации, но на время написания этой статьи, мы заявляем Вам, что данный стандарт полностью исчерпал себя, а цена гибридного и аналогового полностью сравнялась. Мы рекомендуем Вам за основу взять гибридную систему видеонаблюдения потому что:
· Данная система в несколько раз дешевле IP видеонаблюдения;
· В случае если у вас ранее была установлена аналоговая система видеонаблюдения, можно сэкономить на прокладке кабельных трас, используя уже имеющиеся и при желании их модернизировать, при условии, что они не испортились;
· Для цифрового видеонаблюдения, расстояние, на которое можно передавать видеосигнал, не используя репликаторы и ретрансляторы, составляет всего 100 метров, в то время как в гибридной системе расстояние увеличивается до 300 метров.
Выше перечисленные пункты, являются основными преимуществами гибридной системы видеонаблюдения, в остальных случаях IP видеонаблюдение лучше: из-за функциональности, масштабируемости, инновационности и т.д.
        Устанавливая систему видеонаблюдения, важно правильно выбрать видеорегистратор и места установки.
        Выбирать тип видеорегистратора необходимо исходя из:
· Выбора разрешения, которое будет поддерживать система видеонаблюдения;
· Необходимое количество каналов (количество подключаемых камер). Выбирать нужно регистратор с запасом каналов. Потому, что к окончанию монтажа может возникнуть вопрос об установке дополнительных камер, для уменьшения мертвых зон на территории объекта;
· Регистратор должен записывать не менее 12 кадров в разрешении;
· Если выбрали IP видеонаблюдение, то необходимо обратить внимание на видеорегистратор с поддержкой РОЕ это может существенно сэкономить денежные средства.
Для видеорегистратора нужно выбрать место, максимально защищённое и скрытое от глаз, к которому можно подвести 220 Вольт и интернет. Место, где не будет жарко летом (от перегрева регистратор может выйти из строя). Основным вопросом при выборе места установки является: «Что вам нужно контролировать?». Решение этого вопроса поможет определить количество видеорегистраторов и схематически изобразить их расположение. На следующие моменты нужно обратить внимание в первую очередь:
· Решить, какие части объекта подвергаются максимальной угрозе: входные двери, окна, ворота и т.д.;
· Четкая видимость через камеру человеческого лица;
· Не устанавливать камеры видеонаблюдения напротив друг друга, иначе ИК подсветки будут засвечивать.
Следующим вопросом, должно быть «Где и какие камеры вы будете устанавливать?».
Устанавливать камеры нужно так, чтобы они захватывали максимально зону, выбранную для видеонаблюдения. После выбора места, походите по территории, которую хотите осматривать и проверьте, чтобы с каждого края территории было видно предполагаемое место установки. Также, при выборе места установки нужно учесть траекторию солнца, чтобы в объектив камеры не попадали прямые солнечные лучи, а ночью не светили фонари и другие источники света.
Для наружной установки обязательным условием является сохранение работоспособности в уличных диапазонах температур и степенью защиты не менее IP66. Также, нужно обратить внимание на ИК подсветку с Smart функцией и аппаратным WDR – для компенсации засветки. Особое внимание нужно уделить выбору типа объектива. Существует два типа: монофокальный и варифокальный. 
Нужно обязательно подумать о резервном питании для бесперебойной работы системы видеонаблюдения.  Резервное питание необходимо как для камеры, так и для самого устройства обработки/записи видеоархива (DVR/NVR). Наша рекомендация – купить инвертор и аккумулятор большой емкости, такой комплект является практичным и бюджетным вариантом. 
Советы для качественной установки системы видеонаблюдения:
1. Прокладка кабелей:
· Первым делом нужно установить кабельные трассы. Для наружного применения обязательно используйте уличный кабель;	
· Начинать прокладку кабеля необходимо от дальних камер к ближним, это поможет вам сэкономить материал; 
· Для наружных соединений, используйте герметичные соединения;
· Для вывода изображения без помех и перебоя, избегайте прокладки кабелей параллельно с кабелями 220 Вольт и более;
2. Монтаж камер.
· Не желательно устанавливать камеры на металлический поверхностях и кронштейнах, которые могут работать как громоотвод;
· При установке камеры, нужно учесть и ее последующее обслуживание: протирка и т.п.;
· При монтаже не рекомендуется использовать крепежи, идущие в комплекте, как правило, они не практичны. Можно использовать дюбель и саморез по дереву;
· Установка и монтаж остального оборудования;
· Настройка всей системы видеонаблюдения;
· Пуск и настройка регистратора;
· Форматирование жесткого диска;
· Произвести настройку записи видео;
· Установить режим записи;
· Настроить реакцию тревожных входов и выходов.
После выше перечисленного добавляем камеры и тестируем их с учетом того, что камера записывает не постоянно, а по расписанию или по срабатыванию на движение.
В конце необходимо проверить, как долго система проработает без внешнего питания (от резервного). Рекомендуем это сделать в ночное время, когда будет работать ИК подсветка, так мы определим минимальное время работы, из-за того что потребление электроэнергии увеличивается в 5-10 раз при работе ИК подсветки.
