**Фасадная доска из ДПК**

Фасадная доска из древесно-полимерного композита - это превосходный современный строительный материал для облицовки зданий. Ее внешний вид имитирует натуральную древесину, при этом эксплуатационные характеристики значительно выше. Облицовка из фасадной доски является идеальным вариантом для тех, кто не желает идти на компромисс между красотой и практичностью. Она прочна, долговечна, не требует никакого особого ухода и служит в качестве дополнительного утепления здания.

**Показатели качества**

Фасадная доска из ДПК должна иметь ровную, аккуратно и равномерно обработанную поверхность, однородную по цвету. На качественной доске не будет точек или вкраплений на поперечном срезе. Если же такие посторонние включения присутствуют или поверхность доски имеет волнообразную поверхность, это свидетельствует о нарушении производителем технологических режимов при изготовлении. Стоит помнить, что для создания качественного древесно-полимерного композита необходимо стабильное сырье.

**Рамка:**

Одним из важнейших показателей качества продукции является готовность производителя предоставить долгосрочную гарантию.

**Где применяется:**

* **Облицовка фасадов зданий.** Фасадная доска из ДПК придаст дому ухоженный и современный вид.
* **Изготовление ограждений.** В настоящее время декоративные ограждения из фасадной доски очень популярны, и выглядят они гораздо лучше металлических заборов.
* **Внутренняя отделка.** Красивая доска, имитирующая дерево, отлично подходит для отделки стен и потолков в помещениях, а также дверных и оконных откосов.
* **Подшивка крыш.** Подшивка крыш или козырьков досками из ДПК - это практичное и стильное решение.
* **Обшивка балкона.** Фасадная доска будет очень красиво смотреться на балконе частного или многоквартирного дома.
* **Садовый декор.** Долговечность и прочность доски из ДПК позволяет использовать ее для создания разнообразных декоративных элементов в саду.

**Особенности монтажа**

Правильный монтаж фасадной доски из ДПК является залогом того, что она надолго сохранит свои функциональные свойства и привлекательный внешний вид. При отсутствии необходимых профессиональных навыков лучше всего доверить подобную работу специалистам. Установка облицовочной доски в целом состоит из трех этапов. Первый заключается в тщательной подготовке поверхности. Второй этап - установка каркаса. На третьем этапе производится монтаж утеплителя, если это, конечно, предусмотрено проектом. И последний, четвертый этап - это установка фасадной доски на профили каркаса.