Автомобильные молдинги

Автомобильный молдинг – это декоративный элемент внешнего оформления, который имеет протяженную форму и устанавливается преимущественно горизонтально. Представляет собой накладку в виде полосы. Выполняет несколько функций:

· зонирование поверхности;

· защита крыла или бампера от повреждений (например, от царапин ветками либо соприкосновения с другой машиной при парковке);

· улучшение внешнего вида транспортного средства (делает форму авто более обтекаемую);

· если молдинг установлен на стекле, он также выступает защитой от влаги и пыли;

· маскировка некачественной отделки кузова.

Это интересно: современные гибкие молдинги производятся из пластика или каучука. Такая деталь придает кузову жесткость, что положительно влияет на маневренность. 

Классификация

Подобные элементы объединяются в несколько групп по различным критериям. По месту крепления они бывают для:

· дверей. Зачастую устанавливаются на передние двери, но иногда и на задние. Молдинги в этом случае защищают выпуклые области крыла и придают машине динамичный вид;

· бампера (переднего и заднего). Монтируется на капот и предохраняет от царапин;

· стекол и крыши. Служат для защиты от попадания воды, грязи, песка, пыли и т.д.;

· других элементов конструкции (арки колеса, обвеса и пр.). Особенно актуально в осенне-зимний период, когда на дорогах грязь и слякоть.

Молдинги для дверей и бампера изготавливают из пластмассы, а для стекла – из резины.

В свою очередь, элементы для стекол различаются по таким критериям:

1. Вид и эксплуатация:

· накладные. Крепятся посредством специальных клипс;

· полускрытые. Фиксируются при помощи скотча, имеют гребешки или углубления;

· с желобом для осадков;

· капсулированные. Предусмотрены конструкцией автомобиля, крепятся посредством горячего спаивания на заводе;

· универсальные. Подходят практически для любой машины. Минус: производятся не из натурального каучука, что негативно отражается на жесткости.

2. Охват рамы:

· четырехсторонний. Чаще всего используется на лобовом стекле, надевается на всю площадь;

· трехсторонний (исключение составляет нижняя часть. В случае с лобовым стеклом это объясняется наличием «дворников»);

· односторонний;

· комбинированный (похож на первый вид, однако представлен отдельными элементами). 

Лучшими средствами для крепления молдингов считаются цианакриловые клеи, герметики, «жидкие гвозди». 
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