Клеевой потолок

Большое количество и разнообразие выбора клеевых потолков, которые присутствуют на рынке облицовочных материалов, делает этот вид интерьера комнаты доступен каждому и приносит эстетическое удовольствие от проделанной работы. Как правило, панели клеевых потолков имеют вид квадрата либо прямоугольника из полистирола, обработанных ламинированной плёнкой, отделаны под текстуру дерева, ткани либо каменной кладки и т. д.

Преимущества клеевых потолков

Клеевые потолки приобретают огромную популярность за лёгкость монтажа, который благодаря элементарным навыкам ремонта можно установить самостоятельно и относительной дешевизны самого материала. Основа для клейки плит не требует больших требований до идеальности поверхности, в отличие от потолка, который красится обычной эмульсионной краской, и после монтажа плит их скрывает. Также из преимуществ данного вида материала служит приклеивания последнего почти к любому типу поверхности (бетон, асбестоцемент, штукатурка, кирпичная кладка, гипсовые). Кроме, готовых структурных рисунков и изображений потолочные плиты бывают под покраску, а при заделке стыков герметиком или шпаклёвкой между плитами приведёт к эффекту сплошного потолка и равномерности оттенка по всей плоскости. Благодаря материалу изготовления панелей (пенопласт, экструдированный полистирол), они имеют свойства к звуко — и теплоизоляции, что можно отнести данные качества к плюсам выбора клеевых потолков.

Способы монтажа

Хотя проведения монтажа панелей не является сложным, стоит обратить внимание на несколько советов. Для проведения работ поверхность должна быть подготовленной. От правильной разметки перед началом работ зависит конечный результат, является ошибочным начинать работу от стен или углов комнаты. Правильно работы по монтажу панелей лучше начать с натягивания по диагоналям от углов лески и в месте пересечения которых, определить центрльную точку комнаты. Через центр комнаты проводим линии от стены к стене разделив на четыре части и после нанесения сплошного тонкого слоя клея на плоскость панели приклеивают её. Можно воспользоваться как специальным клеем, так и обычным клеем «ПВА». Следующие плиты потолка клеят параллельными рядами друг к другу вдоль линий, сделанных при разметке от стены до стены. Остатки клея следует стереть чистой влажной ганціркою, по краям после підрізки плит, стыки закрывают карнизами.
