
[bookmark: _mxqp1s6oubg4]Антипирен - огнезащитная добавка для строительных материалов
Древесина и полимеры в конструкции - слабое звено в пожарной безопасности построенного здания. Проблема не решается соблюдением правил эксплуатации. Оптимальное решение - сработать на опережение, придать  легковоспламеняющимся материалам антипиреновые свойства.
[bookmark: _2z0n9my0sxio]Свойства антипирена
Строгие требования в отношении ПБ ограничивают использование легковоспламеняющихся материалов - пластмасс и т.п. Само строение молекулы органического вещества при нагреве предполагает распад на углеводороды (пиролиз), насыщенные и ненасыщенные , которые окисляются дальше с различной скоростью - происходит горение.

Свойства органического вещества изменить невозможно. Контролировать способность к возгоранию и поддержанию горения материала можно специальными добавками - антипиренами. Если изменить состав невозможно (древесина, текстиль и т. п.), используют обработку поверхности или пропитку материалов антипиренами. 
Принцип их действия основан на изоляции от огня:
· теплового излучения;
· горючего вещества;
· кислорода.

Для усиления действия  антипиренов на полимеры используют комбинации  добавок разного действия.  
[bookmark: _a2suyuvtqp6q]Антипирен для древесины
Обработка  древесины антипиренами возможна двумя способами - пропитка и окраска. Пропитку осуществляют на подготовительном этапе деревообработки, перед сушкой. Окраску - после установки деревянной детали или столярного изделия на место.

Кроме главного назначения (препятствовать горению и тлению),  обработка древесины  антипиреном
· не повышает гигроскопических свойств;
· не вызывает коррозии  металла крепежных элементов и фурнитуры;
· не осложняет столярные работы;
· не оказывает воздействие на лакокрасочное покрытие;
· не влияет на механические свойства древесины;
· совмещает антипиреновое и  антисептическое воздействие на древесину;
· должна быть долговечной;
· не представлять опасности для человека и животных.

Принимается в расчет экономическая составляющая. Для получения более высокого класса огнезащиты вовсе не требуется использовать дорогие реагенты.

Для защиты древесины используют специальные огнезащитные краски. Связующее вещество (жидкий полимер) непосредственно перед нанесением смешивают со специальным наполнителем (дисперсный порошок).
[bookmark: _z2w7taczii76]Антипирен и полимеры
Молекулы полимеров состоят из цепочек углерода и радикалов. Под воздействием внешнего нагрева начинается распад на углеводороды, которые и поддерживают горение. Химические заводы выпускают продукцию в виде полуфабрикатов - порошки, гранулы, растворы и др. Модифицировать полимерные материалы антипиреновыми добавками экономически оправдано на этой стадии.

В полимерных композициях применяют как органические , так и неорганические добавки. Различают 2 способа применения антипиренов:
· модифицирующая добавка входит в состав самого материала (инертный наполнитель);
· на полимер наносят антипиреновый слой.   

Дисперсные порошки оксидов, гидроксидов и солей используют как модифицирующие добавки. В составе полимерных композиционных материалов они способны проявить иные функции:
· антипиренов-структурообразователей;
· антипиренов-пластификаторов;
· антипиренов-наполнителей и др.

При возгорании полимеров главную опасность представляет не огонь, а токсичные продукты горения и густой дым. Решить проблему образования дыма и токсичных газов могут антипиреновые добавки. Эта проблема пока еще  на стадии исследований.
[bookmark: _kd9aq97xd4af]Антипирен для пенопласта
Легкий материал с очень низкой теплопроводностью вспененный полистирол 
промышленность производит двух видов - с добавлением антипиренов и без модифицирующих добавок. Обычный пенопласт внешне ничем не отличается от модифицированного. Его используют как упаковочный материал.

Пенопласт с антипиренами при температуре выше 80 градусов начинает оплавляться, а при 200 - испаряется.  При его разложении образуется только вода и углекислый газ. В качестве модификаторов  добавляют  замедлители горения (фосфаты и хлориды аммония и др.) и стабилизаторы. Такой вспененный полистирол для строительства  промышленность выпускает в виде термоблоков, элементов декора и др. 

