Монтаж натяжных потолков из ПВХ своими руками
Натяжные потолки из ПВХ созданы специально для тех, кто всегда и везде в тренде. Данные системы избавят от нескольких проблем одним махом: позволят замаскировать недостатки потолка, его неровности, неравномерности, искривленности, избавят от необходимости частого косметического ремонта, а также спасут от соседских потопов. Монтаж натяжных потолков самостоятельно - занятие не простое, но вполне реальное и под силу любому расторопному хозяину.

Перед началом работу, нужно обеспечить себя всеми необходимыми материалами и инструментами:
· 
· ПВХ пленка, предварительно заказана под нужные размеры;
· профиль пластиковый, либо алюминиевый;
· пушка тепловая, или же фен строительный;
· вставка или багет декоративные;
· чертеж;
· шпатель строительный;
· уровень строительный;
· шуруповерт, перфоратор, дрель;
· бечевка;
· рулетка;
· различные фиксаторы и зажимы;

     Предварительные работы заключаются в подготовке должным образом потолка, делается это с целью исключения деформации конструкции.  Рабочая поверхность должна быть тщательно зачищена, все дырки заделаны монтажной пеной; электропроводка надежно зафиксирована к имеющемуся потолку. Основное требование к монтажной площадке – ее пустота.

Далее с помощью строительного уровня и бечевки, согласно предварительному чертежу прокладываем ровные линии по периметру. По получившимся линиям нужно прикрепить профили, для этого использовать перфоратор, шуруповерт, имеющиеся метизы.

Следующим этап состоит из температурного воздействия на полотно. Для этого нужно прогреть комнату до 50-60 0 С, снять упаковочный материал с пленки, развесить по углам посредством предварительно установленных зажимах. Начинать нужно с так называемого «базового угла», поставщик материала его отмечает, когда подгоняет полотно под индивидуальные размеры.Теперь нужно поднять температуру воздуха рабочей зоны до 70-80 0 С. Цель данной манипуляции – добиться большей податливости материала. И начать надежно закреплять пленку в профилях, одни за другим снимая фиксаторы.

Чтобы натяжные потолки полностью удовлетворили эстетические требования, на финише нужно украсить новый потолок багетом, либо специальной декоративной вставкой.
