[bookmark: _GoBack]Покраска радиаторов отопления
В нынешнее время радиаторы отопления не только выполняют функцию обогрева помещения, а и выступают неотъемлемой частью самых необычных дизайнерских решений. Одним из вариантов для оформления прибора является его покраска. Этот процесс дает возможность перевоплотить устаревшие, потерявшие внешний вид радиаторы в абсолютно новые изысканные детали интерьера. 
Независимо от выбора красящего состава, существенным моментом является подготовка поверхности перед его нанесением. Важно помнить, что в предварительной очистке неровностей и загрязненных участков нуждаются не только старые, но и новые радиаторы. Поверхность батареи требуется тщательно зачистить, вымыть, а затем обезжирить. Если отсутствует большая часть старого покрытия, то покраска прибора требует особых подготовительных работ с применением щетки с железным ворсом или специальной жидкости для смывки, в состав которой входит щелочь. 
Выбирая краску для радиаторов отопления, рекомендуется внимательно изучить все ее характеристики.  Главными качествами, которыми должно обладать красящее вещество являются однородность структуры, износостойкость, устойчивость к коррозии и высоким температурным воздействиям (80-90°С). По советам специалистов, для окрашивания батарей отлично подойдут разные виды соответствующих эмалей, отличающихся между собой техническими особенностями. Например, акриловая эмаль на водной основе не имеет неприятного запаха, быстро сохнет и придает изделию глянцевый блеск. При применении краски с растворителем в составе, отпадает необходимость грунтовать поверхность. Алкидные эмали со временем тускнеют и характеризуются довольно продолжительным неприятным запахом при высыхании, однако обладают стойкостью к истиранию и большим количеством оттенков.
[bookmark: 3]После надлежащей обработки поверхности радиатора, необходимо вскрыть ее грунтовкой, обладающей антикоррозионным эффектом. Это помогает краске лучше сцепиться с отопительным изделием и защищает его металлические элементы. От правильности нанесения грунтовочного слоя зависит теплоотдача прибора. 
Процесс окрашивания удобнее начать с верхней части изделия и постепенно продвигаться вниз. Вначале красятся внутренние стороны, потом – внешние. Такие действия предотвращают попадание капель на уже покрашенную поверхность. Краску рекомендуется наносить на холодные батареи в два тонких слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. 

