Качественный монтаж кровли под ключ – с мастерами от pilo-material.kiev.ua
Вы строите дом или другое нужное сооружение, поэтому ищете хороших помощников, исполнителей проекта.  Фирма «FELIX BRUS» готова предоставить такие услуги, а также может заняться поставкой стройматериалов на объект. 

Мы сделаем монтаж кровли под ключ по современным требованиям. Если вы решили начать сотрудничество с фирмой, то можете рассчитывать на исполнение таких работ: 
· проведение предварительных замеров на объекте;

· составление перечня нужных материалов, приблизительная оценка их стоимости и расчет цены услуг;

· закупка строительных материалов и транспортировка их к объекту;

· демонтаж, ремонт, реконструкция крыши;

· установка кровли из металлочерепицы, битума, шифера, натуральной черепицы, ондулина и других материалов;

· установка или ремонт водоотливов.

Как выбрать нужные материалы для кровли
Монтаж кровли под ключ – это работы, которые, как правило, делают раз на долгий период времени. Поэтому хозяева стараются приобрести качественные материалы и быть уверенными в правильной их установке. 

О том, что цена должна соответствовать качеству, говорить не приходится. И так понятно. Но как определить, соответствуют ли эти показатели, если не разбираетесь в стройматериалах?  Внимательно читайте советы от pilo-material.kiev.ua и будете уверенными в своем выборе. 

На рынке есть множество предложений от различных поставщиков и фирм. Цвета кровельного материала – вот на что обращают внимание заботливые хозяйки, а хозяева думают о прочности, долговечности и надежности продукции. Пред тем, как покупать металлочерепицу, шифер или ондулин, подумайте о климатических условиях региона. Также, если идет речь о выборе цвета материала, стоит подумать о сочетании цветов, например, крыши и забора. Не всегда яркость цвета – лучший показатель красоты и качества материала.

Современные кровельные материалы должны исполнять такие функции:

· Безопасность и надежность. Поскольку крыша подвергается постоянному воздействию атмосфеных осадков, давлению снега, силе ветра, она должна иметь сильную, хорошо установленную основу.
· Тепло-, гидро-, шумоизоляция. Для сохранения тепла в доме в холодное время года, защиты от воздейтвия конденсата, устанавливают тепло- и гидроизоляционные элементы. Кроме того кровля должна иметь звукоизоляционные свойства.
· Эстетичность. Внешний вид кровли должен сочетаться с общим видом сооружения и ближайших домов. 

Статус: 2094 сбп, 100% по Текст. Ру. К оплате -41 грн.
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KauecTsenHuii MOKTEX KDOSTH 107 KoM — C MacTepavh oT pilo-material Kiev.ua

B CTDOWTE [10M W IDYTOE HYXHOE COOPYKEH¥e, TIO3TOMY MULETE XODOWWX IOMOLLKWKOS, UCTORKUTENe MpOeKTa, OMpHa <FELIX BRUS» roTosa
PRAOCTRBHTS TaKNe YCTYT, & TaKKE MONET JAHATSCA NOCTGEKOM CTDOINGTEPUATOR Ha 06LeT.

Mas Crlenaem MOKTEX KDOSTH 0T KNoM 10 COBPeMesisM TDEBOZHWAM, ECTM B DELIWTI HEATS COTDYAHUIECTBO C GDMOT, TO MOKETE PACCAMTHBATS Ha
Weonen e Taki paGor:

nposenesvie npegsapiTensHs 3avepos alllobuecre; cocrasnenvie nepeuns HyxuxllNETEDEN08, MPUBIMSUTENEHSR OLIEHK3 VX CTOMMOCTY 1 DacdeT
UeHsl YCnyT; 33Kynka cpowTensHux MaTepyanos IBTDaHCTOPTUPOBKE X K OGLEKTY; IEMOHTEX, PEMOHT, PEKOHCTRYKUMA KDSILM; YCTaHOSKA KpOBTM 13
e, WG 2, wibepa, Hatypansoi uepenusi, MMM 1 ADYTVX MITEDUAOR; YCTAHOBKS W PEMOKT BOM0OTIMBOR.

KK B6paTS HyXHbie MaTEDHaIo A5 KDORTA

MOKTaX KPOBIW 1R K04 — 370 PaGOTs, KOTOpe, KK NP3BYNO, AGTIOT P33 Ha AOTTHI NepUOR Bpemer. o3TOMY X037683 CTapIITCA MPHOBPECTH
KaUECTBeHHbie MITEpHaTs U BT YBEPeHH-IMH B MPaSHITLHOTt X YCTaHOBKe.

O oM, 4T0 UeHa AOTK'Ha COOTBETCTE0BATS KAECTBY, FOSOPHTS He MDHXOZVTCA. U TaK NOHFTHO. Ho KaK OnpeqeniTs, COOTRETCTEYioT il 3T MoKzsaTe,
ecnW He paSGDaETECs & CTDORM:TEDYaNaX? BHUMETENsHO U TaiiTe COBeTs o plo-material Kev.ua n Gyzere yaepeH&ivi & Cavem EuiGope.

Ha PLHKE €CTl> HHOXECTB0 MPEATOXeHUTi OT PI3UUHBIX NOCT3BLUNKOB 1 GHPH. LISET3 KpOBEALHOTO MITEpHAIa — BOT Ha 4TO OBPAIAIT BHHMasHe
3360TTMBRIe X03AViKY, 3 X037€B3 AYVBIT © MPOSHOCTH, HOTOBEHHOCTH ¥ HIAEKHOCTH MDOAYKLW. Mpea Tew, Kak nokynaTs ETSNONERENN, cep vni
B, roayvaiiTe o KNMMATVHECK/X YCTOBUAX Pervoa. TaKe, ecTvt WaeT peds 0 8560pe LSETa MaTepyana, CToVT MOAYMATS 0 CONETaHHM LBETOS,
HaDAMED, KDL 1 326002, He BCEra APKOCTS USETa — Myuwui NOKaSaTens KDACOTH M K2UECT33 MaTepuanz.

‘CoBpementsle KpOBETsHLE METEpaNS! AOTKHS UCTIONHATS T2kHE OYHKLA:

Be30NACHOCTE 1 HAAEKHOCTS. M1OCKOMLKY KL MIOASEPr3eTCH MocToRHHoMY Boagelicravio HNBEBENENINoC3AK08, A38NeHIO CHer3, CAne BeTPa, oHa
‘Romxa umeTs cunsiiyio, xopouolllycrasoeneryio ocsosy. SN, M, wywouzonsuvs. [1nA coxpares Tenna 8 fove 8 xonogwoe epevsilirona,
sauyime: o7 BEEHEINEN <oaercaTa, ycrawasnvsaior (BN v rwaponsonauvonuielllanenes Ty, Kpowe TOTO KpOBNA AOMXHA MMETL 3BYKONSOMALYOHHSIE
Ca0/icT8a. ScTeTiHoCTs. BrewAIEVA KPOBTM AOMXEH COHETaTECH € 0BLUAM BAZOM COOPYXEHHS M GMVKEMILIX AOMOB.
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Кровельные работы цена – информирует pilo-material.kiev.ua
В сложном и кропотливом процессе кровельных работ очень важно соблюдение технологии строительства. При неправильном монтаже кровли она не будет выполнять свои главные функции – гидроизоляции, теплоизоляции и шумоизоляции. Чтоб избежать возможных проблем, стоит обращаться к проверенным специалистам. Соответственно, надежные фирмы дают гарантию, и в случае протечки крыши или других неполадок, немедленно их устраняют.

Договариваясь с мастерами о роботе, важно согласовать условия, цену и срок ее исполнения. И так, за что вы платите и сколько.

1. Подготовительные работы.

Если у вас уже есть проект кровли, мастера смогут просчитать количество необходимых стройматериалов. Важно учитывать, что кровля – это не только покрытие крыши сооружения. Это и несущие деревянные конструкции, которые придают форму крыши, а также перекрытия для крепления покровельного материала.

К подготовительным работам относятся монтаж стропильной системы, мауэрлата, обрешетки, утепление, гидроизоляция. Цена - от 10 до 50 грн за квадратный метр каждого этапа работы.

2. Монтаж кровли из металлочерепицы, шифера или другого материала

На этом этапе вы уже наблюдаете завершение строительства дома или ремонта крыши. Материал для кровли, который вы выбрали, имеет свои особенности монтажа. Например, прочная и красивая металлочерепица требует тщательной внимательности при укладке стыков. А легкий профнастил укладывают внахлест с учетом уклона крыши. Если уклон небольшой, потребуется использование герметиков. Цена на укладку профнастила значительно ниже. Мягкие кровли из битумных рулонов раскатывают и закрепляют методом наплавления. Стоимость таких работ – от 50 до 80 грн.
3. Установка водоотводов.

Наличие водоотводной системы существенно увеличивает срок службы кровли. Если процесс монтажа кровли завершили, мастера приступают к установке водоотливной системы. Эта работа требует старательности и определенных расчетов. Мастера должны определить систему дренажа – линейную или точечную и с учетом уклона обеспечить правильное попадание воды в водосборник. Цена этой кровельной работы – 60 грн за погонный метр.

4. Сопутствующие услуги.

В процесс монтажа кровли под ключ входит при надобности: подшивка фронтона, монтаж мансардных окон, укладка армированного пояса, демонтаж и монтаж строительных лесов. Цены на эти услуги – от 10 до 500 грн за метр.

   Подробную информацию по теме кровельные работы цена можно узнать на сайте pilo-material.kiev.ua и от сотрудников фирмы «Феликс Брус». 
Статус: 2179 сбп, 100% по Текст. Ру. К оплате – 43 грн.
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Kposense paGors) Ler — ybopmiipyer pilo-material iev.uz
B CHOXH0M 1 KPOTOTTAE0M TPOLECCe KpO3ENIsHelX DABOT e B2XH0 COBTIOREHVE TEXHONOTVY CTPOVTEN-CTE. TpH HeNpaSHTSHOM HOATEXE KDOBTY OKa
He GyET BMOTHATE CBOM TaBHIE YHKLIA — TWADOASONALIAM, TENTOUZONSLIAM W LIYMOKSOMALI, STOG WSGEXETS BOSMOXsX TPOBTEM, CTONT
‘OBBILATSC K TPOSEDEHHSIM CeUNCTaN, COOTSETCTaEHHO, HaexHsie GYpHSl A3KT F2D3HTI, 1 8 CAYuae MDOTEUKI KDL W1V ADYTVX Henon3aok,
HEMEATeHH0 1 YCTPaHROT.

[0r0BpHBAC C MACTEDaMM 0 POBOTE, B3O COMNACORATE YCTOBHS, LEHY  CDOK €€ MCTOMHEHHA. 1 Tak, 32 3T0 Bl MNATHTE W CKONEKO.
NogroTosHTenssie pa6OTs.

ECM Y 5aC YXe eCTh MDOeKT KDORIMW, MACTEDa CHOTYT MPOCHHTAT KOMVHECTBO HEOGXOMMBX CTDONGTEpUATOR. BaXHO YSHTSEATS, UTO KDOBIS — 310 He
TOMKD MIOKPTHE KPBILM COOPYXeH. 3TO  HECYLIE ASDEBHHSIE KOHCTDYKLUAM, KOTOPLIE MPHAZIOT (OPMY KPBILIH, 2 TAOKE MEPEKPAITYR AMA KDEnTeH
SRBSESNGN ovepviana.

K MOaroTosHTENsHsiM paGOTaM OTHOCATC MOHTEX: CTDOMMTISHOI CHCTeMsI, MaY2paTa, OBPeLIeTKH, YTennere, rMapovzonsLs. Liewa - oT 10 A0 50 1o 3a
KEADaTHIA METD KEX0rO Tana paGOTs.
Mowrax kpoeny > HERNOMBRENUNE M. bepa v ADYTOro MaTeDHana

Ha STOH 3Tane 5 yXe HAGTIGLZeTe 333ePLLeH/E CTPOTENCTa3 AOMS YK DEVOKTS KpLL. METEpyan AT KpOSTH, KOTOpL sl 85693, UiieeT Caon
0COBEHHOCTY MOHTEK3. HATDINED, MIPOCI<25 1 KDACHB35 HETATITONEDenyLa TDEGYET TLIETeNLHOT SHINGTENEHOCTH NPH VKITaAKe CTSIKCS. A e
ESRBREER v+n=1-/5310T BHXNECT C YHETOM YKIOH3 KpuiLi. ECTV YKTOH HeBONsw0f, MOTDEBYTCA VCTIoNk3083H#e repHeTvkoa. Lieka Ha YKIZAKY
NIPOHACTINE 3HaUWTEN&HO HiDKe. MATKUE KDOBM U3 GHTYMHeIX PY/IOHOB PACKaTBaIOT U sakpennsiaT metogom SHISHMERN. CromocTs Takvx patot — oT
5020 80 1.

YeraHosiz e0n0oT=0R08.

Hariii BOR0OTSOR407t CUCTeNs CYLLECTEEHHO YBEMI4/336T CPOK CryKGs KpOBY. ECTH MPOLISCC MOHTEXE KPOBV S38EpLINTH, MaCTEpS MpACTYNaIT K
YCTas03Ke B0400TIVEHOR CHCTeMs. 72 DAGOT TDEBYET CTaATEMLHOCTH i OTpeJenesX PACHET0s. MACTeDa AOTK! OMDEACTHTS CUCTEMY APEHaKa —
TUliYi0 WA TOMENHYIO  C YHETOM YKTOHE OGECTEHHT MDABHTHOR MONaRAME B0 B B000CGOPHK. Lieka 57O KpOBenH0/f PaGOTS! — 60 1Dk 33
OrOHHLIA METD.

‘Conyrerayioue yanyri.

B MDOLECC MOHTEXE KPORIA 17 KIK0K EXOBMT DM H30GHOCTH: NOZLIMEKA (DPOHTOH3, MOKTEX MEHCADAKX OKOH, YKNGEK2 2DMADOBZHKOTD NORC,
REMOHTE 1 MOKTX CTPOVTeNHsX <08, Liet 2 3Ty YEAyTy — oT 10 70 500 rpH 32 Herp.

TI0APOGHYI0 M-GOpMaLIAO 10 Teme KDOBENHie PBOTH Liewa MOKHO YaH4aTs Ha Caire pilo-material Kiev.ua 1 OT COTPYAHVIKOB (UpMS! <DemC By |
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