Резка проемов и усиление их металлокаркасом в Красноярске
	Бывают моменты, когда при перепланировке квартиры возникает потребность в увеличении дверного проема или создании его в новом месте. В таком случае необходима алмазная резка проемов, а также металлокаркас для усиления конструкции стены. Эти работы очень ответственны и их должны выполнять только профессионалы с большим практическим опытом, так как работа с несущей конструкцией чревата тяжелыми последствиями.
	Если вам нужно произвести такие работы в Красноярске и регионе, то советуем вам обратиться за помощью к компании «Альбион».
Этап первый – согласование
	Перед началом работ нужно получить в БТИ соответствующее разрешение, для этого вам понадобиться:
· проект выполнения работ, если предвидится работа с несущими стенами;
· эскиз, в случае работы с внутренней перегородкой.
	Во втором варианте проблем значительно меньше, так как резка проемов в такой стене не является серьезным мероприятием. А вот с легализацией проведения этого процесса в несущей стене придется побегать. Но если вам некогда этим заниматься и вы знаете цену своего свободного времени, то компания «Альбион» может сама выполнить эту «грязную» работу. 
Демонтаж
	Нужно сказать, что это мероприятие происходит не только при перепланировке, но и в вынужденном случае, когда стена начинает крениться на сторону. Но даже второй вариант не снимает с вас бюрократической нагрузки. 
	Алмазная резка проемов в Красноярске выполняется специальным инструментом. У него нет вибрации и большого количества пыли при работе, он абсолютно безопасен для стен. Этот процесс удаления куска стены выполняется в соответствии с планом работ, который утвердили в БТИ. Отклоняться от него ни в коем случае нельзя.
	Сам процесс имеет приблизительно такую последовательность:
· оббивается штукатурка с обоями в месте создания нового проема;
· обесточивается электросистема и удаляется проводка в месте, где планируется работа;
· процесс расширения или создания дверного проема.
Создание металлокаркаса в Красноярске
	Металлокаркас нужен для того, чтобы перебрать на себя нагрузку удаленного участка стены. Он может быть таким:
1. швеллер в один ряд. В п-образный проем устанавливается металлоконструкция и крепиться на анкерах. Выбор швеллера зависит от толщины стены и указан в плане проведения работ;
2. уголок внахлёст на стены. Такая конструкция будет плотно прилегать к стенам и их фиксировать;
3. сочетание двух предыдущих методов в одном.
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