Варіант №__
Вихідні дані:
	Опір R1, Ом
	40

	Опір R2, Ом
	20

	Індуктивність L1, мГн
	50

	Індуктивність L2, мГн
	60

	Ємність C1, мкФ
	30

	Ємність C2, мкФ
	40

	Напруга UmВХ, В
	12

	Φвх, º
	-20

	f, Гц
	120

	
	



Задана електрична схема:
[image: ]



1.1. Розрахувати загальний опір електричного кола
Розрахуємо кутову швидкість:

де f – частота мережі, що становить 120 Гц.
[bookmark: _GoBack]Запишемо значення напруги:

Розрахуємо опори реактивних елементів:
Індуктивні опори:


Ємнісні опори:


Отже, схема набуває вигляду:
[image: ]
Розрахуємо загальний (еквівалентний) опір електричної схеми склавши схему до одного єдиного опору.
Еквівалентні опори двох паралельних опорів:


Еквівалентні опори двох послідовних опорів:

Отже, схема набуває вигляду:
[image: ]
Еквівалентні опори двох паралельних опорів:


Загальний еквівалентний опір електричної схеми дорівнює:


Еквівалентний струм:
	

	[image: ]


Складемо рівняння за законами Ома та Кірхгофа та визначення падіння напруги на елементах електричного кола і струми, що через них протікають, при дії на вході гармонічної ЕРС.
Складемо рівняння за законами Кірхгофа для електричної схеми, що має наступні напрямки руху:
[image: ]
Складемо рівняння для вузлів:
Вузол А: 
Вузол Б: 
Вузол В: 
Складемо рівняння для контурів:
Контур І: 
Контур IІ: 
Контур IIІ: 
Контур IV: 
Розрахуємо струми в кожній вітці схеми:



Еквівалентний струм двох віток:





Розрахуємо падіння напруги на кожному елементі схеми:






Складемо баланс потужності:



Оскільки, потужність джерела енергії дорівнює споживаній потужності елементами схеми, можна зробити висновок, що баланс зійшовся і розрахунок вірний.
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