Теплый пол
Наличие теплого пола в доме — это всегда приятный бонус. Он дает возможность ходить босиком даже после душа и не опасаться, что поиграв на полу, ребенок подхватит простуду. Теплые полы все чаще можно встретить в современных квартирах. Подогрев пола может быть двух видов: водяной и электрический. Прежде чем начать установку пола нужно определить, какой из типов подходит вам больше. Давайте подробнее рассмотрим особенности обоих типов и нюансы самостоятельной укладки.
Электрический подогрев пола
Для подогрева пола при помощи электричества, разработано три вида тепловых проводников: кабельный, кабельный с армирующей сеткой и пленочный. Для каждого из этих видов используют разные способы монтажа. Мы рассмотрим их после того, как определим список необходимых инструментов.

Для самостоятельной укладки электрического теплого пола вам понадобится:

· система подогрева пола (количество которое нужно для вашей комнаты);

· провода для соединения;

· различные крепления;

· термодатчик и регулятор;

· устройство контроля мощности;

· кабель для заземления.

Начинают монтаж пола с рисования плана на бумаге. Создавая план, учитывайте расположение мебели и бытовых приборов. Элементы теплого пола нагреваются равномерно и далеко не каждый элемент обстановки выдержит постоянное влияние высоких температур. Также разметьте схему подключения пола к питанию. После нанесите те же разметки непосредственно на пол комнаты которую вы утепляете. Можно приступать к монтажу.

В первую очередь тщательно очистите поверхность пола и проложите гидроизоляцию. Чтобы удержать тепло в помещении, предусмотрите слой теплоизолирующего полотна.

Следующий шаг будет зависеть от типа электрического пола. Кабельный пол можно монтировать прямо в стяжку пола. 

Если вам не хочется тратить лишние силы на длительные работы, приобретайте пленочный подогрев. Его можно монтировать под ламинат или плитку. Это обойдется дороже, но значительно сэкономит вам время.

Тщательно проверяйте все подключения и изоляцию на целостность, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем.
Гидравлический подогрев
Способ подогрева пола водой более сложный в установке, но служит значительно дольше чем электрический. Главным условием для укладки этого типа теплого пола — это тщательная гидроизоляция поверхности на которую пол укладывают. Для самостоятельного монтажа вам нужно приобрести:

· котел для нагрева воды с насосом;

· трубы для разводки;

· трубы для укладки теплого пола;

· система настройки и регулировки нагрева.

Трубы укладываются на расстоянии до 30 см друг от друга. После укладки трубы присоединяют к системе настройки, а потом к котлу. После этого можно начинать заливать стяжку. Такой пол прослужит вам долгое время без перебоев.

Освещение в квартире
Ни один современный дом не обойдется без электрического освещения. Количество различных осветительных приборов поражает. Самые различные формы и материалы для лампочек, светильников, люстр и торшеров позволяют выбрать освещение под стиль своей квартиры. Можно заказать проведение освещения у мастеров электромонтажа. Но современные приборы позволяют самостоятельно устанавливать освещение в своем доме. Мы поможем вам ознакомится с основными приемами подведения освещения в комнате. 
Основные шаги монтажа освещения
Первым делом сделайте схему подключения проводов к сети. Для этого лучше проконсультироваться с профессионалом, чтобы не допускать фатальных ошибок. Продумайте расположение выключателей, люстры и розеток по комнате. Согласно чертежу приобретите необходимое количество провода. Самым универсальным считается провод с сечением 1,5 кв.мм. Он выдерживает достаточную нагрузку, чтобы быть безопасным для жилого помещения. 

Первым делом монтируют выключатели. Они подключается обязательно к фазовому проводу. Это важное условие, так как в случае замены перегоревшей лампочки, оно защитит вас от удара током. После выключателей смело можно подключать светильники. Проще всего монтировать точечные светильники. Достаточно соединить провода с контактами и вставить отдельные элементы в заранее подготовленные отверстия в потолке или стенах.

Классическую люстру подключить несколько сложнее. Для нее нужно подготовить специальный крючок в потолке, или закреплять основу дюбелями. Принцип крепления проводов один и тот же для всех типов освещения. Фазовый провод крепят к дальнему краю патрона. В принципе светильник будет работать при любом подключении, но если фаза будет подведена непосредственно к патрону, есть риск короткого замыкания или поражения током кого нибудь из жильцов. 

Настенные светильники вешают на гвозди или дюбеля. Они могут быть как со скрытой проводкой, которую монтируют в стену, так и с открытой. Открытый провод просто подключают к розетке. 

При правильном расположении всех элементов освещения вы получите вполне безопасное помещение с равномерным светом. Самостоятельный монтаж позволяет выбирать тип светильников, количество и стиль освещения по своему вкусу.

Барная стойка в доме своими руками
Барная стойка непременно украсит любое жилье. Будь то квартира, частный дом или загородная дача. Изготовление этой стильной вещи не такое сложное дело как могло бы показаться. Можно выбрать несколько вариантов изготовления стойки:

· собрать каркас из дерева и обшить его планками или гипсокартоном;

· заказать готовую стойку и вмонтировать ее в выбранном месте;

· убрать часть стены (не несущей) и совместить две комнаты при помощи барной стойки.

Самым простым решением будет покупка готовой стойки. Но если вы хотите стать обладателем уникального элемента интерьера, выбирайте два других варианта.
Стойка на каркасе
Для изготовления каркасной стойки, вам понадобится:

· деревянные брусы различного размера:

· листы гипсокартона или ДСП;

· рулетка;

· уровень;

· шуруповерт;

· пила;

· шлифовальные инструменты;

· лак или краска и кисти.

Начните работу с разметки места и размеров будущей стойки. Воспользуйтесь уровнем и рулеткой для этих целей. Стандартная высота стойки 110 см, но вы можете подобрать свою высоту. Форма стойки тоже будет зависеть от вашего пожелания. Наметив необходимые размеры, приступайте к сборке каркаса. Пила поможет вам поправить деревянные брусья до нужных размеров. Самые крупные бруски будут составлять основу стойки. Более мелкие станут перемычками и основами для полок. 

Собрав каркас, разместите его в выбранном месте и закрепите при помощи металлических уголков. После этого начинайте обшивать каркас облицовочными материалами. После их можно будет покрасить или покрыть лаком. Стойку можно использовать по назначению сразу же после высыхания покраски.
Стойка из стены
Прекрасным вариантом для барной стойки станет демонтаж части стенки между кухней и гостиной. Такое решение освежит интерьер и сделает его неповторимым. Несмотря на довольно сложное звучание, сделать барную стойку из стены довольно просто. Главной сложностью станет разборка части стены до необходимой вам высоты. После этого оставшуюся часть обшивают деревом и красят. Сверху можно расположить держатели для бокалов и бутылок. 

Изменяйте внешний облик своей квартиры с помощью необычных решений. Барная стойка с высокими стульями и небольшим погребком для вина станет запоминающимся и необычным элементом для вашего дома.
