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Гидроизоляционные работы
Одним из самых важных этапов в строительстве являются работы по гидроизоляции. Когда при возведении объекта такой этап игнорируется или ему уделяется недостаточно внимания, то влага и подземные воды будут проникать в стены, фундамент и в кровельные материалы. Без гидроизоляционных работ строительный объект быстро разрушается. Сырые подвальные помещения, протекающая кровля, ржавеющие коммуникации свидетельствуют о том, что услугам гидроизоляции отводят малозначительную роль при возведении новых объектов. А применение материалов невысокого качества приводит к утрате из защитных свойств уже через пару лет.
Виды технологий
Выбирая технологию, наши специалисты обязательно учитывают строительные нормы и своды правил на гидроизоляционные работы. До 2017 года все специалисты руководствовались СНиП 3.04.01-87 на гидроизоляционные работы – актуализированная редакция этого документа представлена в виде СП 71.13330.2017. В этих правилах представлены требования к отделочным и изоляционным покрытиям, подготовке поверхностей и к защите строительных конструкций.  Также актуальной нормативной базой являются СП 122.13330.2012 на гидроизоляционные работы в строительстве, выполняемом в метрополитенах, ж/д, автодорожных, гидротехнических тоннелях. 
От способа использования работы по устройству гидроизоляции разделяются на такие виды:
· Обмазочная гидроизоляция – битум или другие материалы, в которых он содержится, наносится как защитное покрытие от осадков и влаги снаружи (на фундамент или плоскую крышу), а внутри используется в помещениях с высокой влажностью. Доступна по материалам и стоимости. 
· Оклеечная гидроизоляция – используется как дополнительная защита для мелкозаглубленных фундаментов. Применяется плитка, рулоны, полотно на основе рубероида, стеклоизола и других подобных материалов. В основном приклеивается битумной мастикой.
· Цементная проникающая гидроизоляция – состоит из цемента, песка и химдобавок. Применяется на оштукатуренных стенах, фундаментах и в подвалах. Проникает в бетон на глубину до 30 см.
· Инъекционная гидроизоляция – может состоять из различных смесей (цемент с песком, силикатные материалы, эпоксидные полимеры, вспенивающиеся смеси), выбор которых зависит от поставленных задач и материала поверхности. Преимущество – использование при любой температуре независимо от материала основания, заполнение всех пустот и щелей при помощи инжектосистемы.
Материалы, технология проводимых работ зависит от типовых узлов, требующих устройства гидроизоляции:
· примыкание стены с полом;
· трещины и швы бетонирования;
· напорные течи;
· вводы коммуникаций;
· технологические отверстия при креплении опалубки;
· капиллярный подсос бетонного основания и пористой стены;
· деформационные и температурные швы;
· бетонные блоки ФБС;
· монолитный пол;
· кирпичная стена;
· монолитное перекрытие;
· пустотные плиты.
Оборудование
Наша компания использует современное оборудование, машины и профессиональный инструмент по гидроизоляционным работам. В зависимости от технологии гидроизоляции, внешних условий, температурного режима, используемого материала применяются различные инструменты и машины для гидроизоляционных работ:
· насосы, пистолеты, химические анкеры для инъекционной технологии;
· шлифмашины и перфораторы;
· строительные фены;
· кровельные, пропановые горелки;
· эл. топор, предназначенный для рубки пластика;
· аппараты для сварки и термосплавки.
Услуги и материалы
В нашей компании работают только опытные сотрудники, которые не только знают и умеют применять современные материалы и технологии проведения гидроизоляционных работ, но и строго соблюдают СНиП и ГОСТ.  Нашей главной задачей всегда остается соблюдение техники безопасности и технологии работ по устройству гидроизоляции. 
В большинстве случаев наши услуги – это целый комплекс работ, обеспечивающих влагозащиту объекта и снаружи, и с внутренней части. Мы подготавливаем объект, выбираем наиболее эффективную схему выполнения гидроизоляционных работ, подбираем материалы и способ их нанесения. Используем только качественные и надежные материалы для устройства гидроизоляции, которые долгое время сохраняют свои характеристики, безопасны при последующей эксплуатации и выдерживают высокие механические, химические нагрузки. 
Цены на гидроизоляционные работы
В различных регионах расценки на гидроизоляционные работы отличаются. Наша компания готова предложить выгодные цены для каждого заказчика. Стоимость гидроизоляционных работ зависит от таких факторов:
· тип объекта, его конструктивные особенности и площадь (фундамент, подвал или фасад);
· сложность выполнения работ (в гидроизоляционных работах цена за 1м2 определяется сложностью доступа к поверхности – для фасада потребуется привлечение промышленных альпинистов, для фундамента здания, которое сдано в эксплуатацию – выемка грунта);
· степень увлажнения, потоки или напор вод, действующий на объект;
· вид материалов, которые необходимо обрабатывать;
· характер увлажнения (регулярное, периодическое, сезонное).
При анализе каждого из этих факторов определяется схема и последующая цена гидроизоляционных работ. На итоговую сумму влияет сложность проводимых операций, вид и объем используемых материалов. 







