Алмазное сверление (бурение) применяется для получения идеально ровных и круглых отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, скальных породах, асфальтобетоне. Технология используется на крупных строительных объектах и в процессе ремонта и перепланировки квартир и коттеджей. Это самый быстрый способ получения отверстий в бетоне. Метод имеет альтернативу в виде использования ударного инструмента, но обладает бесспорными преимуществами. Да и цены на алмазное сверление отверстий в бетоне (в Екатеринбурге) достаточно скромны.
Сферы применения алмазного бурения
Алмазное сверление бетона и других материалов применяется:
· При прокладке разного рода коммуникаций.
· При монтаже анкеров.
· Для постармирования бетона.
· Для взятия проб твёрдых материалов.

· В процессе монтажа ограждений.

· В качестве вспомогательной операции при резке проемов.
· В качестве альтернативы алмазной резке в тех случаях, когда это необходимо.
Алмазное бурение стен, фундаментов и плит перекрытий незаменимо и в некоторых других случаях.
Преимущества алмазного бурения

Алмазное сверление отверстий в бетоне и железобетоне выигрывает в сравнении с бурением перфоратором по ряду причин.
· Результат – идеально круглое отверстие.
· Возможность высверливать отверстия большого диаметра. Чтобы справиться с аналогичной задачей, используя перфоратор, нужно проделать несколько операций. При этом в альтернативном случае результатом будет неровный контур.
· Отсутствие вибраций и ударных нагрузок. Алмазное бурение отверстий не приводит к возникновению трещин, материал вокруг места сверления сохраняет целостность.
· Бурение (сверление) бетона – относительно бесшумный и чистый процесс. При необходимости возможно полное отсутствие грязи.
· Возможность высверливать ровные отверстия под углом.
· Возможность работать с более прочным и армированным материалом.
· Облегчение труда оператора. Это один из факторов, ускоряющих работу.
Оборудование и процесс сверления
Алмазное бурение бетона выполняется, в частности, с помощью профессиональной установки алмазного бурения Cedima P-3000. Оборудование рассчитано на отверстия диаметром 18-400 мм. Непосредственно отверстия формируют алмазные коронки. Максимальная глубина составляет более двух метров – столь высокий результат обеспечивается системой переходников. Сверлильная машина Cedima P-3000 – высокоточный аппарат, регулируемые ползуны салазок которого ответственны за отсутствие вибраций. Профессионалам известно, насколько сложно работать с высокооборотистым сверлильным оборудованием. Наши сотрудники обладают большим опытом работы с установками алмазного бурения отверстий в бетоне и прочих материалах.
Бурение отверстий в бетоне алмазным инструментом по определению сопровождается малым количеством пыли и грязи. Дополнительная комплектация установки позволяет сверлить отверстия диаметром до 161 мм даже в условиях чистовой отделки. За это отвечает система сбора шлама и охлаждающей воды.
Расценки на алмазное бурение в Екатеринбурге зависят от материала, диаметра и глубины отверстия и условий, в которых выполняется процесс сверления. Цена на бурение отверстий в стенах может зависеть, кроме прочего, от доступности обрабатываемого участка. В любом случае, стоимость алмазного бурения бетона в Екатеринбурге, благодаря опыту наших специалистов, соответствует разумным ожиданиям.
Звоните, и мы обязательно проконсультируем вас. А при необходимости, избавим от бумажной волокиты, связанной с проектом.
