
Опис
Рушникосушка Laris Атлант Преміум П12 500х1200

   Компанія Laris за більш ніж 20 років на ринку зарекомендувала себе як одного з найкращих виробників рушникосушок. Компанія спеціалізується на металопрокатній продукції та виробах з високоякісної нержавіючої сталі. Laris виробляє велику кількість моделей водяних та електричних рушникосушок сучасного дизайну по оптимальним цінам, що відповідають усім технічним вимогам та міжнародним стандартам якості. 
   Laris Атлант Преміум П12 500х1200 -  електрична сушка для рушників з безліччю переваг: наявність енергоефективної системи опалення та використання до 40% менше електроенергії, ніж аналогічні продукти; автоматичний режим підтримки температури, що робить використання сушки більш комфортним. Крім того, рушникосушка цієї моделі має систему протипожежного захисту, яка запобігає пожежам у разі перегріву сушки для рушників. 
Рушникосушка Laris Атлант Преміум П12 500х1200 має стильний зовнішній вигляд і чудово підходить для будь-якого інтер'єру. 
Купити Laris Атлант Преміум П12 можна з лівим або правим підключенням для більшої зручності!

Виготовлення
  Сушарка для рушників Laris Атлант Преміум П12 виготовляється з нержавіючої сталі AISI304. Матеріал має високу тепловіддачу та стійкість до:
утворення корозії
механічних пошкоджень
хімічних добавок у воді
перепадів тиску в системі
Електрична рушникосушка зроблена у вигляді драбинки з горизонтальними перекладинами, що дозволяє сушити відразу декілька речей.

Принцип роботи електричної рушникосушки
 Laris Атлант Преміум П12 має сухий нагрівальний елемент у вигляді гріючого кабелю,   який нагрівається під впливом струму всередині сушки. Прилади даного типу відрізняються тривалим терміном експлуатації та більш комфортним використанням. 
 
Переваги рушникосушки Laris Атлант Преміум П12

Рушникосушка цієї моделі має свої переваги:
Оснащена терморегулятором з великим набором функцій
Контроль заземлення. У разі відсутності заземлення подається відповідний сигнал термоконтролером та призупиняється обігрів. Налаштувати роботу без заземлення можливо в меню терморегулятора.
 Економний режим. Налаштування обігріву погодинної активності чи зниження потужності. 
Пришвидшений обігрів
Можливість монтажа у будь-якому положенні



Параметри
Матеріал: сталь нержавіюча AISI304
Напруга живлення: 220B
Частота струму: 50ГЦ
Температура поверхні виробу*: 50‡5°С
Діаметр: стійка 40×30, товщина 1,5 мм;  перемичка овальної форми 41×17, товщина 1,5 мм Регулятор: кнопковий (на стійці)
Розміщення шнура: праворуч або ліворуч

Комплектація:
сушка для рушників - 1 шт
кріплення (шуруп оцинкований з дюбелем, гвинт, втулка, штифт) - 4 Шт
ключ шестигранний - 1 шт
Упаковка: (короб картонний, чохол поліетиленовий, чохол поліетиленовий для кріплення, коробочка для кріплень) - 1  - 1 ШТ.

