1. **Лапка Janome для сатиновой строчки (верт. челнок) 200129002** имеет скошенную подошву. Благодаря этому подаваемая нить приглаживается, и узор получается аккуратным. Вставка из прозрачного пластика позволяет иметь хороший обзор при выстрачивании. **Лапка для сатиновой строчки** успешнее всего справиться с зигзагоподобными декоративными строчками.
2. **Лапка Janome оверлочная С 822801001** прекрасно справиться с работой «домашнего» оверлока. Основное ее назначение – обработка краев с целью предотвращения осыпания ткани. При помощи **лапки Janome оверлочной С (горизонтальный челнок) 822801001** открытая обметочная строчка будет выполнена идеально. Подходит для всех машин с горизонтальным челноком.
3. Если необходимо выполнить идеальный подгиб низа, то **лапка Janome для ролевой подрубки 2мм (верт. челнок)** поможет справиться с этим заданием без лишних усилий. В основном лапка используется для работы с тонкими и легкими материалами. Однако, можно использовать **лапку Janome для ролевой подрубки 200128001** и на тканях средней толщины, создавая тончайший шов в 2 мм.
4. Чтобы окантовать края косой бейкой используется специальная **Лапка Janome для окантовки.** Теперь не нужно мучиться, вручную сворачивая бейку. **Лапка Janome для окантовки косой бейкой (верт. челнок) 200140009** прекрасно справится с этим заданием самостоятельно. Механизм имеет специальный регулировочный болт, позволяющий изменять положение иглы относительно бейки.
5. Если необходимо стачать набук, кожу, винил или другие «трудные» материалы, то **Лапка Janome роликовая** сделает это идеально. Попадая под ролики, материал ложиться ровно, без заминок и складочек, равномерно продвигаясь во время отсрочки. Наиболее эффективна **лапка Janome роликовая 200142001** при работе с плотной кожей. Однако не стоит ее использовать на рыхлых тканях.
6. **Лапка Janome для окантовки косой бейкой 200313005** предназначена для окантовки изделий на швейных машинах с горизонтальным расположением челнока. С ее помощью легко и быстро придать изделию завершенный, нарядный вид. **Лапка Janome для окантовки косой бейкой (гориз. челнок) 200313005** позволяет работать как с уже готовой тесьмой, так и со сделанной вручную.
7. Если необходимо быстро создать игривые склады, незаменимой окажется **Лапка Janome для присбаривания** для швейных машин с горизонтальным расположением челнока. Больше не нужно отвлекаться на формирование равномерных складок. **Лапка Janome для присбаривания (гор. челнок) 200315007** сделает это и быстрее и качественнее. Швее остается только наслаждаться процессом.
8. Комплект, в который входит **Лапка Janome для 5 и 7 защипов** **(гориз. чел)** поможет застрачивать одновременно несколько рядов на одинаковом расстоянии. При этом «умная» лапка использует ранее сформированные защипы в качестве направляющих. **Лапка Janome для 5 и 7 защипов 2шт 200317009** предназначена для швейных машинок с горизонтальным расположением челнока.
9. Если необходимо украсить изделие великолепным бисером, не повредив его при этом, используйте **лапку Janome для пришивания бисерной нити**. Специальный желобок будет автоматически направлять нить при отстрачивании. **Лапка Janome для пришивания бисерной нити D 2,5-4 (гориз. чел) 2шт 200321006** подходит и для притачивания тесьмы с пайетками, стразами, плетеным шнуром.
10. Для быстрой обработки края просто незаменима **лапка Janome для подрубки (гориз. челнок)**. В комплект входит 2 лапки, подгибающие ткань на 4 и на 6 мм, оставляя ровный, одинаковый шов. **С лапками Janome для подрубки 4мм и 6мм 2шт 200326001** подгибка низа будет занимать лишь считанные минуты, превращая работу в удовольствие. Подходит для машин с горизонтальным челноком.
11. **Лапка для швейных машин Janome для молнии двухсторонняя 940290000 –** великолепный инструмент для втачивания любых молний в изделие любой сложности. Ее главное преимущество – возможность работать как с правым, так и с левым краем молний, при этом шов будет ровным и аккуратным. Дополнительная **лапка для швейных машин Janome для молнии** подходит и к другим швейным машинкам.
12. Чтобы изделие с потайной молнией соответствовало высшему разряду, без дополнительной **узкой лапки для швейной машинки Janome для молнии** не обойтись. Секрет этого чудесного механизма в том, что он самостоятельно отодвигает зубцы молнии. **Лапка для швейных машин Janome для молнии узкая 611405001** пролаживает аккуратную строчку максимально близко к самим зубцам**.**
13. Когда речь идет о массовом пошиве изделий на молнии, без инструмента, выполненного из качественного материала не обойтись. **Лапка для швейных машинок Janome для потайной молнии** сделана из металла, поэтому прослужит долго. Она делает аккуратный незаметный шов вплотную к зубцам молнии. **Лапка Janome для потайной молнии металл 941515000** располагается как слева, так и справа от зубцов.
14. **Лапка для швейных машинок Bernina №5 для потайного шва 330-380 (подошва)** позволяет создавать незаметный с лицевой стороны шов, что особенно важно для изделий высшего разряда и трикотажных изделий. **Лапка Bernina для потайного шва** предназначена для моделей 330-380. Она минимально захватывает подогнутый край и может применяться для простегивания кромок.
15. При работе с различными лапками необходимо универсальный переходник, который бы экономил время производства. Таким инструментом служит **лапка для швейных машинок Janome «адаптер Janome» 804509000.** Онаиспользуется для легкой и быстрой смены дополнительных лапок. Хотя изначально она предназначена для машин Janome, однако ее успешно можно использовать и на других швейных машинках.
16. Если вы мечтаете о воздушных, кокетливых складках, тогда без специальной **лапки для присбаривания** не обойтись. Ровные и аккуратные складочки будь то на гардинах или нарядном платье теперь не проблема. Дополнительная **лапка для швейных машинок Janome для присбаривания 941460000** сэкономит ваше время и сделает тяжелую и рутинную работу настоящим удовольствием.
17. Не смотря на то, что **лапка для швейных машинок Janome «зиг-заг» 611511001** предназначена для выполнения зигзагоподобных строчек, ее можно использовать как универсальное приспособление для выполнения множества операций. **Лапка Janome «зиг-заг»** отлично справиться как с обычной, так и с отделочной, декоративной строчкой и с замысловатой вышивкой.
18. **Лапка для швейных машинок Janome направляющая для выстегивания 802422002** предназначенадля прокладывания ровных строчек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. **Лапка Janome для выстегивания** (шагающая лапка)прекраснозарекомендовала себя как в работе с легкими тканями, так и при работе с плотными материалами, таких как утепленная подкладка.
19. Если под рукой нет оверлока, а обработать срезы нужно, **лапка для швейных машинок Janome оверлочная (G) 620404008** справиться с этим заданием ничуть не хуже. Она предназначена для обработки открытых срезов, предотвращая осыпание ткани. Однако **Лапка Janome оверлочная (G)** позволит также выполнять декоративную отделку срезов, образуя красивую и аккуратную строчку.
20. Обработка срезов на деликатных тканях – дело не из легких. Воспользуйтесь помощью дополнительной **лапки для швейных машинок Janome 80241800.** Она выполнит аккуратный плотный шов, что особенно эффектно смотрится на тонких тканях. Поэтому **лапка** **для Janome оверлочная узкая (I) 80241800** с успехом используется т для прокладывания декоративных строчек.