Лабораторна робота №6 

Тема: Вимірювальні перетворювачі струму і напруги.
Мета роботи:Практичне застосування вимірювальних трансформаторів для виміру змінного струму і напруги.
Хід роботи
1. Записати технічні і метрологічні характеристики приладів.

1. Зібрани схему включення амперметра, вольтметра і ватметра з вимірювальним трансформатором струму.
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      3.Для п’яти різних значень напруги виміряти струм І1, напругу U1, струм І2, потужність Р2. Результати вимірів занести до табл. 1. Для заповнення табл. 1 обчислити і визначити:

    а) коефіцієнт трансформації    K1H = I1H / I2H
    б) обмірюванні значення струму і потужності       I`1 = K1H · I2н   ;   P1 = P2·K1H · U1
    в) абсолютну похибку виміру струму         ΔI = I`1 – I1
     г) відносні приведені похибки струму       γ1 = ΔI ·100/ I1H
 
                                                         Таблиця 1.
	№ досліда
	U1
	I1н
	I2н
	P2
	KIН

	I1′
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	P1

	
	B
	A
	A
	Bт
	
	A
	A
	%
	Bт

	1
	15
	1.4
	0.12
	46.5
	11.67
	1.4

	   0.0
	0

	8139.82

	2
	21
	1.6
	0.16
	22.5
	10.0

	1.6

	0.0
	0

	4725.0


	3
	24
	1.45
	0.10
	48.6
	14.5

	1.45

	0.0
	0

	16912.8


	4
	26
	1.65
	0.15
	61.3
	11.0
	1.65
	0.0
	0

	17531.8


	5
	18
	1.7
	1.76
	3.24
	0.97
	1.71
	0.01
	0

	56.57



Контрольні  питання:

1. Трансформатори струму і напруги — це вимірювальні трансформатори для перетворення великих значень струму та напруги у менші.

2. Призначення — безпечне вимірювання струму, напруги та потужності.

3. Застосовуються в колах змінного струму, особливо високої напруги.
Висновок:
Під час виконання лабораторної роботи було вивчено будову, принцип дії та призначення вимірювальних трансформаторів струму і напруги. Було проведено вимірювання електричних величин, визначено коефіцієнт трансформації, розраховано вимірювані значення струму та потужності, а також похибки вимірювання. У результаті роботи підтверджено можливість використання вимірювальних трансформаторів для безпечного та точного контролю параметрів електричних кіл змінного струму.
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