Саморіз чорний по дереву
Сучасні будівельні та ремонтні роботи включають технологію обшивки дерев’яних риштувань гіпсокартоном. Ними оздоблюють і об’ємні, і плоскі проєкти задля надання їм цікавих форм і збільшення енергоефективності об’єкта. Для надійної фіксації конструкцій використовуються чорні саморізи по дереву.  
Особливості чорних саморізів
Придбати кріпильні вироби для дерева в різних розмірах пропонуємо в нашому онлайн-магазині.
Асортимент включає товари з наступними технічними характеристиками:
1. гострим наконечником;
1. матеріал виготовлення – гартована сталь С1026;
1. великою різьбою для деревини;
1. чорним фосфатним покриттям;
1. розмірами – 3,5х16, 19,25, 30, 35, 41,45, 51, 55, 60;
1. 3,9х46, 70, 75, 80, 90;
1. 4,8х95, 102, 120, 127, 152.
Призначення саморізів – максимально щільно притиснути гіпсокартон до дерева під час з’єднання і не послабити фіксацію протягом терміну використання конструкції.
Фосфатне покриття забезпечує металевим виробам антикорозійні властивості. Завдяки фосфатному покриттю саморізи:
1. легко угвинчуються в каркаси навіть твердих порід дерев;
1. не піддаються впливу агресивних випарів;
1. стійкі до температурних коливань, не послаблюють фіксацію;
1. не з’являється іржа і обшивка не втрачає презентабельного вигляду.
Кріпильні вироби виготовлені з великим різьбленням, що забезпечує міцне закріплення на дерев’яних риштуваннях. Гіпсокартонна обшивка надійно триматиметься на дерев’яному каркасі навіть під дією вібрацій великої потужності і амплітуди. При необхідності проведення демонтажу, саморіз легко вигвинчується назад, не ламається, не гнеться і залишається придатним для повторного використання.
Фосфатування захищає вироби від атмосферної вологи, використовувати їх можна і в  приміщеннях з високим рівнем вологості. Продукція саме з таким характеристиками  представлена на сайті.
Забезпечення безпеки 
Чорні саморізи по дереву у нас можна замовити для конструкцій різного типу: шумоізоляційні, вібростійкі, травмобезпечні. Вартість металовиробів доступна. Які б експлуатаційні навантаження не очікували на конструкцію, саморізи надійно триматимуть гіпсокартон на дерев’яному каркасі.
Заокруглена форма голівки саморіза дозволяє монтувати його достатньо глибоко в лист гіпсокартону. Завдяки цьому досягається максимальний контакт матеріалів. Ця характеристика допомагає запобігти виникненню люфту в обшивці за умови скручування, тряски, вигинів чи ударів по конструкції. 
Довжина стрижня і простота закручування
Довжина чорних саморізів відрізняється і відповідає за міцність з’єднання. Вона підбирається індивідуально, орієнтуватись варто на товщину листів гіпсокартону і товщину дерев’яних ламелей.
Кріпильні металовироби мають гострі наконечники, що забезпечують швидке вкручування в елементи будь-яких сортів деревини. Наявність зручного хрестоподібного шліца дозволяє з легкістю угвинтити саморіз викруткою або шуруповертом. 
Дана група товарів включає вироби для кріплення високої якості, такі як гострі саморізи по дереву фосфатовані зі свердлом. Продукція відповідає встановленим європейським стандартам якості для даної категорії товарів. Інтернет-ресурс «METIZ 731» швидко відправить замовлення у будь-який регіон України при залученні компаній-перевізників. Отримуйте товари у найближчому до вас відділенні поштової служби.

