Радиоуправляемые вертолеты

Align и Blade

Объем текстов: 1000 - 1500
1. Академическая тошнота до 8% http://advego.ru/text/seo/
2. Естественность текста выше 90% http://pr-cy.ru/zypfa/text
3. Заспамленность до 40%, вода до 15% http://text.ru/seo
 

Р/У вертолёты Align
В сфере производства радиоуправляемых игрушек тайваньская компания Align является одной из старейших в юго-восточной Азии, ведя свою историю ещё с середины 1980-х. Однако разработку и выпуск р/у вертолётов она начала лишь с 2003-го, создав «дочку» под названием Align Helicopter и быстро завоевав любовь всех RC-пилотов планеты.
Наиболее популярной линейкой тайваньцев стала T-Rex, подкупающая, прежде всего, соотношением цена/качество. 
Первые модели серии с классической схемой винтов, Align T-Rex 100, 150 и 250,  вышли на рынок в самом начале 2010-х. И всего за несколько месяцев завоевали уважение высокой устойчивостью в полёте, удержанием гироскопом хвостовых балок, 6-канальным управлением, высококачественными сервоприводами и роторами, а также великолепным, как для машин с механическим флайбаром, 3D-пилотажем.

Далее на свет появился самый популярный и по сей день вертолёт T-Rex 450, с увеличенным до  63,5 см диаметром основного винта и значительно лучшей устойчивостью к ветру, благодаря переходу на электронную систему стабилизации вместо механической. Последующие 2 модели, 500-ка и 550-ка, отличались от неё лишь увеличенными размерами и, как следствие, повышенной эффектностью полёта.
Последними в модельном ряду стали большие геликоптеры Align T-Rex 600 и 700 – с размерами винтов далеко за 1 метр и способные оснащаться не только электрическими, но и ДВС-двигателями.
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Академ. тошнота – 7,1%
Естественность – 93%
Заспамленность – 39%
Вода – 10%
Р/У вертолёты Blade
Радиоуправляемые вертолёты Blade стали одним из направлений производства всемирно знаменитой американской компании HorizonHobby – что изначально послужило гарантией качества и инновационности всех применённых в них технологий. 
Даже модели для «зелёных новичков» – вроде миниатюрного Blade mCP X – получили самый малый вес в этом классе геликоптеров, сервоприводы с двойными подшипниками, непревзойдённую контролируемость и стабильность, достигнутую за счёт безфлайбарной электронной 3-х позиционной AS3X от Horizon-Blade, и возможность выполнять все значимые фигуры высшего пилотажа (воронки, рулоны, перевороты, «мёртвые петли»и т.д.). 
Трёхосевой датчик MEMS системы AS3X остался и на другой, ещё более востребованной на рынке модели - E-Flite Blade 130 X, с аккумулятором на 300 мА/ч, а также культовом Blade 450 3D RTF (первым «готовым к полёту» вертолётом линейки, а не сборным, как предыдущие BTF-варианты). 
Этот новый 655-миллиметровый коптер весом 760 грамм получил целый веер инноваций – в числе которых революционный гироскоп G210HL, бесокллекторный мотор на 3800Кв, 35-амперный регулятор оборотов под высокоёмкие Li-Po аккумуляторы 3S, помехозащищающий  приёмник AR6115E от Spektrum и устраняющую перекосы функцию ServoSync. Не хуже оказался и DX6i – тщательно переработанный передатчик, предусматривающий 2-х режимный полёт (обычный для начинающих и 3D для опытных).
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Академ. тошнота – 5,1%
Естественность – 98%
Заспамленность – 36%
Вода – 11%
