Как позаботиться о защите окон при отъезде

Чтобы обезопасить своё жильё против взлома, достаточно поставить правильные металлопластиковые окна они должны следовать такой характеристике:
1. Фурнитура стойкой к взлому.
2. Качественный и массивный металлопластиковый профиль толщиной более 68 мм.
3. Толщина металла в каркасе должна быть 1.5 мм.
4. Ударопрочное стекло.

Пленка на стекле.

С проблемой разбития ПВХ-окна справиться антивандальные плёнки, которые защищают от сквозного разбития стекла камнем. Такие стеклопакеты комплектуются:
1. Стеклами триплекс.
2. Ударопрочным закалённым стеклом.
3.  Оклеиваются противоударной плёнкой.

Усиленный профиль

Безопасным против взлома может быть обычный качественный трехкамерный профиль толщиной 3 мм. Для безопасности отлично подойдут пластиковые окна:
1. Titan окна ПВХ с безупречным
проявлением комфорта толщина 42 мм.
2. Optima оптимальный выбор для
комфортной жизни толщина 38 мм.
3. Basic современный стандарт
в базовой комплектации толщиной 30 мм.

Дополнительные средства (решетки на окнах, жалюзи).

Для повышенной безопасности жилья нужно использовать металлические решетки и наружные жалюзи. Самый надёжный метод это решётки на окна, но они выглядят на окнах не красиво. Для этого используется фурнитура каждый комплект препятствует взлому.

Все окна имеют десять лет гарантии качества. Для удобства в г. Воронеж есть три офиса расположенных в разных районах, а также у менеджера можно заказать бесплатно замер по городу Воронеж и Воронежской области.

Классификация пластиковых окон в соответствии ГОСТу

Классификация всех профилей и дверных блоков в Российской Федерации производится по ГОСТ 30673-99. Технические условия.
Этот ГОСТ определяет:
1. Технические характеристики.
2. Теплоизоляционные свойства.
3. Долговечность.

Что характеризует 

Часто и возникает вопрос: почему потеют пластиковые окна? Вот ряд причин:
1. Допущена ошибка в выборе конструкции.
2. Нарушена технология производства.
3. Нарушение микроклимата.
4. Нарушена технология при установке откосов.
Чтобы такое не случилось вместо обычного стекла нужно выбирать:
1. Мультифункциональные окна
2. Энергосберегающие окна

Для чего нужна классификация окон

Толщина стенок профиля определяет как долго, прослужат ПВХ окна, как долго будет сохранять форму вследствие эксплуатации. Различают:
1. Внутренние стенки ПВХ профиля.
2. Наружные стенки ПВХ профиля.
Качественные пластиковые окна делятся на классы:
1. Класс А толщина внутренних стенок= 2.5 мм., наружных = 2.8 мм.
2. Класс В толщину внутренних стенок = 2 мм., наружных= 2.5 мм.
3. Класс C - строгих требований не предъявляют.

Когда смотреть на классность?

Всё зависит от помещения и назначения профиля где используется пвх-окна. В помещениях без дополнительных нагрузок можно устанавливать окна более низкого класса и
конденсат на пластиковых окнах здесь не причём он выпадает из-за образования излишней влаги в помещении.

Для удобства фабрика Lebenbau в г. Воронеж расположила три офиса. В разных районах. Позвонив менеджеру замерщик приедет бесплатно по городу Воронеж и Воронежской области.


Как оформить новое окно: выбираем откосы

Оформление откосов является обязательным этапом при монтаже старых установке новых пластиковых окон.
Оформленное окно будет иметь не законченный эстетический вид. Окончательный результат будет зависеть от выбора материала из которого сделан откос. Существует несколько этапов оформления откосов:
1. Шпаклёвка.
2. Гипсокартон.
3.  Сэндвич.


Виды откосов при установке окна:

Существует несколько этапов оформления откосов:
1. Шпаклёвка.
2. Гипсокартон.
3.  Сэндвич.
Они отличаются по:
1. По параметрах качества.
2. Затраченной силе.
3. Затрате средств.

Шпаклёвка

Один из самых дешёвых, но трудозатратный и грязный метод. На уже существующий откос наносится раствор его выравнивают затем он застывает. Такие откосы:
1. Подвергаются атмосферным влияниям.
2. Механическим влияниям.
3. Образуют трещины.
4. Теряют внешний вид.

Гипсокартон

Более популярный, но не быстрый метод оформления откосов. Листами гипсокартона обшивается старый балконный проём. Затем:
1. Грунтуется.
2. Шпаклюется.
3. Окрашивается.
4. Оклеивается специальными материалами.



Сэндвич

Современный и качественный материал который часто применяется при отделке откосов. Устанавливается на место старой оконной рамы при замене ПВХ-окна. Такая отделка имеет ряд преимуществ:
1. Не восприимчивая к влаге.
2. Не требует ухода.
3. Не выгорает.
4. Не выцветает.
5. Высокая теплоизоляция.
6. Герметичная система.

Заказать окна можно:
1. в любом из офисов расположенных в городе Воронеж.
2. Позвонив нашему менеджеру по телефону.
3. Заказать на сайте.
Фабрика Lebenbau доставит окна бесплатно в удобное для вас время.


Сендвич-панели в остеклении

Это одним из современных и качественных методов отделки пластиковых окон и облицовки откосов. Существует очень много разных вариантов таких панелей. Одной из основных характеристик пластикового окна является его теплоизоляция. Этот можно достичь с помощью сэндвич панелей благодаря их внутреннему строению.

Описание

Сэндвич панели представляют собой трёхслойную структуру она состоит из двух листов ПВХ в середине которого расположен пористый материал. Все детали склеены между собой. Существуют:
1. Кровельные панели.
2. Стеновые панели.
Они имеют высокие теплоизоляционные показатели. Существует очень много различных модификаций сэндвич панелей. Главное отличие это толщина панели их можно подобрать под цвет ПВХ-окна.

Преимущества

Сэндвич панели достаточно хорошо сохраняют тепло. Такие откосы ставятся очень легко и быстро. Сэндвич панели изготовление фабрикой Lebenbau:
1. Не темнеют.
2. Не желтеют.
3. Не ломаются.
4. Легко устанавливаются.
Сэндвич панели идеально подходят для детской комнаты так как имеют ряд преимуществ:
1. Теплоизоляционные панели.
2. Лёгкость в транспортировке.
3. Экологичность.
4. Не подвергаются плесени и грибку.

Стоит обратить внимание на детский замок — это приспособление, которое ставиться на нижнюю часть окна и закрывается ключом. Замки на окна предотвратят открытия створки нараспашку.


Заказать окна можно:
1. в любом из офисов расположенных в городе Воронеж.
2. Позвонив нашему менеджеру по телефону.
3. Заказать на сайте.
Фабрика Lebenbau доставит окна бесплатно в удобное для вас время.

Какие проблемы решают современные окна.

Одним из ответственных дел следует отнести выбор пластикового окна.
При его выборе следует обратить внимание на качество из которого сделано и технические характеристики.

Тепло сбережение

Одно из самых важных качеств пластикового окна это тепло сбережение  энергосбережение. Для сохранения уюта и тепла в помещении фабрика Lebenbau
предлагает стеклопакеты у которых усиленная теплоотдача и теплозащита.

Шумоизоляция

Качественно изготовление и установленные пвх-окна защитят от попадания излишнего шума. Особое внимание нужно уделять шумоизоляции если окнам приходится выходить на улицу. Повышенная шумоизоляция будет создавать тишину и комфорт в помещении, а трубчатые уплотнители снизят уровень шума из улицы.

Защита от пыли

Одним из важных критериев при выборе окна является защита от пыли. С этим легко справится оконный уплотнитель он предотвращает попадания пыли с улицы в помещение и оседания пыли на фурнитуре.

Безопасность

ПВХ окна от фабрики Lebenbau абсолютно безопасны и пластик, из которого они изготовлены, не выделяет веществ вредных для вашего организма. Окна изготовлены с экологически чистых материалов. Комплектующие имеют сертификаты качества. Имеется защита от наружного вскрытия.


Простота в уходе

Немаловажное свойство при выборе пластикового окна. Достаточно провести влажной тряпкой и два раза в год механизмы смазать машинным маслом.

Заказать окна можно:
1. в любом из офисов расположенных в городе Воронеж.
2. Позвонив нашему менеджеру по телефону.
3. Заказать на сайте.
Фабрика Lebenbau доставит окна бесплатно в удобное для вас время.

