Провод СИП - 4 4×16

Самонесущие изолированные провода (СИП) служат в силовых и осветительных электросетях для подачи электроэнергии от источника к потребителю. СИП используется и в качестве магистральных воздушных линий, и для индивидуальных ответвлений к отдельным источникам энергопотребления. Самонесущие изолированные провода пригодны для сетей от 0,6 кВ до 35 кВ.
Использование изолированных проводов для воздушных линий преимущественно по указанным причинам:

· стабильное функционирование, вследствие чего снижаются расходы на обслуживание;

· удобство проведения монтажных работ: меньшие просеки и высота опорных столбов, возможность расположения проводов на стенах зданий;
· нет необходимости прерывать работу линии при необходимости подсоединения нового энергопотребителя;
· снижение вероятности коротких замыканий линии благодаря изоляции и отсутствии возможности перехлестывания проводов;
· простота в обслуживании линий электропередач, в т.ч. возможность эксплуатации в зонах насаждения деревьев;
· более высокий уровень пожарной безопасности.
Самонесущие изолированные провода обеспечивают возможность надежного монтажа воздушных линий электропередач. Провода СИП стойкие к погодным условиям, растягивающим нагрузкам и продольному распространению воды.

Различные варианты конструкции проводов СИП обозначены следующей маркировкой: СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИП-5, СИПг, СИПн, СИПгн.
При необходимости осуществить ответвление от воздушных линий электропередачи до требующих электропитания устройств, сооружений, зданий подойдет провод СИП-4. Его можно использовать для вертикальной или горизонтальной прокладки по стенам зданий. Провод СИП-4 часто покупают для подключения частных домов или строений хозяйственного назначения к воздушным линиям. Он используется также для прокладки воздушных линий электропередач.

Характеристики провода СИП - 4 4×16
Силовой провод устойчив к механическим повреждениям, воздействию влаги и ультрафиолета. Рабочие жилы сделаны из уплотненных алюминиевых проволок. Каждая токопроводящая жила скручена вправо с шагом не более 450 мм. Благодаря индивидуальной изоляции, провод долговечен.
Изолирующая оболочка силового провода изготовлена из светостабилизированного «сшитого» полиэтилена. Проявляет устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолета, озона. Ее электроизоляционные свойства и механическая прочность стабильны при различных значениях температуры окружающего воздуха. Изоляция жил не только способствует увеличению уровня эксплуатационных характеристик, но и предотвращает возможность несанкционированного подключения к линиям электропередач.

Технические параметры провода СИП - 4 4×16
Номинальная рабочая частота: 50 Гц.

Температура воздуха:
· при эксплуатации от -60°C до +50°C;

· при монтаже не ниже -20°C.

Температура токопроводящей жилы:

· во время протекания номинального тока (длительно) +70°C;

· во время прохождения тока перегрузки (не дольше 8 часов в сутки) +80°C;

· в режиме короткого замыкания (5 секунд) +135°C.

Основные физические характеристики провода СИП - 4 4×16
Число токопроводящих жил: 4.

Номинальное сечение токопроводящих жил: 16 мм2.

Количество проволок в жиле: 7.

Номинальный диаметр токопроводящей жилы: 4,8 мм.

Внешний диаметр провода: 20,8 мм.

Расчетная масса провода: 285,3 кг/км.

Минимальное разрывное усилие несущих жил: не меньше 9,8 кН.

Номинальная толщина изоляции: 1,2 мм.

Отличные технические характеристики обеспечивают высокую популярность данного изделия.
Купите провод СИП-4 4×16 и получите качество по доступной цене. Для осуществления покупки обратитесь в наш отдел продаж. 
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