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	ОКРУЖНОСТЬ КАЧЕНИЯ
Окружность качения  - это расстояние, которое шина проходит за один оборот. При растущем числе механических переднеприводных (MFWD) тракторов, окружность качения шин играет важную роль в определении правильных установок для вашего трактора. В MFWD тракторах, как передние, так и задние шины выполняют свою работу. Поскольку передние шины меньше задних шины, передние шины должны вращаться быстрее, чтобы пройти то же расстояние, что и задние. Механическая коробка передач в тракторе выполняет эту задачу. Стандартные передаточные числа находятся в диапазоне от 1.2 до 1.5. При выборе шин для ваших MFWD тракторов, удостоверьтесь, что вы сохраняете правильное соотношение окружности качения для вашего трактора. Стандартные настройки трактора содержат положительное проскальзывание передней шины или переход от +1 до +5%.*
*Обратитесь к производителю транспортного средства за рекомендуемым диапазоном для вашего транспортного средства. 
Это положительное проскальзывание поддерживает хорошее управление для пользователя и уменьшает износ шины. (Положительное проскальзывание - передние шины тянут, или ведут задние шины. Отрицательное проскальзывание - передние шины противодействуют или задерживают задние шины). Слишком большое положительное проскальзывание может вызвать стремление передних шин к переработке, и их эффективность уменьшится. Слишком большое отрицательное проскальзывание может вызвать эффект торможения передних колес и снизить управляемость.
Об/миль могут быть определены на основании окружности качения следующим образом:
  Оборотов                    =                                                         63360                      
  Миль                                                              окружность качения (д.)
Окружность качения шин играет важную роль в поддержании правильных настроек вашего трактора. При выборе различного размера или вида шины, удостоверьтесь, что окружность качения шины близко к окружности качения старой шины, которая заменяется. Вот следующий пример такой процедуры:
Дано:  Передняя:                                                        420/80R28 UltraTorque
            Задняя:                                                                520/80R38 UltraTorque
           Передаточный коэффициент передняя/задняя: 1.333 (обеспечивается поставщиком тракторов)
НАЙДИТЕ, КАКИЕ ДРУГИЕ ШИНЫ ПОДХОДЯТ К ЭТОМУ ТРАКТОРУ И ПРИ ЭТОМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ИЛИ ХОД В ДИАПАЗОНЕ ОТ +1 ДО +5%.
1. Определите окружность качения передних и задних шин, используя раздел “Окружность качения” данного пособия. (Размеры рассортированы по окружностям качения).
420/80R28 UltraTorque      Окружность качения = 168.3 д. 
520/80R38 UltraTorque      Окружность качения = 218.6 д. 
Передаточный коэффициент передняя/задняя: 1.333 (обеспечивается поставщиком тракторов)
НАСТОЯЩАЯ:
          Окружность качения передней шины x Передаточн. коэф-нт перед./зад.
Проскальзывание =                        Окружность качения задней шины
  =                 168.3 x 1.333
                             218.6
  = 1.024  ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО > 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ 
          ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО < 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ:

	(1.024-1)                                             = .024
x 100        =   2.4% СКОЛЬЖЕНИЕ (ХОРОШО; В ПРЕДЕЛАХ  
                          ДИАПАЗОНА ОТ +1 ДО +5%)


НОВАЯ ШИНА:
Теперь найдите шину на страницах технических данных с приблизительно такой же окружностью качения (668.3 д.) как передняя шина 420/80R28. Выберите 420/70R28 как возможную замену. Она имеет окружность качения в 158.7 д.

	Теперь удостоверьтесь, что эта шина соответствует задней, для поддержания положительного проскальзывания от +1 до +5%. 
  420/70R28 DT812  Окружность качения = 158.7 д.
  520/80R38 UltraTorque  Окружность качения = 218.6 д. 
Передаточный коэффициент передняя/задняя: 1.333 (обеспечивается поставщиком тракторов)
       Окружн. качения передней шины x Передаточн. коэф-нт перед./зад.
Проскальзывание =                        Окружность качения задней шины
  
  =                       158.7 x 1.333
                          218.6
  = .966   ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО > 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ 
                 ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО < 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ:
(.966-1)  =                                  -.034
x 100  =   -3.4% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ (НЕПРИЕМЛЕМО; НЕ В  
                            ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА +1 …  +5%)
ПОПРОБУЙТЕ ДРУГУЮ ШИНУ С ОКРУЖНОСТЬЮ КАЧЕНИЯ БЛИЖЕ К 14.9R30 DYNA TORQUE RADIAL В 167.4 Д.
НОВАЯ ШИНА:
Теперь найдите шину на страницах технических данных с приблизительно такой же окружностью качения (668.3 д.) как передняя шина 420/80R28. Выберите320/85R34 DT800 как возможную замену. Она имеет окружность качения в 168.1 д.
Теперь проверьте, сочетается ли эта шина с задней для поддержания положительного проскальзывания от +1 до +5%.
	320/85R34 DT800  Окружность качения = 168.1 д.
  520/80R38 UltraTorque  Окружность качения = 218.6 д.
Передаточный коэффициент передняя/задняя: 1.333 (обеспечивается поставщиком тракторов)    
      Окружн. качения передн. шины x Передаточн. коэф-нт перед./зад. Проскальзывание =                        Окружность качения задней шины
                168.1 x 1.333
  =              218.6
  = 1.025  ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО > 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ 
                 ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО < 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ


ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ:
	(1.025-1)                                     = .025
x 100  =   2.5% СКОЛЬЖЕНИЕ (ХОРОШО; В ПРЕДЕЛАХ
                          ДИАПАЗОНА ОТ +1 ДО +5%)



Определив, подходит ли передняя шина, рассмотрите общий диаметр и общую ширину для сравнения с настоящей шиной по клиренсу. Далее, определите, может ли новая шина нести нагрузку на вашем тракторе. В конце, смотрите раздел “Одобренные профили обода” для выбора правильного обода для новой шины.
РАБОЧИЙ ЛИСТ
	РАЗМЕР ПЕРЕДНЕЙ ШИНЫ:  Окружность качения =   д.
РАЗМЕР ЗАДНЕЙ ШИНЫ:  Окружность качения =   д.
Передаточный коэффициент передняя/задняя:   (обеспечивается поставщиком тракторов) 
     Окружн. качения передн. шины x Передаточн. коэф-нт перед./зад.
Проскальзывание =               Окружность качения задней шины
   x
  =
  =             ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО > 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ 
                 ЕСЛИ ЭТО ЧИСЛО < 1 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ


ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ:
(____ -1)                                       =  ____
x 100                = ____% SLIPPAGE (В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА ОТ +1   ДО +5%?)



	
ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА ТРАКТОРНЫХ ШИН
Испытания и опыт полевых работ показали, что небольшие регулировки в разделении веса трактора, типе балласта, и давлениях накачки шины для оптимизации вашего трактора для каждого вида работ, позволят вам получить значительные преимущества от улучшенной работы трактора. Наше основное внимание сосредоточено на настройке вашего трактора для использования в тяжелой механической обработке почвы или когда он подвержен  высокой статической нагрузке при перенесении тяжелого оборудования трехточечной навесной системы или от прицепного орудия, прилагающего высокую направленную вниз нагрузку на сцепную скобу трактора. Потребуется несколько минут вашего времени для выполнения этих настроек для каждого вида работ, но вы увидите, что они очень полезны. Их результатом будет:
· Значительное улучшение сцепления
(Уменьшенное скольжение и повышенная топливная экономичность)
· Пониженное уплотнение
· Улучшенная проходимость
· Улучшенное передвижение
· Снижение износа шины
· Повышение устойчивости на склонах
· Улучшенное сопротивление прониканию
· Улучшенный контроль резонансного колебания
Основополагающий принцип, приложимый ко всем сельскохозяйственным шинам и особенно радиальным ведущим шинам это: давление накачки шины должно соответствовать нагрузке на шину. У правильно накачанной радиальной шины должны быть “щеки”. То есть, боковины должны отчетливо выгибаться.
Главными вопросами, которые должны быть рассмотрены для достижения оптимальной производительности от вашего трактора, являются:
· Соответствующий размер шины количество шин
· Общий вес трактора и статическое распределение веса (% статического веса на передней и на задней оси)
· Вид используемого балласта (отлитый вес и жидкость)
· Давления накачки шины
Выбор размера шины	
Выберите большие, высокие радиальные шины для использования на 4WD тракторах и на задней оси MFWD тракторов — шины, достаточно большие для перенесения статического веса трактора при давлении накачки в диапазоне от 6 до 14 psi (более низкое давление обеспечивает лучшую, “ более мягкую” езду). Чем выше шина, тем более низкое давление требуется для поддержки данной нагрузки на ось. Это обеспечит наилучшие характеристики сцепления, наилучшую езду, и усилит контроль резонансного колебания. Также будет уменьшено уплотнение почвы, поскольку среднее контактное давление на почву под радиальной шиной приблизительно равно давлению накачки плюс 1 или 2 psi. Таким образом, чем меньше давление накачки, тем меньше уплотнение.
Балласт трактора (Вес и распределение веса)
Для достижения наибольшей эффективности, мощность трактора должна быть скорее использована для того, чтобы тянуть умеренную нагрузку при более высоких рабочих скоростях, чем большую нагрузку при низких скоростях. Вытягивание меньшей нагрузки при более высоких скоростях означает, что трактор может быть нагружен балластом на меньшее количество фунт/л.с., что продляет срок эксплуатации подшипников, шестерней и шин. Общие диапазоны приведены здесь — проверьте с вашим поставщиком тракторов рекомендации для конкретной марки трактора. Поставщик тракторов может обычно рассчитать вес и распределение веса для вашего трактора на основании таблицы данных, предоставленным производителем тракторов. Поскольку распределение веса 4WD трактора особенно важно для достижения наилучшей производительности и контроля резонансного колебания, необходим точный вес передней и задней оси. Если у поставщика тракторов нет этих показателей, узлы должны быть взвешены. Используйте платформенные весы для взвешивания передней и задней оси по отдельности. 
	Рекомендации по точному давлению в шине могут быть произведены лишь с использованием точных данных о весе и его распределении. Также важно, чтобы вы учли вид используемого балласта (отлитые веса и/или жидкость) при настройке вашего трактора для оптимальной производительности – смотрите следующий раздел для более подробной информации.

	
	Общий вес трактора
	Процент на переднюю ось

	4WD
	85-125
фунтов на л.с. двигателя.
	Для буксируемых орудий, используйте 51-55%. Это очень важно для содействия контроля резонансного колебания. Без прицепного приспособления, КОМ или балласта, нагрузка на переднюю ось будет составлять 60% при выходе с завода. При установленных прицепных приспособлениях, используйте 55-60%. Для буксируемых орудий с очень высокими направленными вниз нагрузками на сцепные устройства, используйте 55-65%.

	MFWD
	120-145
фунтов на л.с. КОМ. 130 – наиболее распространен
ное.
	35-40% для всех типов орудий. Резонансное колебание легче контролировать при уменьшении распределения веса на переднюю ось.

	2WD пропаш
ные культуры
	Такое же, как и у MFWD.
	25-35%. Используйте больший процентный показатель при тяжелых прицепных орудиях


Вид балласта
Жидкого балласта следует избегать, поскольку у него присутствует эффект повышения жесткости, который ухудшает езду и в целом уменьшает возможность регулировать резонансное колебание. Если жидкий балласт используется сзади 4WD тракторов или MFWD тракторов, все шины на оси должны быть заполнены на одном уровне, который не должен превышать 40% заполнения (положение стержня клапана на ч часа). Используйте 50% заполнение, когда необходимого распределения веса нельзя достичь иным способом. Не используйте жидкость в передних шинах 4WD если только балластирование не необходимо для тяжелых взрыхлителей на сцепке или скреперов. Вплоть до 75% заполнения может быть использовано в передних шинах MFWD если необходимо для веса и/или для обеспечения жесткости для содействия в контроле резонансного колебания.
Давление накачки шины
Когда радиальные ведущие шины могут использоваться при более низких давлениях (в общем ниже 14 psi), тяговая характеристика трактора выше, без резонансного колебания, езда более комфортабельна, и давления уплотнения почвы сведены к минимуму.
Шина должна быть накачано до давления, соответствующего нагрузке на нее. Правильное давление накачки для отдельной нагрузки на шину приведено в таблицах в этой книге. Никогда не работайте при давлениях ниже минимальных указанных в таблицах.
Нагрузки на отдельную шину определяются делением нагрузки на ось на количество шин на оси. Нагрузки на ось можно определить у вашего поставщика тракторов, из руководства производителя трактора, или взвешиванием передней и задней оси на платформенных весах. Давление в задних шинах должно быть увеличено при тяжелых орудиях на сцепке. На очень крутых склонах (более 20% уклона), или когда необходима поперечная устойчивость, увеличьте давление в задних шинах на 4 psi выше давления, приведенного в таблице. Все шины на оси должны иметь одно и то же давление. Шины не должны быть перекачаны или недостаточно накачаны. Используйте манометр карандашного типа или со стрелочным указателем, который точен в низких диапазонах давления. Манометры карандашного типа для шин высокой проходимости, отградуированные от 0до20 psi с приращением в половину
psi, могут быть использованы для большинства задних шин. (Они не предназначены для жидкого балласта.)



	ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА ТРАКТОРНЫХ ШИН ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ ШИНЫ СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ДО РАБОТЫ, КОГДА ШИНЫ НЕ НАГРЕТЫ. ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ПО МЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Контроль резонансного колебания
В некоторых условиях эксплуатации, при волочении буксируемых орудий MFWD и 4WD тракторами, они могут быть подвержены типу вибрации или дрожания, именуемого резонансным колебанием. Если резонансное колебание происходит после выполнения всех вышеизложенных указаний по размеру шины, распределению веса, типу балласта и давлению накачки, произведите следующие регулировки давления накачки:
MFWD
Увеличьте давление накачки передних шин на 8 psi. Обычно 8 psi свыше соответствующего давления накачки для нагрузки бывает достаточным. Если резонансное колебание не устранено, рекомендуется дальнейшее увеличение давления накачки передних шин с приращением на 2 psi до устранения резонансного колебания. Заднее давление накачки шины должно оставаться соответствующим нагрузке. Максимальное давление в передних шинах не должно превышать 6 psi сверх максимального установленного давления для шины (радиальной или диагональной). Если трактор продолжает колебаться, используйте 75% жидкого заполнения в передних шинах и уберите соответствующее количество (или более) переднего литого балласта. Если трактор продолжает колебаться, удалите весь жидкий балласт в задних шинах и замените равновеликим отлитым весом.
4WD
Увеличьте давление накачки задней шины на 8 psi от соответствующей накачки, если колебание продолжается. Если резонансное колебание не устранено, рекомендуется дальнейшее увеличение давления накачки передних шин с приращением на 2 psi до устранения резонансного колебания. Максимальное давление не должно превышать 6 psi сверх максимального установленного давления для шины (радиальной или диагональной). Если увеличение давления задних шин не устраняет колебания, тогда восстановите расчётное давление задних шин и увеличьте его в передних. Очень важно, чтобы одна из двух осей сохраняла соответствующее значение для своей нагрузки. При работе на крутых склонах, сохраняйте соответствующее давление для нагрузки в передних шинах и увеличьте заднее давление.
Отслеживание производительности вашего трактора
После настройки вашего трактора для достижения оптимальной тяговой характеристики, в соответствии с изложенными в этой книге указаниями, важно чтобы вы отслеживали ход работы трактора, особенно  в условиях тяжелых тяговых нагрузок, таких как обработка почвы и работы скрепера.
При осуществлении полевых работ, когда нагрузки трактора близки к предельному значению тяги или мощности, вы должны непрерывно отслеживать:
Пробуксовку колес (рекомендован радиолокационный монитор) – Должна составлять не более, чем 15% в нормальных условиях обработки почвы — обычно 5-12%. Если пробуксовка колес меньше, чем 5% при наибольшей буксировочной оснастке и при самых тяжелых условиях волочения, вы перегружены балластом, если путевые скорости низкие, или коэффициент использования вашего трактора низок, если путевые скорости высокие. Если пробуксовка больше, чем 15%, вы должны или добавить вес или уменьшить требования к вашему сцепному устройству — орудие слишком велико для вашего транспорта.
	Частота вращения двигателя – Двигатель должен работать в диапазоне скоростей, определенном производителем. При нормальных условиях на полном ходу, скорость должна приближаться к расчетной, но может снизиться на несколько сотен об/мин при недолгих, тяжелых тяговых условиях. Вы также можете “включать повышающую передачу и сбрасывать газ” если это не обуславливает работу двигателя. Проверьте рекомендации производителя вашего трактора.
Путевая скорость (рекомендован радиолокационный монитор) – предпочтительно 5 ми/ч или выше, но не менее 4 ми/ч непрерывно.
Проверьте рекомендации производителя вашего трактора.
Если трактор в состоянии поддерживать частоту вращения и путевую скорость в этих пределах, но степень пробуксовки велика, вы должны сделать одно или более из следующих действий:
1. Ослабьте тяговое сопротивление путем уменьшения рабочей глубины или ширины орудия.
2. Добавьте балласт, но сохраняйте правильное распределение веса.
3. Рассмотрите возможность использования шин большего диаметра.
Если трактор не в состоянии поддерживать минимальную скорость в 4 м/ч, а пробуксовка в пределах приемлемого диапазона, вы должны уменьшить тяговое сопротивление путем уменьшения рабочей глубины или ширины орудия.
Следует учесть
Следует отметить, что при наладке трактора для одного вида работ, переход на другой вид работ может потребовать изменений балласта и может потребовать изменения давления накачки.

Смотрите рабочие листы оптимальной работы тракторных шин на следующих страницах.
2WD
Для пропашных тракторов с двухколесным приводом можно следовать тем же указаниям, что  и для MFWD тракторов с такими существенными отличиями:
1. Лишь 25-35% статического веса должно приходиться на переднюю ось– используйте более высокий процентный показатель с тяжелыми орудиями на сцепке, как рекомендовано производителем вашего трактора.
2. Жидкий балласт до 75% заполнения может использоваться в задних шинах, но езда будет лучше, если отлитые грузы или частичное жидкостное наполнение используется вместо этого.
3. Соответствующее давление накачки из таблиц также обеспечит оптимальные тяговые характеристики для вашего 2WD трактора.






РАБОЧИЙ ЛИСТ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ТРАКТОРНЫХ ШИН — 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ ТРАКТОРА
1. ОПРЕДЕЛИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:							ДАТА _______   Имя фермера			Адрес					ТЕЛ. (	)  	  Компания-изготовитель и модель трактор		КОМ-Л.С.			Используемое орудие	                          Размер передних шин		одиночные сдвоенные утроенные  Маркировка слойности/звездами передних шин		жидкостное заполнение     нет      25%      40%      75%  	  
Размер задних шин		одиночные сдвоенные утроенные Маркировка слойности/звездами задних шин		жидкостное заполнение     нет      25%      40%      75%  	  
Вес на переднюю ось трактора	______Вес на переднюю ось/общий вес =	%. Вес на заднюю ось трактора     Вес на заднюю ось/общий вес = ______     %. Общий вес	Общий вес/ КОМ-Л.С. =		#/ КОМ-Л.С.
Вес должен составлять 120-145 фунтов на л.с. КОМ (130 – наиболее распространен.) Распределение веса должно составлять 35-40% на переднюю ось.
2. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЕС И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
(Комметарии:				) Добавленный вес на переднюю ось: (отлитый/жидкий)	Вес на переднюю ось трактора	Вес на переднюю ось/общ. вес =	% 
Добавленный вес на заднюю ось: (отлитый/жидкий)	Вес на заднюю ось трактора	Вес на заднюю ось/общ. вес =	%
Общий вес	Общий вес/ КОМ-Л.С.=   	
3. ОПРЕДЕЛИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАГРУЗКЕ ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ
Для MFWD тракторов со стандартными прицепными высокими тяговыми орудиями (диски, чизельные культиваторы, паровые культиваторы, мульчирующие культиваторы, прицепные взрыхлители и т.д.) 
Вес на переднюю ось трактора  	
Вес на заднюю ось трактора	или
Для MFWD тракторов с орудиями на сцепке сзади (поворотные культиваторы, КОМ почвофреза, навесные рыхлители, пропашные культиваторы и т.д.) 
Вес на переднюю ось трактора с опущенным орудием 
Вес на заднюю ось трактора с прикрепленным и поднятым орудием	или
Для MFWD тракторов с буксируемыми орудиями, прикладывающими высокие направленные вниз нагрузки на сцепные устройства трактора (скреперы, картофеле- и свеклоуборочные машины, зерновозки, жижесборники и т.д.)
Вес на переднюю ось трактора с отсоединенным орудием  	 
Вес на заднюю ось трактора с полностью нагруженным прикрепленным орудием 	
Статическая нагрузка на переднюю шину=Нагрузка на переднюю ось/количество передних шин= 	 
Статическая нагрузка на заднюю шину шину=Нагрузка на заднюю ось/количество задних шин  =  	 
Из таблиц соответствующего давления накачки,
Требуемое давление накачки передней шины	Требуемое давление накачки задней шины  	
4. ОПРЕДЕЛИТЕ ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗОНАНАСНОГО КОЛЕБАНИЯ
Если резонансное колебание происходит, увеличьте давление накачки передних шин на 8 psi. Обычно 8 psi свыше соответствующего давления накачки для нагрузки бывает достаточным. Если резонансное колебание не устранено, рекомендуется дальнейшее увеличение давления накачки передних шин с приращением на 2 psi до устранения резонансного колебания. Заднее давление накачки шины должно оставаться соответствующим нагрузке. Максимальное давление не должно превышать 6 psi сверх максимального установленного давления для шины (радиальной или диагональной). Если трактор продолжает колебаться, используйте 75% жидкого заполнения в передних шинах и уберите соответствующее количество (или более) переднего литого балласта.
Требуемое давления накачки передней шины для контроля резонансного колебания  	                                           
Требуемое давления накачки задней шины для контроля резонансного колебания    	                                         Комментарии  		
Пожалуйста, вышлите копию этого листа наряду с комментариями по адресу Farm Tire Eng., Titan Tire Corporation, 3769 Route 20 East, Freeport, IL 61032.
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Мощностные характеристики ведущих шин, используемых на тракторах с двумя ведущими колесами и тракторах с усилителем передней оси при различных скоростях

Уделите время для тщательного подбора рекомендованного размера шины вашей силовой установке и рабочим скоростям для достижения максимальной эффективности и срока эксплуатации шины.

Производители тракторов рекомендуют эксплуатировать свое оборудование при рабочих скоростях в 5 ми/ч и выше. Размеры шин, подходящие к большинству тракторов, подобраны исходя из полевых работ в этом скоростном диапазоне. Если скорость ниже этого рекомендованного диапазона в течение продолжительного периода времени, можно ожидать проблем с шинами и/или оборудованием.

Чрезмерный износ шины, скольжение и чрезмерное потребление топлива являются проблемами, которые могут иметь место при превышении мощности шин. Эти проблемы могут быть устранены тщательной оценкой мощностных характеристик вашего оборудования, нагрузок на ведущие шины и давления накачки, и скорость, при которой вы эксплуатируете ваше оборудование. Увеличение или уменьшение вашей постоянной рабочей скорости с небольшим приращением в критическом диапазоне рабочей скорости существенно изменит требования к шине, характеристики шины, и эффективность и производительность вашего оборудования в целом.

Таблицы, следующие далее, обеспечат вам легкий способ удостовериться, что у вас шины правильного размера для вашей работы. Как показывают эти таблицы, скорости обработки почвы, меньшие, чем рекомендованные 5 ми/ч могут потребовать шин большего размера. Это также может помочь вам определить, одиночные, сдвоенные, или утроенные шины должны быть использованы. Поскольку мощностные характеристики шины зависит от давления накачки в шине, следующая таблица показывает расчетные мощности для радиальных шин в диапазоне давлений от 6 psi вплоть до расчетного давления. В диагональных шинах не может быть использовано давление ниже 12 psi, так что для них показано лишь давление от 12 psi и выше. Тракторы с четырьмя ведущими колесами (все шины одинакового размера) не отображены, поскольку текущие критерии отбора приводят к достаточным мощностным характеристикам шин.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТАБЛИЦ: Найдите интересующий размер в левой колонке и выберите рабочее давление, определенное с учетом нагрузки. Следуйте вправо по этой строке, пока вы не дойдете до вида тракторов и скорости обработки, которую вы используете. Для тракторов с усилителем передних колес, мощность основывается на размере задней ведущей шины и накачке. Числа, указанные в таблице, являются максимальной мощностью КОМ в лошадиных силах, которую шины могут передать, когда сдвоенные (четыре шины на ось) используются на тракторе. Для достижения расчетной мощности в л.с. для одиночных (две шины на ось) и утроенных (шесть шин на ось), умножьте расчетную мощность на 0.568 и 1.397 соответственно. Следует учесть, что скорости обработки ниже 5 ми/ч не рекомендованы производителями тракторов. Ссылочная мощность в таблице должна быть больше, чем мощность КОМ вашего трактора. Если мощность КОМ трактора превышает величину, указанную в таблице, тогда вы либо должны использовать шину с большей мощностью в л.с., либо же уменьшить тяговые требования к сцепному устройству для обеспечения больших скоростей обработки. Примечание: Чем больше рабочая скорость, с тем большей мощностью может оперировать шина.
мощность в л.с. как сдвоенных
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