
Производители воздушных фильтров
Современный рынок автозапчастей предлагает автолюбителям огромный выбор воздушных фильтров. Их можно разделить на три типа: 
1. оригинальные;
2. премиум-сегмент; 
3. качественные копии.
Оригинальные фильтры обычно выпускаются только заводом-изготовителем автомобиля. Серьезные производители воздушных фильтров захватили премиум-сегмент: сюда входят такие гиганты как Bosch, Mann, Champion, Mahle. Эти компании имеют собственное производство и лаборатории, поэтому создают фильтры высочайшего класса, зачастую намного превосходящие оригиналы. 
Как самостоятельно заменить воздушный фильтр
Качественные фильтры рассчитаны на пробег 12-15 тысяч километров. Но обычно их меняют вместе с маслом при пробеге в 10 000. Если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам и бездорожью, то замену рекомендуется проводить через 6-7 тысяч километров.
1. Купите фильтр для вашего автомобиля, ориентируясь на его классификацию.
2. Поставьте авто на ровную площадку, отключите зажигание и включите первую скорость.
3. Откройте капот и зафиксируйте его.
4. Отпустите хомут воздуховода, открутите винты, которые держат крышку, снимите ее. 
5. Вытащите воздушный фильтр и вставьте новый резиновым ободом вверх.
6. Закройте крышку, закрутите винты и хомут. 
Через 200 километров пробега снова откройте крышку и посмотрите, не скопилась ли по краям фильтра пыль. Если ее нет – установка выполнена правильно, если присутствует, то нужно срочно переустановить фильтр, поскольку он прилегает неплотно и пропускает воздух.
Почему лучше проводить замену воздушных фильтров в автосервисе?
Опытные водители всегда обращаются в автосервисы для смены фильтров. Если вы его неправильно вставите или плохо зажмете, это приведет к перерасходу топлива и быстрому износу силового агрегата. Чтобы избежать потерь, обращайтесь в профессиональные салоны.
Некоторые сервисы, оказывающие данную услугу, можно найти в списке ниже. Также вы можете посмотреть все автосервисы, где можно осуществить замену воздушного фильтра.


Как поменять топливный фильтр?
К сожалению, топливо в нашей стране оставляет желать лучшего – очень часто можно попасть на подделку или низкокачественное сырье даже на именитых заправках. За очистку топлива в автомобиле отвечает топливный фильтр. Его необходимо периодически менять. Производители рекомендуют проводить эту процедуру после 20-40 тысяч пробега, но в наших реалиях лучше менять его через каждые 10 000 параллельно с заменой масла. 
Как поменять топливный фильтр самостоятельно?
Первым делом нужно определиться: где именно стоит у вас фильтр. У большинства автомобилей он находится под капотом, но может быть расположен под днищем и даже в бензобаке. Мы опишем замену топливного фильтра в подкапотном пространстве, поскольку это самый распространенный вариант.
1. Установите автомобиль в хорошо проветриваемом месте. Не курите во время замены и не используйте открытый огонь.
2. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.
3. При помощи рожкового ключа открутите верхний штуцер от топливного фильтра. Слейте вытекающее топливо в какую-то емкость. Иногда фильтр прикреплен к шлангу хомутами, в этом случае вам понадобится отвертка.
4. Открутите нижний хомут или штуцер. Вытащите фильтр и слейте с него бензин. 
5. Вставьте новый фильтр на место. Помните, что у него есть полярность, постарайтесь ее не перепутать!
6. Закрутите штуцеры и хомуты, установив фильтр на положенное место. 
Обратите внимание, что полярность на топливном фильтре обозначается стрелочкой. Она показывает, в какую сторону должен идти бензин или солярка.
Почему лучше поменять топливный фильтр в автосервисе?
У различных марок автомобилей фильтры располагаются в разных местах. Иногда к ним просто невозможно подобраться без ямы и подъемника. Замена топливного фильтра своими руками процесс достаточно сложный, поэтому водители поручают его профессиональным мастерам из автосервиса. Любая ошибка может привести к порче топливной системы и даже возгоранию автомобиля.
Некоторые сервисы, оказывающие данную услугу, можно найти в списке ниже. Также вы можете посмотреть все автосервисы, где можно осуществить замену топливного фильтра.


Сколько заливать масла в двигатель?
Зачастую начинающие автолюбители задаются вопросом: сколько масла в двигателе их автомобиля? В каждой марке – разное количество масла. В большинстве моделей 3-4 литра, но в мощных двигателях этот показатель может достигать 6. Количество масла в картере двигателя нужно обязательно проверять два раза в месяц. Уровень определяется с помощью щупа и должен находиться посередине между показаниями Min и Max. Не рекомендуется заливать масло «с запасом» или оставлять его уровень меньше минимума, это только вредит двигателю. 
Как поменять масло в двигателе самостоятельно?
1. Установите авто на яму. Заведите двигатель, дождитесь пока он выйдет на рабочую температуру. 
2. Отключите двигатель и дайте автомобилю «отдохнуть» 7-10 минут. 
3. Подставьте под сливную пробку плоскую емкость нужного объема. 
4. Откройте на двигателе заливную горловину.
5. Открутите пробку и дождитесь, пока все масло стечет. 
6. Открутите масляный фильтр.
7. Намочите резиновые прокладки нового фильтра чистым маслом и установите его вместо старого. 
8. Закрутите сливную пробку. 
9. Налейте в двигатель новое масло.
10. Заведите его и внимательно посмотрите, не вытекает ли масло. 
11. Заглушите мотор и проверьте уровень через 10 минут. 
Почему лучше проводить замену масла в двигателе в автосервисе?
Замена масла – процесс достаточно грязный, требующий определенного опыта и сноровки. Также вам понадобится съемник для фильтра, набор ключей, прокладки под пробку и т.д. Поэтому лучше заехать на СТО и сменить масло там. Опытные мастера все сделают качественно и смогут исправить появившиеся в ходе замены проблемы.
Некоторые сервисы, оказывающие данную услугу, можно найти в списке ниже. Также вы можете посмотреть все автосервисы, где можно осуществить замену масла в двигателе.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

[bookmark: _GoBack]Многие автолюбители мечтают об увеличении мощности своего двигателя. Проще всего это сделать, установив воздушный фильтр нулевого сопротивления. Он используется для очистки поступающего в топливную систему воздуха, но практически не оказывает сопротивления, эффективно удаляя из него механические частички. Благодаря фильтру нулевого сопротивления мощность двигателя повышается на три-пять процентов.  
Воздушный фильтр нулевого сопротивления, плюсы и минусы.
К достоинствам относятся следующие факторы:
· повышение мощности двигателя;
· хорошая чистота поступающего в систему воздуха.
· длительный срок службы;
· увеличение крутящего момента;
· уникальный звук работы двигателя.
Из минусов можно выделить лишь тот факт, что для установки «нулевика» нужен дополнительный крепеж, а также для его промывки необходима специальная жидкость.
Как самостоятельно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления
1. Поставьте свой автомобиль на ровной площадке.
2. Открутите корпус воздушного фильтра. 
3. Ослабьте хомут, который удерживает патрубок воздуховода на выходе фильтра. 
4. Вытащите воздушный фильтр. 
5. Вставьте в воздухозабор 0 воздушный фильтр и затяните хомут.
6. Прикрутите фильтр кронштейном или пластиной.
7. Обработайте его поверхность специальным средством.
Через каждые 15 тысяч километров пробега фильтр нужно снять и хорошо промыть в спецсредстве. Затем его высушить, обработать средством, улучшающим прилипание пыли и фильтрацию и поставить на место.
Почему лучше проводить установку воздушного фильтра нулевого сопротивления в автосервисе?
От качества установки фильтра напрямую зависит сохранность вашего двигателя. Поэтому лучше не рисковать, а обратиться в автосервис. Сотрудники подберут для вас правильный фильтр, отключат датчики массового расхода и правильно зафиксируют «нулевик» в подкапотном пространстве. 
Некоторые сервисы, оказывающие данную услугу, можно найти в списке ниже. Также вы можете посмотреть все автосервисы, где можно осуществить замену воздушного фильтра.


